Gmina Trzebownisko udziela odpowiedzi na pytania cd.

1. Ze względu na trudne warunki geologiczne i poziom wód gruntowych zwracamy się z prośbą o udostępnienie - jeżeli Zamawiający posiada - projektu odwodnienia wykopu koniecznego do wykonania pod posadowienie Obiektu nr. 6, Stacja Odwadniania Osadu.

Odp. Na pytanie 1

Zamawiający nie posiada projektu odwodnienia wykopu. Informacje na ten temat zawarte są w opisie prac budowlanych. W przedmiarze do prac budowlanych uwzględniono, co następuje:

Odwodnienie wykopów budynku nr 6 przez pompowanie wody ze studzienek rewizyjnych 800-1000mm (3 sztuki) wykonanych na dnie wykopu poza obrysem budynku. poz. 21-22 przedmiaru dla budynku nr 6 :Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 800-1000 mm - 3 szt.

1. W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 7 z dnia 22-02-2022 r informujemy, że Zamawiający w odpowiedzi podał błędne pozycje 65 -67 ponieważ w kosztorysie budowlanym w poz. 65-67 występują także włazy w wykonaniu 1.4404. Prosimy o wyjaśnienie jaką ilość włazów należy przyjąć w ofercie i gatunek stali ich wykonania.

Odp. Na pytanie 2

Włazy w przedmiarach i kosztorysach prac budowlanych są powtórzeniem włazów, które uwzględniono w kosztorysach i przedmiarach prac technologicznych. Włazy należy skalkulować zgodnie z przedmiarem prac technologicznych, czyli zgodnie z odpowiedzią na pytanie pierwotne. Przy wycenie prac budowalnych nie trzeba uwzględniać zapisanych tam włazów. Jakość i ilość włazów zgodna z przedmiarem prac technologicznych.