**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia są:**
2. **Przyczepa** ze stelażem i plandeką h2m, dopuszczalna masa całkowita 750 kg, o wymiarach skrzyni ładunkowej 154 cm x 297cm x 35 cm. Rodzaj zawieszenia - oś skrętna 2 x 750 kg hamowana. Rok produkcji 2023. Podłoga zbudowana ze sklejki 12 mm 9 antypoślizgowej, wodoodpornej). W zestawie z hamulcem, oraz dyszlem ocynkowanym . Powierzchnia burt : ocynk galwaniczny, powierzchnia podwozia : ocynk ogniowy. Koła: 155/70 R13C. Błotniki plastikowe 220/750. Koło podporowe ; centralne, 48[mm]. Uchwyt ładunku 6 szt,. 10[mm].
3. **Przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej 2000kg.** Wymiary skrzyni ładunkowej154 cm x 259 cm x 35 cm. Rodzaj zawieszenia : 2 x oś skrętna 1050 kg. Rok produkcji 2023, podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej 12 mm. Hamulec : brak. Typ dyszla V72.5 ocynk ogniowy. Brak burt, powierzchnia podwozia : ocynk ogniowy. Koła: 165R13C x 4szt. Błotniki ST 200 stalowe dzielone. Koło podporowe 60 [mm] centralne. Uchwyt ładunku 6 szt 10[mm].
4. **Przyczepa z podłogą wykonaną ze stali nierdzewnej**. Ściany o grubości 25 mm izolowane poliuretanem.. Powierzchnia ścian i dachu wewnątrz wykonana ze stali nierdzewnej. Agregat chłodniczy utrzymujący temperaturę 4-10 oC. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane na boki na tylnej ścianie przyczepy. Dopuszczalna masa całkowita 750 kg / 350 kg. Wymiary wewnętrzne : 129 cm x 204 cm. Rodzaj zawieszenia: os skretna 750 kg, niehamowana. Rok produkcji ; 2023. Typ dyszla C60-sztywny. Wysokość wewnętrzna zabudowy 150cm. Koła 2 szt 155/70 R 13. Błotniki plastikowe. Koło podporowe w zestawie.