Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia w ramach postępowania pn. „**Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie”.**

**Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (wypełnia Wykonawca):**

**Marka pojazdu: ………………………………………………………………………………..**

**Model: ………………………………………………………………………………………….**

**Rok produkcji: …………………………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | **Wymagane parametry techniczno - użytkowe** | **Parametry techniczno – użytkowe oferowanego pojazdu**  **(wypełnia Wykonawca)\*** |
| *1* | *2* | *3* |
|  | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż drugie półrocze 2022, nie rejestrowany, nie używany, nie powystawowy, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1), w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy) |  |
|  | Homologacja auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg |  |
|  | Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniej niż 110 KM |  |
|  | Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3 |  |
|  | Rodzaj paliwa – diesel |  |
|  | Manualna skrzynia biegów |  |
|  | Długość – min. 5300 mm. |  |
|  | Szerokość bez lusterek – min. 1900 mm |  |
|  | Wysokość – min. 1900 mm |  |
|  | Rozstaw osi min. 3350 mm |  |
|  | Silnik spełniający normę emisji spalin EURO 6 |  |
|  | Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej |  |
|  | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
|  | Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa |  |
|  | Lusterka zewnętrzne boczne elektrycznie ustawiane |  |
|  | Lampy ksenonowe lub na diodach LED lub halogenowe |  |
|  | Radio |  |
|  | Obrotomierz |  |
|  | Oświetlenie w podsufitce |  |
|  | Oświetlenie przedziału pasażerskiego |  |
|  | Przednie światła przeciwmgielne |  |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
|  | Regulacja wysokości fotela kierowcy |  |
|  | Przesuwane drzwi boczne po prawej stronie przestrzeni pasażerskiej |  |
|  | Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone |  |
|  | Nadwozie przeszklone (z obu stron) |  |
|  | Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna lub manualna lub mieszana (przód i tył pojazdu) |  |
|  | Czujniki parkowania – z przodu oraz kamera parkowania z tyłu |  |
|  | Immobiliser |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
|  | Lakier – kolor producenta |  |
|  | Hamulce tarczowe przód i tył |  |
|  | Dywaniki gumowe przód |  |
|  | Komplet kół letnich i zimowych na felgach stalowych R. 16, 205/75 |  |
|  | Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku - Wózek montowany w przestrzeni bagażowej do szyn. |  |
|  | Dwa rzędy foteli trzyosobowych (fotele z możliwością szybkiego demontażu) |  |
|  | Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego |  |
|  | Podsufitka tapicerowana |  |
|  | Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa |  |
|  | Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna |  |
|  | Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół podczas przyspieszania (ASR) |  |
|  | Asystent bocznego wiatru Cross Wind Assist |  |
|  | System stabilizacji toru jazdy (ESP) z asystentem hamowania |  |
|  | System ułatwiający ruszanie pod górę (HSA) |  |
|  | Tempomat |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Schowek – po stronie pasażera |  |
|  | Podwójne siedzenie prawe w kabinie kierowcy, schowek pod siedziskiem |  |
|  | Uchwyt w słupku B |  |
|  | Wieszak w części kierowcy |  |

**\* Wykonawca wypełnia tabelę wypełniając odpowiednio każdą pozycję.**

***(podpis elektroniczny Wykonawcy)***