KOSZTORYS OFERTOWY

	 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna gminy Kobylin
	Obiekt :	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie
	 
	Roboty budowlano - montażoweI

	Inwestor :	Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
	Adres :	63-820 Piaski, Strzelce Wielkie 84
	Wykonawca :	...............................................................................................................................................................................................
	Adres :	...............................................................................................................................................................................................

	Wartość kosztorysowa robót :	..........................................................   zł
	Podatek VAT ..........  % :	..........................................................   zł
	Wartość robót ogółem :	.....................................................  zł
	 
	Słownie :  	.................................................................................................................................................................................................................................................

	Podstawa wyceny : 	..........................................................................................................................................................................................................................
	Opracował : 	...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

	Inwestor :	Wykonawca :

                      Roboty budowlano - montażowe 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna gminy Kobylin
	Obiekt :	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str. 1
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
	 
	I	KOLEKTORY SANITARNE

	I.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	I.B	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	I.C	Przewierty - pokonywanie przeszkód
		....................................
	 
	I.D	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
		....................................
	 
	Razem :  KOLEKTORY SANITARNE	....................................
	 
	II	RUROCIĄGI TŁOCZNE
	 
	II.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	II.B	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	II.C	Przewierty na rurociągach tłocznych
		....................................
	 
	II.D	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
		....................................
	 
	Razem :  RUROCIĄGI TŁOCZNE	....................................
	 
	III	PRZYKANALIKI  SANITARNE
	 
	III.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	III.B	Roboty konstrukcyjne
		....................................
	 
	III.C	Przewierty - pokonywanie przeszkód
		....................................
	 
	III.D	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
		....................................
	 
	Razem :  PRZYKANALIKI  SANITARNE	....................................
	 
	IV	Przepompownia ścieków PS 1
	 
	IV.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	IV.B	Roboty montażowe
		....................................
	 
	IV.C	Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni
		....................................

	                      Roboty budowlano - montażowe 

	TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
		 Str. 2
	 
	Lp.	                Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]

	 
	Razem :  Przepompownia ścieków PS 1	....................................
	 
	V	Przepompownia ścieków PS 2
	 
	V.A	Roboty ziemne
		....................................
	 
	V.B	Roboty montażowe
		....................................
	 
	Razem :  Przepompownia ścieków PS 2	....................................
	 
	VI	Pozostałe koszty
	 
	VI.A	Koszty pozostałe dla budowy
		....................................
	 
	Razem :  Pozostałe koszty	....................................
	 
	VII	Naprawa kanalizacji deszczowej
	 
		....................................
	 
	Razem :   Naprawa kanalizacji deszczowej	....................................
	 
	Wartość kosztorysowa robót  :	....................................

	Inwestor :	Wykonawca :

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	Budowa :	Kanalizacja sanitarna gminy Kobylin
	Obiekt :	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w ulicy Krotoszyńskiej w Kobylinie
	 
	      PRZEDMIAR  INWESTORSKI
	 
		 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	I	KOLEKTORY SANITARNE	

	 
	 
	I.A	Roboty ziemne	

	1	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,890	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociągu, kabli, gazociągów

	2	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  267,000	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze
		złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	3	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  1,110	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x  89 szt)

	4	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  51,000	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	5	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  21,000	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	6	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,077	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	7	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 182,800	m3	..................................     .	...................................
		Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami
		podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

	8	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3 274,200	m3	..................................     .	...................................
		Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III

	9	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  327,420	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II w gruncie nawodnionym

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	10	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  491,130	m3	..................................     .	...................................
		Dodatek za wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III nawodnionym

	11	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  114,880	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	12	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  172,320	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	13	KNR  201-0319-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  17,232	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. I-II

	14	KNR  201-0319-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  25,848	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych - dodatek za grunty nawodnione : grunt kat. III-IV

	15	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3 598,200	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką
		stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	16	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5 397,300	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach
		suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

	17	KNR  201-0323-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  539,730	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową wraz z
		rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-21
		grunt kat. I-II

	18	KNR  201-0323-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  809,595	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową  wraz z
		rozbiórką, w gruntach nawodnionych, przy głębokości wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-21
		grunt kat. III-IV

	19	KNR  201-0322-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  554,080	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych obudową stalową  wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		I-II

	                      Roboty budowlano - montażowe  
	I.  KOLEKTORY SANITARNE
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	20	KNR  201-0322-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  831,120	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych obudową stalową wraz z
		rozbiórką, w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 6,0 m: grunt kat.
		III-IV

	21	KNR  201-0325-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  83,112	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, obudową stalową,  w
		gruncie kat.I-II, przy głębokości wykopu do 6,00 m: szerokość wykopu do 1,0 m

	22	KNR  201-0325-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  124,668	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Umocnienie ścian wykopów liniowych w gruntach nawodnionych, obudową stalową,  w
		gruncie kat.III, przy głębokości wykopu do 6,00 m: szerokość wykopu do 1,0 m

	23	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 781,100	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	24	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 989,800	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	25	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  668,000	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	26	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5 428,900	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	27	KNR  201-0210-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 764,400	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t:
		grunt kat.III-IV

	28	KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 5 528,800	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t
		grunt kat. III-IV

	29	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 449,100	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II    - dowóz pospółki na wymianę gruntu

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE
	I.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	30	KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 53 880,200	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t  -  dalsze 11,0 km

	31	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 764,400	m3	..................................     .	...................................
		Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z
		wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV,
		spycharką o mocy 75 KM

	32	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  315,300	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II    - dowóz pospółki na podsypkę

	33	KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 6 936,600	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t  -  dalsze 11,0 km

	34	KNR  201-0607-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 329,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

	35	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 2 020,000	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp

	 
	I.B	Roboty konstrukcyjne	

	36	KNR  228-0501-05-10  MRiGŻ	 2 193,400	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki do naw.drogowych

	37	KNR  228-0503-02-00  MRiGŻ	 1 994,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S o średnicy nominalnej: 200 mm

	38	Analiza własna	 2 077,000	m	..................................     .	...................................
		Kontrola szczelności połączeń i jakości  wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję
		kamerą wewnątrz kanałów

	39	KNR  Analiza własna	  52,000	studnia	..................................     .	...................................
		Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę
		elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej  2,64 m w gotowym wykopie z

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE
	I.B. Roboty konstrukcyjne
	 
		 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową (w terenie nieumocnionym
		zabezpieczenie wlazu plytą żelbetową średnicy 1500 z otworem na właz)

	40	KNR  Analiza własna	  34,000	szt	..................................     .	...................................
		Trójniki z PCV o fi 200/160 spadowo-kaskadowe z nadbudową o śr. wysokości 2,68 m

	 
	I.C	Przewierty - pokonywanie przeszkód	

	41	KNR  201-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  108,000	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III (pod komory przeciskowe)

	42	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  108,000	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w
		gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	43	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  108,000	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu
		wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

	44	KNR  218-0409-02-10	  83,000	m	..................................     .	...................................
		Przewierty sterowane -rurociągi kanalizacyjne z polipropylenu (PP -HM) o średnicy nominalnej 200
		mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii: III-IV

	 
	I.D	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze	

	45	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

	46	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	 4 080,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 6 cm

	47	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	48	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	 3 750,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm dodatek za 5,0 cm

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE
	I.D. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	49	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	50	KNR  231-0109-03-00	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinająca z betonu o Rm=6-9  Mpa grubości warstwy
		po zagęszczeniu: 12 cm

	51	KNR  231-0109-02-00  IGM Warszawa	 2 250,300	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm

	52	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm

	53	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	54	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm

	55	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	56	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

	57	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	  750,100	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalszy 1,0 cm

	58	KNR  231-0806-01-00  IGM Warszawa	 1 805,300	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce piaskowej - ręczne, grub. 8,0
		cm

	59	KNR  231-0804-03-00  IGM Warszawa	 1 805,300	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

	60	KNR  231-0308-01-00  IGM Warszawa	 1 805,300	m2	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE
	I.D. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 12 cm podłoże pod POLBRUK

	61	KNR  231-0308-02-00  IGM Warszawa	 5 415,900	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

	62	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  192,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm (dodatkowo
		dla K-4)

	63	KNR  003-0304-03-00  ATHENASOFT Warszawa	 1 805,300	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce
		cementowo-piaskowej (kostka z odzysku 80%)

	64	KNR  231-0804-03-00  IGM Warszawa	  346,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

	65	KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa	  346,500	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm

	66	KNR  231-0204-04-00  IGM Warszawa	 1 732,500	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm -
		dodatek za każdy dalszy 1 cm (razem dalsze 5,0 cm)

	67	KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa	 1 434,000	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

	68	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	 1 434,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową (odzysk
		materiału 80%)

	69	Analiza własna	  159,300	t	..................................     .	...................................
		Transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni  w/g kalkulacji indywidualnej

	70	Analiza własna	  191,000	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	71	Analiza własna	  127,300	t	..................................     .	...................................
		Transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej

	72	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  305,700	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	I.  KOLEKTORY SANITARNE
	I.D. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	73	KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa	  611,400	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 2,0 km

	 
	II	RUROCIĄGI TŁOCZNE	

	 
	 
	II.A	Roboty ziemne	

	74	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,180	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociągu, kabli, gazociągów

	75	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  54,000	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze
		złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	76	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  0,230	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x  18 szt)

	77	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  12,000	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	78	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,500	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	79	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,304	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	80	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  77,796	m3	..................................     .	...................................
		Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami
		podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

	81	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  116,694	m3	..................................     .	...................................
		Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III

	82	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  8,644	m3	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	83	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  12,966	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	84	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  48,000	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką
		stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	85	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  72,000	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach
		suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

	86	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  38,480	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	87	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  57,720	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	88	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  72,200	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	89	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  168,400	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	90	KNR  201-0210-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  120,000	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t:
		grunt kat.III-IV

	91	KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  240,000	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t
		grunt kat. III-IV

	92	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  72,200	m3	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II    - dowóz pospółki na wymianę gruntu

	93	KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 588,400	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t  -  dalsze 11,0 km

	94	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  120,000	m3	..................................     .	...................................
		Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z
		wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV,
		spycharką o mocy 75 KM

	95	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  47,900	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II    - dowóz pospółki na podsypkę

	96	KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 1 053,800	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t  -  dalsze 11,0 km

	 
	II.B	Roboty konstrukcyjne	

	97	KNR  228-0501-05-10  MRiGŻ	  334,400	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 15 cm  - pospółki do naw.drogowych

	98	KNR  228-0302-02-00  MRiGŻ	  290,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 90
		mm

	99	KNR  218-0802-02-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  2,000	próba	..................................     .	...................................
		Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o
		średnicy nominalnej: 150 mm

	 
	II.C	Przewierty na rurociągach tłocznych	

	100	KNR  218-0409-02-10	  14,000	m	..................................     .	...................................
		Przewierty sterowane -rurociągi kanalizacyjne o średnicy nominalnej 160 mm, wykonane maszyną

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	II.  RUROCIĄGI TŁOCZNE
	II.C. Przewierty na rurociągach tłocznych
	 
		 Str. 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		do wierceń poziomych w gruntach kategorii: III-IV -rura osłonowa

	101	KNR  218-0412-01-01  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  14,000	m	..................................     .	...................................
		Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, PE 160 przy średnicy rurociągu: 90
		mm

	102	Analiza własna	  2,000	kpl	..................................     .	...................................
		Węzły na trasie kolektorów tłocznych z rur PE 90

	 
	II.D	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze	

	103	KNR  231-0806-01-00  IGM Warszawa	  76,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK na podsypce piaskowej - ręczne, grub. 8,0
		cm

	104	KNR  231-0804-03-00  IGM Warszawa	  76,500	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

	105	KNR  231-0308-01-00  IGM Warszawa	  76,500	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: 12 cm podłoże pod POLBRUK

	106	KNR  231-0308-02-00  IGM Warszawa	  229,500	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie betonowe - warstwa dolna o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

	107	KNR  003-0304-03-00  ATHENASOFT Warszawa	  76,500	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce
		cementowo-piaskowej (kostka z odzysku 80%)

	108	KNR  231-0814-02-00  IGM Warszawa	  68,000	m	..................................     .	...................................
		Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

	109	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  68,000	m	..................................     .	...................................
		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową (odzysk
		materiału 80%)

	 
	III	PRZYKANALIKI  SANITARNE	

	 

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	III.A	Roboty ziemne	

	110	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,910	km	..................................     .	...................................
		Wytyczenie trasy istniejacego uzbrojenia wodociągu, kabli, gazociągów

	111	KNR  201-0310-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  273,000	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne dołów poszukiwawczych , o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze
		złożeniem urobku na odkład: grunt kat. I-II

	112	KNR  211-0301-04-00  WACETOB Warszawa	  1,140	m3	..................................     .	...................................
		Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x  91, szt)

	113	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  55,500	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	114	KNR  502-0201-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  16,500	m	..................................     .	...................................
		Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/

	115	KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  0,221	km	..................................     .	...................................
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągów  w terenie równinnym

	116	KNR  201-0218-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  112,920	m3	..................................     .	...................................
		Mod.- Wykopy oraz przekopy wykonywane w obudowie stalowej na odkład koparkami
		podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: I-II

	117	KNR  201-0218-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  169,380	m3	..................................     .	...................................
		Mod. - Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności
		łyżki 0,60 m3, w gruncie kategorii: III

	118	KNR  201-0317-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  28,240	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	119	KNR  201-0317-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  42,360	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i
		kolektory w gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer.
		wykopu 0,8-1,5 m

	120	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  238,400	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych  wraz z rozbiórką, ścianką
		stalową w gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	                      Roboty budowlano - montażowe  
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 13
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	121	KNR  201-0321-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  357,600	m2	..................................     .	...................................
		Analogia - Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach
		suchych wraz z rozbiórką, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV

	122	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  70,600	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	123	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  105,900	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	124	KNR  201-0320-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  151,900	m3	..................................     .	...................................
		Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-
		II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

	125	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  328,400	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. grunt sypki kategorii I-III

	126	KNR  201-0210-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  176,500	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t:
		grunt kat.III-IV

	127	KNR  201-0214-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  353,000	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po
		terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t
		grunt kat. III-IV

	128	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  151,900	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II    - dowóz pospółki na wymianę gruntu

	129	KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	 3 341,800	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t  -  dalsze 11,0 km

	130	KNR  201-0416-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  176,500	m3	..................................     .	...................................
		Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z
		wykopów liniowych, leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, w gruncie kat.I-IV,

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 14
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		spycharką o mocy 75 KM

	131	KNR  201-0210-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  24,600	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. chwytaka 0,60 m3, z transportem
		urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t:
		grunt kat.I-II    - dowóz pospółki na podsypkę

	132	KNR  201-0214-03-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  541,200	m3	..................................     .	...................................
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
		gruntu kat.I-II, po drogach utwardzonych samochodami samowyładowczmi o ładowności: ponad 10
		do 15 t  -  dalsze 11,0 km

	 
	III.B	Roboty konstrukcyjne	

	133	KNR  228-0501-04-10  MRiGŻ	  165,000	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - pospółki do naw.drogowych

	134	KNR  228-0503-01-00  MRiGŻ	  150,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o średnicy  160 mm

	135	KNR  228-0503-02-00  MRiGŻ	  3,000	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 200 mm

	136	KNR  228-0408-01-00  MRiGŻ	  45,000	studnia	..................................     .	...................................
		Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o śr.425 mm i głębokości do 2,0 m, z gotowych elementów
		z tworzywa sztucznego typu: kineta przepływowa PE 160, właz żeliwny typu D

	137	KNR  228-0503-01-00  MRiGŻ	  18,300	m	..................................     .	...................................
		Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych litych klasy S, o średnicy  160 mm - podłączenie
		kaskadowe przykanalików

	138	KNR  228-0510-02-01  MRiGŻ	  48,000	szt	..................................     .	...................................
		Kształtki kanalizacyjne do rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 150 mm -łuki

	 
	III.C	Przewierty - pokonywanie przeszkód	

	139	KNR  201-0219-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  144,000	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 0,60
		m3, w gruncie kategorii: III (pod komory przeciskowe)

	                      Roboty budowlano - montażowe  
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.C. Przewierty - pokonywanie przeszkód
	 
		 Str. 15
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	140	KNR  201-0321-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  144,000	m2	..................................     .	...................................
		Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w
		gruntach suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II

	141	KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  144,000	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu
		wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

	142	KNR  218-0409-02-10	  68,000	m	..................................     .	...................................
		Przewierty sterowane -rurociągi kanalizacyjne z polipropylenu (PP -HM) o średnicy nominalnej 160
		mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych w gruntach kategorii: III-IV

	 
	III.D	Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze	

	143	KNR  231-0803-03-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

	144	KNR  231-0803-04-00  IGM Warszawa	  198,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm
		- dodatek za każdy dalszy 1 cm -  za dalsze 6 cm

	145	KNR  231-0802-07-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm

	146	KNR  231-0802-08-00  IGM Warszawa	  90,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek
		za każdy dalszy 1 cm dodatek za 5,0 cm

	147	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po
		zagęszczeniu 10 cm

	148	KNR  231-0109-03-00	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowa pomocnicza - warstwa odcinająca z betonu o Rm=6-9  Mpa grubości warstwy
		po zagęszczeniu: 12 cm

	149	KNR  231-0109-02-00  IGM Warszawa	  54,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za
		każdy dalszy 1 cm - dalsze 3,0 cm

	                      Roboty budowlano - montażowe  
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.D. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 16
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	150	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 12 cm

	151	KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

	152	KNR  231-0312-01-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu o
		grubości: 4 cm

	153	KNR  231-0312-02-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza  po zagęszczeniu o
		grubości: ponad 4 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2,0 cm

	154	KNR  231-0312-05-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna  po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

	155	KNR  231-0312-06-00  IGM Warszawa	  18,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnia  z betonu asfaltowego  - warstwa ścieralna na po zagęszczeniu o grubości: ponad 3
		cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalszy 1,0 cm

	156	KNR  231-0804-03-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego, o grubości: 15 cm

	157	KNR  231-0204-03-00  IGM Warszawa	  40,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia o grubości po uwałowaniu: 10 cm

	158	KNR  231-0204-04-00  IGM Warszawa	  200,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia o grubości po uwałowaniu: ponad 10 cm -
		dodatek za każdy dalszy 1 cm (razem dalsze 5,0 cm)

	159	KNR  231-0804-06-00  WACETOB Warszawa	  32,000	m2	..................................     .	...................................
		Rozebranie ręczne nawierzchni z trylinki

	160	KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa	  32,000	m2	..................................     .	...................................
		Podbudowy betonowe z betonu B-15, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm

	161	KNR  231-0309-04-00  IGM Warszawa	  41,000	m2	..................................     .	...................................
		Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości: 15 cm,  na warstwie z
		betonu B-15 i podsypce cementowo piaskowei gr. 5,0cm (odzysk materiału 60%)

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	III.  PRZYKANALIKI  SANITARNE
	III.D. Roboty drogowe rozbiórkowo - naprawcze
	 
		 Str. 17
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	162	KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa	  14,180	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: do 1 km

	163	KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa	  56,720	m3	..................................     .	...................................
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i
		wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - za dalsze 4,0 km

	 
	IV	Przepompownia ścieków PS 1	

	 
	 
	IV.A	Roboty ziemne	

	164	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,321	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
		II

	165	KNR  201-0202-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  4,981	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

	166	KNR  201-0221-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  26,759	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: I-II

	167	KNR  201-0221-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  40,139	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: III

	168	KNR  201-0326-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,080	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.I-II

	169	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  45,120	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

	170	KNR  201-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  48,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	IV.  Przepompownia ścieków PS 1
	IV.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 18
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	171	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  97,200	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody zestawem igłofiltrów

	172	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  30,080	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	173	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  48,000	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	174	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  78,080	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
		sypkim, kategorii : I-III

	175	KNR  201-0505-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  400,000	m2	..................................     .	...................................
		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

	 
	IV.B	Roboty montażowe	

	176	KNR  228-0502-04-01  MRiGŻ	  16,000	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża betonowe pod rurociągi, przy grubości podłoża: 20 cm /beton B 10/

	177	KNR  225-0408-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Fundament z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: ponad 3,0 m2

	178	KNR  228-0406-07-00  Norma scalona	  1,000	studnia	..................................     .	...................................
		Analogia. Zakup i montaż kompletnej przepompowni ściekow o wydajności Qp 4,0 l/s ze zbiornikiem
		z elementów prefabrykowanych z betonu B-45  o śred. 1500 mm i wysokości  4,20 mm  z
		monitoringiem Profi GPRS System - Pompa zatapialna FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0 kW

	179	KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	..................................     .	...................................
		Analogia - Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych Y KY żo 5x6,0 mm2, z
		przykryciem folią, z ręcznym wykopem i zasypaniem wykopów

	 
	IV.C	Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni	

	180	KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa	  12,000	m	..................................     .	...................................

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	IV.  Przepompownia ścieków PS 1
	IV.C. Ogrodzenie i umocnienie terenu przepompowni
	 
		 Str. 19
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

		Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

	181	KNR  011-0317-01-00  IGM Warszawa	  0,065	100 m2	..................................     .	...................................
		Ułożenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypełnieniem spoin zaprawą
		cementową, nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 50 mm - podstpka cementowo -
		piaskowa gr. 10 cm

	182	KNR  011-0317-08-00  IGM Warszawa	  0,325	100 m2	..................................     .	...................................
		Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości podsypki cem.-piaskowej ponad 50 mm, przy układaniu
		nawierzchni z kostki betonowej "POLBRUK"

	183	KNR  202-1807-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,000	szt	..................................     .	...................................
		Słupy przybramowe na fundamentach betonowych o przekroju 40x40 cm, o wysokości do 1,8 m:
		słupki z ksztaltowników stalowych 60x60 mm -ocynkowane.

	184	KNR  202-1808-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Wrota szer.3,0 m z furtkami o szer.1,0 m, wykonane z elementów przemysłowych - zawieszone na
		gotowych słupkach - wys.wrot: 1,80 m

	185	KNR  202-1804-12-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	m	..................................     .	...................................
		Ogrodzenia z elementów  przemysłowych ocynkowanych  na słupkach z kształtowników stalowych
		60x60mm, obetonowanych w gruncie - montaż, przy wysokości siatki:  do 1,8 m

	 
	V	Przepompownia ścieków PS 2	

	 
	 
	V.A	Roboty ziemne	

	186	KNR  201-0202-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  3,427	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-
		II

	187	KNR  201-0202-05-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  5,140	m3	..................................     .	...................................
		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku
		samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

	188	KNR  201-0221-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  27,613	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: I-II

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	V.  Przepompownia ścieków PS 2
	V.A. Roboty ziemne
	 
		 Str. 20
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	189	KNR  201-0221-08-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  41,420	m3	..................................     .	...................................
		Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki 0,60 m3, w
		gruncie kategorii: III

	190	KNR  201-0326-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  31,040	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.I-II

	191	KNR  201-0326-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  46,560	m2	..................................     .	...................................
		Umocnienie ścian wykopów pod obiekty specjalne wraz z rozbiórką, balami drewnianymi, przy
		głębokości wykopu do 6,0 m, w gruntach suchych kat.III-IV

	192	KNR  201-0607-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  48,000	szt	..................................     .	...................................
		Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m

	193	KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  97,200	m-g	..................................     .	...................................
		Pompowanie wody zestawem igłofiltrów

	194	KNR  201-0229-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  27,613	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	195	KNR  201-0229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  41,420	m3	..................................     .	...................................
		Przemieszczenie gruntu kat. III uprzednio odspojonego na odległość do 10 m spycharkami
		gąsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM)

	196	KNR  201-0236-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  72,460	m3	..................................     .	...................................
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
		sypkim, kategorii : I-III

	197	KNR  201-0505-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  400,000	m2	..................................     .	...................................
		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

	 
	V.B	Roboty montażowe	

	198	KNR  228-0502-04-01  MRiGŻ	  16,000	m2	..................................     .	...................................
		Podłoża betonowe pod rurociągi, przy grubości podłoża: 20 cm /beton B 10/

	199	KNR  225-0408-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  9,000	m2	..................................     .	...................................
		Fundament z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni płyty: ponad 3,0 m2

	                      Roboty budowlano - montażowe  
	V.  Przepompownia ścieków PS 2
	V.B. Roboty montażowe
	 
		 Str. 21
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	 
	 
	200	KNR  228-0406-07-00  Norma scalona	  1,000	studnia	..................................     .	...................................
		Analogia. Zakup i montaż kompletnej przepompowni ściekow o wydajności Qp 4,0 l/s ze zbiornikiem
		z elementów prefabrykowanych z betonu B-45  o śred. 1500 mm i wysokości  4,35 mm  z
		monitoringiem Profi GPRS System - Pompa zatapialna FLYGT DX 3069.180 LT/410 2,0 kW - 2 szt.
		(przepompownia przejazdowa)

	201	KNR  510-0103-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	  10,000	m	..................................     .	...................................
		Analogia - Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych Y KY żo 5x6,0 mm2, z
		przykryciem folią, z ręcznym wykopem i zasypaniem wykopów

	 
	VI	Pozostałe koszty	

	 
	 
	VI.A	Koszty pozostałe dla budowy	

	202	analiza własna	  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Koszty projektu organizacji ruchu

	203	analiza własna	  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Koszty dodatkowych nadzorów właścicieli urządzeń.

	204	analiza własna	  1,000	kpl	..................................     .	...................................
		Koszty zajęcia pasa drogowego na czas trwania robót

	 
	VII	Naprawa kanalizacji deszczowej	

	205	Analiza własna	  600,000	kpl	..................................     .	...................................
		Przełożenie uszkodzonej kanalizacji deszczowej (przebieg równoległy) kolektor K1, K6 i RT2 -
		odkopoanie ewentualna wymiana rur zasypanie z wymianą gruntu
		- dokładne ilości ustalone zostaną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru - przyjęto 384 mb

	206	Analiza własna	  8,000	kpl	..................................     .	...................................
		Wymiana uszkodzonych studzienek zbiorczych kanalizacji deszczowej - studnie D 1000 średnia
		głębokość studni 1,93 m dokładne ilości ustalone zostaną przez kierownika budowy i inspektora
		nadzoru - przyjęto 8 szt.

	 
	Wartość kosztorysowa robót	

	                      Roboty budowlano - montażowe 
	VII.  Naprawa kanalizacji deszczowej
	 
		 Str. 22
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]

	Inwestor :	Wykonawca :