Żnin, 2022-08-03

IGPI.271.14.2.2022 **Wykonawcy**

**w postępowaniu**

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.**

*Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn****.:*** **Budowa plac zabaw i altany rekreacyjnej w miejscowości Cerekwica, Część II: Budowa placu zabaw w miejscowości Cerekwica.**

W związku z zapytaniami dot. treści SWZ, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1129 ze zmian.), wyjaśniam, co następuje:

1. Czy urządzenia maja być tylko malowane proszkowo, czy również ocynkowane ogniowo? Samo malowanie, nawet podkładem cynkowym, nie zabezpiecza wystarczająco stali przed rdzą, co znacznie skraca żywotność urządzenia.

- Odp. Urządzenia maja być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

2. Czy zestaw zabawowy ma mieć taki mostek jak na załączonym rysunku? Niestety przy tej wysokości upadku tj. 140 cm jest on bardzo niebezpieczny (szczególnie dla mniejszych dzieci - grozi upadkiem) i boki mostka nie spełniają to norm bezpieczeństwa.

- Odp. Zestaw zabawowy ma się składać z elementów wskazanych w opisie. Cały zestaw musi spełniać wymagania normy PN-EN 1176 oraz wskazanych w postępowaniu

3. Z jakiego drewna może być wykonana huśtawa trzysiedziskowa (rdzeniowe, bezrdzeniowe czy klejone)?

- Odp. Zgodnie z zapisem zawartym w pliku PLAC ZABAW\_opis2 tzn.: "Jeśli jakieś elementy wykonywane są jako drewniane to należy użyć drewno rdzeniowe, impregnowane próżniowo — ciśnieniowo."

4. Z jakiej minimalnej grubości rury ma być wykonana konstrukcja zestawu zabawowego? Czy jest to minimum 30mm? Ażeby zestaw taki był stabilny i spełniał normy powinno być to minimum 70 mm i gr. ścianki 3mm.

- Odp. Zgodnie z zapisem zawartym w pliku PLAC ZABAW\_opis2: "Elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo gr. min. 5mm", a "Pozostałe elementy stalowe wykonane z rury stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo o średnicy min. 30mm i gr. ścianki min. 3.0mm"

5. Ile centymetrów trzeba zdjąć nawierzchni ziemi ?

- Odp. Zgodnie z przedmiarem robót należy przyjąć zdjęcie nawierzchni gr. 30 cm.

6. Ile centymetrów trzeba wysypać nową nawierzchni piaskiem ?

- Odp. Zgodnie z przedmiarem robót należy przyjąć nawierzchnię piaskową (bezpieczną) gr. 30 cm.

7. Czy mają Państwo miejsce gdzie będzie można wywieść zdjętą nawierzchnię ziemi ?

- Odp. Tak, miejsce to jest oddalone o ok. 400m od miejsca prowadzenia prac.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Ciszak

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

e-mail:m.ciszak@gminaznin.pl

tel.503949297