**Urządzenie zabawowe**

podest 90x90  cm ,   
podest 90x90  cm + dach płaski,  
przejście rurowe „TUNEL”.  
 **Specyfikacja materiałowa**słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone,   
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo,   
przejście rurowe - rura PP,   
barierki  + elementy ozdobne - płyta HPL + HDPE,  
podesty - drewno lite.

Szerokość: 0,93 m

Długość: 2,71mWysokość: ~1,80 m

Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m

Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 2,91 m

Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,71 m

Głębokość fundamentowania: -0,50 m

Zdjęcie przykładowe:



