**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Przedmiotem zamówienia jest rower**  przystosowany do poruszania się po utwardzonych takich jak:

- drogi i ulice wyasfaltowane i ścieżki rowerowe ,

- drogi i ulice utwardzone piaskiem, szutrem lub podobnym materiałem (np. drogi leśne i polne ).

Parametry techniczne oraz wyposażenie:

- rama w rozmiarze 21” wykonana ze stopu aluminium

- rozmiar obręczy kół 28”

- opony o grubości. 28 x 1.75, dość gładkie w trefie czołowej, z delikatnymi kostkami bieżnika widocznymi po bokach. Są dość uniwersalne, dlatego poradzą sobie nie tylko na asfalcie, ale i po zjeździe w lekki teren.

- przerzutka tylna 9 rzędowa

- przerzutka przednia 3 rzędowa

- przedni widelec amortyzowany

- regulowana wysokość siodła i kierownicy

- hamulce przednie oraz tylne tarczowe, hydrauliczne

- błotniki pełne przednie i tylne

- Instrukcja obsługi , karta gwarancyjna

**Dodatkowe wyposażenie.**

Rower powinien być wyposażony dodatkowo w:

- podpórkę boczną,

-dzwonek,

-lampę rowerową tylną barwy czerwonej

-lampę rowerową przednią barwy białej

- torba podsiodłowa

- zapasowa dętka

- zestaw naprawczy (multitool)

- bagażnik



Zdjęcie poglądowe przedmiotu zamówienia.