[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=1
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	1	18	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	4	0	6	0	1	0
own=1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=P.P.H.U. ELMAT MATEUSZ GŁUCH
afn=UL. TRZEBNICKA 101/1 55-120 OBORNIKI ŚL.
nb=PRZEBUDOWA DROGIROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
ab=SKOROSZÓW DZ. NR 208; 218; 241; 75 i 75 AM-1
ni=GMINA TRZEBNICA
ai=PL. PIŁSUDSKIEGO 1 55-100 TRZEBNICA
nw=WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU
br=ELEKTRYCZNA
nk=MATEUSZ GŁUCH	
npn=ZDZISŁAW GŁUCH	
dt=MARZEC 2019	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	 1. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389). 13102. Kosztorys sporządzono w oparciu o Rozporządzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 13103. Przewiduje się  wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, oraz specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczególnionymi w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów zastosowanych katalogów. 13104. Nakłady, zakres i warunki wykonywania robót dostosowano do istniejących katalogów. Podstawowe wyceny stanowi katalogi KNR, a w przypadku kiedy nie obejmuje danego typu robót także kalkulacje własne. 5. Nakłady ustalono przy założeniu, że roboty wykonywane są zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności z: - aktualnymi normami branżowymi dotyczącymi przedmiotowych robot, - ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 13106. Nakłady zużycia materiałów przewiduj zastosowanie materiałów odpowiadającym wymaganiom jakościowym określonym w aktualnie obowiązujących normach branżowych. 13107. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu technologicznego właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 13108. Ceny jednostkowe robót materiałów i sprzętu przyjęto na poziomie występujących na rynku, a także w oparciu o dostępne cenniki producentów i dystrybutorów. 1310Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 13101. Dział robót: NR CPV 45000000-7 Roboty budowlane 13103. Kategorie robót:1310    1310    - NR CPV 45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1310    - NR CPV  45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego1310    1310

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 65]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.39	1628573585
cw=20.39	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=DROGA KRAJOWA DZ. NR 208
wa=0
kn=0	0	0
id=135
nu=1
wn=	

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=145.28
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=145.28	1	454*0.4*0.8						

[POZYCJA]
id=7
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0724-02	5	0724-02		0
na=Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=8
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0725-01	5	0725-01		0
na=Wykonanie ściany oporowej  z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=9
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		0
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami Osłona rurowa sztywna SRS-G fi 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=17.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=17.5	1	17,5						

[POZYCJA]
id=10
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		0
na=Przewiert sterowany dla rury o śr.do 125 mm pod Młyńską Strugą Osłona rurowa sztywna SRS-G fi 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15.5	1	15,5						

[POZYCJA]
id=6
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=3
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=908
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=908	1	454*2						

[POZYCJA]
id=4
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=452
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=452	1	454-2						

[POZYCJA]
id=136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m YAKXS 4x35 mm2 w rurach, w słupach rurowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=68
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	15.5+17.5+2+33						

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=108.96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=108.96	1	454*0.4*0.6						

[POZYCJA]
id=138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		0
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg słup stalowy S-90C-4/70
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		0
na=Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych o masie do 15 kg na słupie St-Y/1r/ 2m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=139
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m YDY-450/750 V 2x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=13
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=11
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oprawa LED STR N3 95 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-01	5	0606-01		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		0
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych YAKY 4x35 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szafka sterownicza oświetlenia drogowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=132
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 1315-07	9	1315-07		0
na=Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=15
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=16
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=18
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=19
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=20
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=21
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=106
pd=						0
na=obsługa geodezyjna
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=56
pd=						0
na=Projekt organizacji ruchu
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=DROGI GMINNE DZ. NR 218, 241
wa=0
kn=0	0	0
id=140
nu=2
wn=	

[POZYCJA]
id=141
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		0
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=128
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=128	1	400*0.4*0.8						

[POZYCJA]
id=142
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0724-02	5	0724-02		0
na=Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=7.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7.5	1	7,5						

[POZYCJA]
id=143
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0725-01	5	0725-01		0
na=Wykonanie ściany oporowej  z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=14
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0723-02	5	0723-02		0
na=Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=20.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=20.4	1	20,4						

[POZYCJA]
id=144
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		0
na=Ułożenie rur osłonowych Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=145
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		0
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=800
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=800	1	400*2						

[POZYCJA]
id=17
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=385
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=385	1	400-15						

[POZYCJA]
id=146
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, słupach Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1 kV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=57.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=57.4	1	20.4+15+22						

[POZYCJA]
id=54
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		0
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie ( szafka pomiarowa - szafka sterownicza ) Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=147
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-02	5	0702-02		0
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=96
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=96	1	400*0.4*0.6						

[POZYCJA]
id=148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		0
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do SAL-4,5
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=149
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=15
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=22
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ALTA LED 40 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=23
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-01	5	0606-01		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0603-07	5-10	0603-07		0
na=Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0403-03	5	0403-03		0
na=Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szafka sterownicza oświetlenia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=55
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 1315-07	9	1315-07		0
na=Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=15
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=30
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		0
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=28
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=29
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=14
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=31
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=32
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=33
pd=						0
na=wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=LINIA NAPOWIETRZNA ROZBUDOWA DZ. NR 74, 75
wa=0
kn=0	0	0
id=150
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=34
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0903-01	5	0903-01		0
na=Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=2
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0802-07	5-10	0802-07		0
na=Montaż trzonów stojących na słupie stojącym dla linii niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=37
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0905-01	5	0905-01		0
na=Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm2 Przewód NFA2X/AsXSn-0,6/1kV 2x25mm2 RMC
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=0.118
jm=km.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=0.118	1	0.118						

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0902-06	5	0902-06		0
na=Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=39
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0902-07	5	0902-07		0
na=Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0904-01	5-10	0904-01		0
na=Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=41
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		0
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=42
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-02	5	1003-02		0
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=3
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=43
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-02	5	1004-02		0
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED STR 2 60 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=44
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-01	5	0606-01		0
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=45
pd=(N.Z.) WACETOB 2000	KNNR-W	9 1315-07	9	1315-07		0
na=Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3
jm=słup	291
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		0
na=Badanie linii napowietrznej N.N.- kabel 2-żyłowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=47
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		0
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=49
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=50
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=51
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=52
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		0
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=53
pd=						0
na=obsługa geodezyjna
uw=cena zakładowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
6c92a371152b75a0fa ab8831556395e