[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	7.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty zakupu	Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=ELEKTROTEG SP. Z O.O.
afn=ul. Czereśniowa 8, 55-100 Trzebnica
nb=Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Księginice
ab=Księginice ul. Sadowa i ul. Świerkowa, gm. Trzebnica
ni=GMINA TRZEBNICA
ai=Pl. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
nw=WYŁONIONY W DRODZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
aw=---
br=elektroenergetyczna
nk=inż. Wojciech Jeżewski	Elektroenergetyczna
dt=29.07.2021	0
cpv=45231400-9	Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
cpv=45316100-6	Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
cpv=45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nm=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 130]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=R
na=robocizna GEODETA	0
id=999	3
jm=m	040
ce=5
cw=5	PLN
il=0

[RMS ZEST 63]
ty=R
na=robocizna GEODETA	0
id=999	3
jm=m	040
ce=2.5
cw=2.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna - roboty inżynieryjne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=21.2
cw=21.2	PLN
il=0

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=Robocizna - instalacje elektryczne	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=20.65	1620794423
cw=20.65	PLN
il=0

[RMS ZEST 119]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=BUDOWA OŚWIETLENIA - KSIĘGINICE
wa=0
kn=0	0	0
id=371
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=GEODEZJA
wa=0
kn=0	0	0
id=377
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=68
pd=ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	5-03I 0101-01	5-03I	0101-01		1
mpn=1211
na=Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 16
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.752
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.752	1	0.454+0.298						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=158
pd=				 		0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza pierwsze 100 m
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[POZYCJA]
id=168
pd=				 		0
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza następne rozpoczęte 100 m
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=3
ob=652
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=652	1	((#p1*1000)-#p2)						

[ELEMENT 2]
na=BUDOWA LINII KABLOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=372
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=1
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-05	5	0701-05		1
mpn=121,0:1,0911
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=752
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=752	1	(#p1*1000)						

[POZYCJA]
id=367
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=752
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=752	1	#p4						

[POZYCJA]
id=12
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=211
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=211	1	211						

[POZYCJA]
id=382
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=1211
na=Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=155
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	155						

[POZYCJA]
id=19
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-25 0613-01	2-25	0613-01		1
mpn=1211
na=Wciąganie do rur ochronnych kabla energetycznego o masie do 1 kg/m - budowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=366
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=366	1	#p6+#p7						

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0707-02	5	0707-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=386
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=386	1	#p4-#p8						

[POZYCJA]
id=365
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0608-07	5-08	0608-07		1
mpn=1211
na=Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=752
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=752	1	#p4						

[POZYCJA]
id=366
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0706-01	5	0706-01		1
mpn=_1211
na=Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=752
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=752	1	#p4						

[POZYCJA]
id=56
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0614-01	2-25	0614-01		1
mpn=1211
na=Ręczne układanie folii na kablu - budowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=752
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=752	1	#p4						

[POZYCJA]
id=61
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-01 	5	0702-05	 z.sz.2.14. 9902-01 	1
mpn=13:0:0928,101211
na=Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=180.48
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=180.48	1	#p4*0.4*0.6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.07		1,07
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0501-01	1	0501-01		1
mpn=1211
na=Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=300.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=300.8	1	#p4*0,4						

[ELEMENT 2]
na=BUDOWA SZAFKI STEROWNICZEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=373
nu=1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=370
pd=ELBUD wyd.I 1984,biuletyny do 9 1996	KNR	5-15 0914-02	5-15	0914-02		1
mpn=1211
na=Fundamenty prefabrykowane pod szafki sterowania oświetleniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=375
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-09	5-08	0404-09		1
mpn=_1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04	5	0606-04		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	#p16						

[ELEMENT 2]
na=BUDOWA SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=374
nu=1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=82
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1001-01	5	1001-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=383
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1002-01	5	1002-01		1
mpn=1211
na=Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p18						

[POZYCJA]
id=95
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1003-03	5	1003-03		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=25
jm=kpl.przew.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p18						

[POZYCJA]
id=110
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1004-01	5	1004-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p18						

[POZYCJA]
id=117
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0726-10	5	0726-10		1
mpn=1211
na=Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=50
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	2+((#p18*2)-2)						

[POZYCJA]
id=124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0606-04	5	0606-04		1
mpn=1211
na=Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=25
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p18						

[ELEMENT 2]
na=BADANIE LINII KABLOWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=376
nu=1.5
wn=			

[POZYCJA]
id=134
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=25
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	#p18						

[POZYCJA]
id=137
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=141
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-02	5	1304-02		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	#p18-1						

[POZYCJA]
id=144
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=148
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		1
mpn=1211
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=24
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	#p18-1						

[POZYCJA]
id=151
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-06	5	1304-06		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	#p18-1						

[ELEMENT 2]
na=PRACE DODATKOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=378
nu=1.6
wn=			

[POZYCJA]
id=77
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-01	AT-06	0108-01		1
mpn=121,0:,0911
na=Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kurs	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=79
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-06 0108-04	AT-06	0108-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=11
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[SUMA KONTROLNA]
 128 fba684fabb2c8cc352f7dd719 4