Załącznik nr 2 do SWZ

*pieczątka Wykonawcy*

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY**

Część 2 – Multimedia do Pawilonu Fickówka

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka  miary | Ilość | Cena  jednostkowa  netto  [PLN] | Wartość netto  [PLN] | VAT  [%] | Wartość brutto  [PLN] | Nazwa producenta\* | Nazwa handlowa / numer katalogowy\* |
| 1. | **Projektor multimedialny mocowany do sufitu + wysięgnik sufitowy z głośnikami o parametrach:**  Technologia: Laser  Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 pikseli  Jasność: 4500 ANSI lum.  Kontrast: 2500000:1  Ilość wyświetlanych kolorów: 1070 mln  Przekątna obrazu: 1.65 - 12.7 m  Wbudowane WiFi: tak  Złącza zewnętrzne minimum:  1. 1 x audio in (L/R)  2. 1 x audio out (Mini Jack)  3. 1 x D-sub 15-pin wyjście  4. 1 x RJ45  5. 1 x USB (A)  6. 1 x audio in (Mini Jack)  7. 1 x D-sub 15-pin wejście  8. 2 x HDMI  Głośnik: tak, minimum 16W  Czas pracy lampy: min. 20000 godz.  Żywotność lampy w trybie ekonomicznym: min. 30000 godz.  Głośność pracy: 39 dB  Funkcja mocowania do uchwytu sufitowego  Kabel HDMI-HDMI 20m  Kabel HDMI-HDMI 2m  Głośniki  Uchwyt sufitowy do projektora:  1. z regulowaną wysokością wysięgnika  2. z regulacją obrotu (360º)  3. mający regulację pochylenia (+/-20º)  4. udźwig min do 15kg  5. z możliwość ukrycia kabli wewnątrz rury montażowej  Gwarancja min 24 mc | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Ekran projekcyjny montowany do sufitu długość 2m o parametrach**: Przekątna ekranu min 120" (16x9)  Rodzaj podwieszany  Kolor płótna biały  Regulacja wysokości ekranu  Elektryczne automatyczne zwijanie ekranu  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Ekran projekcyjny montowany do sufitu długość 1,5m o parametrach**: Przekątna ekranu min (16x9)  Rodzaj podwieszany  Kolor płótna biały  Regulacja wysokości ekranu  Elektryczne automatyczne zwijanie ekranu  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Głośniki do projektora o parametrach** : Pilot  Typ zestawu 2.0  Liczba głośników 2  Komunikacja bezprzewodowa  Moc zestawu (RMS) [W] minimum 40  Rodzaj złącza Jack 3,5mm  Wejście liniowe audio  Wejście słuchawkowe  Funkcje dodatkowe Bluetooth  Gwarancja min 24 mc | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **DVD o parametrach:**  Odtwarzanie płyt : BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, CD, CD-Audio, CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-Video  Obsługa formatów audio : AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA  Obsługa formatów wideo : AVCHD, MKV, MOV, MP4, MPEG2  Złącza : Koaksjalne, Wyjście HDMI min. 2szt., Złącze Ethernet (LAN), Złącze USB  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Wieża muzyczna o parametrach:**  Odtwarzacz płyt : CD Audio, CD-R/RW  Bluetooth  Moc znamionowa RMS – Min. 2 x 30 W  Standardy odtwarzania dźwięku – AAC, MP3  Radio – DAB+, FM, Internetowe  Funkcje dodatkowe: Alarm, Odtwarzanie losowe, Odtwarzanie plików MP3 z pamięci USB, Powtarzanie płyty / utworu  Korektor dźwięku (equalizer)  Wi-Fi  Typ kolumn: 2-drożny  Wyjście słuchawkowe  Wejście liniowe audio AUX  Złącze USB  Gwarancja min 24 mc | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |  |  |  |

\* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………… *(miejscowość)*, dnia ………… 2023 r. |  | …………………………………………………… |
|  |  | *pieczątka i podpis osoby/ób umocowanej/ych*  *do reprezentowania Wykonawcy* |