#### Załącznik nr 2B do SWZ

Nr postępowania: **ZP/26/22**

**Zamawiający:**

„Kutnowski Szpital Samorządowy”

Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

NIP: 7752631681, REGON: 100974785

**Opis Przedmiotu Zamówienia – Część nr II - wyposażenie medyczne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Jednostka miary** | **OPZ** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| 1 | Ciśnieniomierz naramienny | 2 | szt. | Urządzenie fabrycznie nowe wyposażone w regulowany (wielkość mankietu min. od 22 do 32 cm) naramienny rękaw zapinany na rzep.Posiada min.:- funkcję automatycznego pompowania i spuszczania powietrza;- pamięć ostatniego pomiaru;- wykrywanie arytmii;- wyświetlacz LCD;- zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 0-299 mmHg;- zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40-180 uderzeń na minutę;- dokładność pomiaru ciśnienia: max. +/- 3 mmHg;- dokładność pomiaru pulsu: max +/- 5%;- zasilanie baterie AA;- deklarację zgodności;- instrukcja w jeżyku polskim;- przeważający kolor – biały. |
| 2 | Termometry bezdotykowy | 2 | szt. | Sprzęt medyczny, produkt fabrycznie nowy Posiada min.: - pomiar temperatury na czole i temperatury przedmiotów, - czas pomiaru mniejszy lub równy 1 sekundzie, - wyświetlacz LCD, - dwa tryby pomiaru temperatury: skala Fahrenheita i Celsjusza, - pamięć z zachowaniem 32 ostatnich wyników pomiaru, - zakres pomiaru: temperatura ciała: 22,0°C – 42,9°C / 71,6°F – 109,0°F, - zakres pomiaru: temperatura powierzchni: 0,0°C – 100,0°C / 32,0°F – 212,0° - margines błędu pomiaru: w standardowych warunkach otoczenia: ±0,3°C.- funkcja alarmu w wypadku podwyższonej temperatury ciała,- zasilanie: DC3 V (baterie AA/2 sztuki);- przeważający kolor – biały |
| 3 | Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy | 20 | szt. | Produkt fabrycznie nowy. Materac pneumatyczny przeciwodleżynowy bąbelkowy, posiada min.:- budowę materaca z co najmniej 130 komór i dwóch sekcji głównych naprzemiennie napełniających się lub opróżniających w 12 minut, - wyłogi na końcach materaca, wyłogi o długości 38 cm, - antypoślizgowe zaczepy na pompie, - haki do zawieszenia pompy, - zestaw naprawczy w formie łatki z klejem, - wężyk z trwałego i miękkiego medycznego PCV, - leże wykonane z elastycznego i medycznego PCV, - waga użytkowa do min. 130 kg, - wymiar po napompowaniu 200 x 90 x 6.5,- przeważający kolor – beżowy. |
| 4 | Waga medyczna | 1 | szt. | Produkt fabrycznie nowy.Waga kolumnowa, kwalifikowana jako sprzęt medyczny- pomiar elektroniczny, - nośność co najmniej do 200 kg, - antypoślizgowa mata, - pomiar wagi w kilogramach, - wyświetlacz LCD, - automatyczny wyłącznik, - zasilanie bateryjne lub przez zasilacz |
| 5 | wózek inwalidzki | 1 | szt. | Produkt fabrycznie nowy - Certyfikat CE - wykonany ze stalowej ramy malowanej proszkowo, - siedzisko nylonowo - bawełniane, - obicie kolor czarny, - zawiera podłokietniki w wersji długiej z funkcją uchylania, - wyposażony w tyle pompowane koła co najmniej 24” oraz przednie pełne koła co najmniej 8x2', - rama wózka koloru srebrnego,- parametry techniczne co najmniej: szerokość całkowita: 64 cm, 67 cm, +/- 2 cm, szerokość wewnętrzna: 46 cm, 48 cm, +/- 2 cm,, głębokość całkowita: 101 cm, +/- 2 cm,wysokość siedziska od podłoża: 48 cm, +/- 2 cm,wysokość całkowita: 90 cm (86,5 cm), +/- 2 cm,wymiar siedziska: 45 cm, 47 cm x 40 cm, +/- 2 cm,waga: min. 17 kg - 17,5 kg, - maksymalne obciążenie: min. 115 kg, +/- 1kg. |
| 6 | chodzik na kołkach | 1 | szt. | Produkt fabrycznie nowy, - chodzik 4 kołowy, - koła stałe, - koła z materiału PCV, - wózek wykonany z aluminium, - regulowana wysokość: 83-101 cm, (+/- 1 cm),- wysokość regulowane mankiety min. 10 cm, - regulowana wysokość siedzenia w stosunku do podłogi min. 52 do 62 cm, - długość całkowita. 78,5 cm, (+/- 1 cm),- min. 57 cm, szerokość koła do koła z tyłu. - min. 57 cm, koła szerokość koła z przodu.- min. 52 cm z prostymi i min. 56 cm z kół kierowanych kół, - szerokość między pięściami co najmniej 45 cm,- szerokość złożona co najmniej 38 cm - wymiary siedzenia min. 31 cm x 31 cm x cm 2, - środkowy kosz o wymiarach co najmniej 8 cm x 39 cm x 18 cm, - wysokość oparcia: min. 29 cm, - średnica kół min. 19,5 cm, - maksymalny ciężar min. 100 kg,- kolor: czarny. |
| 7 | chodzik ambona | 2 | szt. | Produkt nowy, produkt rehabilitacyjny,- podpórka czterokołowa, - stalowa rama, - podłokietniki z możliwością regulacji, - regulowany kąt uchwytów oraz ich długości, - tylne kółka z hamulcem, - opony gumowe co najmniej 3”, - parametry techniczne co najmniej: szerokość: 64 cm, długość: 75 – 90 cm, wysokość urządzenia: 109 – 152 cm, - wysokość podłokietników od podłoża: 97 – 140 cm, - długość podłokietników wraz z uchwytami: 60 – 83 cm, - głębokość wycięcia elementu tapicerowanego: 30 cm, - szerokość wycięcia elementu tapicerowanego: 36 cm, - maksymalne obciążenie: min. 120 kg,- kolor czarny. |