**Załącznik nr 6**

|  |
| --- |
| **Urządzenie zabawowe - Bujak** |
| Wymiary stelażu(dł. x szer. x wys.)0,81 m x 0,29 m x 0,76 m |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Opis techniczny urządzenia | Konstrukcja wykonana ze stali oraz płyty polietylenowej HDPE o grubości nie mniejszej niż 13 mm. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnymWskazane aby urządzenie zawierało prefabrykowane fundamenty co ułatwi montaż urządzenia. |

|  |
| --- |
| **Tablica regulaminowa** |
| Wymiary stelażu(dł. x szer. x wys.)0,61 m x 0,05 m x 2,00 m |   |
| Opis techniczny urządzenia | Stelaż wykonany z rur stalowych zabezpieczonychantykorozyjnie malowanych lakierem akrylowymstrukturalym. Tablica wykonana z blachy bądź płytyHDPE.Nie dopuszcza się aby treść regulaminu stanowiłanaklejkę |

|  |
| --- |
| **Siedziska huśtawki** |
| Siedzisko płaskie – siedzisko gumowe zbrojone profilem aluminiowym, |    |