|  |
| --- |
| **nr sprawy: GPI.PZP.11.2023 Załącznik nr 1 do SWZ** |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

Przedmiotem zamówienia jest **„Remont drogi gminnej Złotów – Stanięcice - dojazdowej do gruntów rolnych”:**

1. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie:
2. napraw na odcinku „największych” spękań nawierzchni w śladzie kół, po wyfrezowaniu, usunięciu uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu nawierzchni bitumicznej grubości 4 do 5 cm - wymiana nawierzchni na odcinkach o spękaniach większych od 2 cm oraz na włączeniach w istniejącą nawierzchnię. Ręczne ułożenie nawierzchni bitumicznej w miejscach wymiany spękanej warstwy ścieralnej - 500 m2,
3. napraw na odcinkach „niedużych” spękań w śladzie, remont grysami i emulsją asfaltową wypełnienie ubytków głębności 2-3 cm - 150 m2,
4. mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno wyremontowanej częściowo istniejącej nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 3145 m2,
5. warstwy wiążąco-profilującą z mieszanki AC11W na wyremontowanej nawierzchni - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne w ilości 100 kg/m2 – 2309,2 t,
6. ułożenie siatki z włókien węglowych po wykonaniu warstwy wiążąco-profilującej na odcinku od Złotowa do hm 6+80,0 wzdłuż krawędzi jedni na szerokości występujących spękań. Na odcinku od hm 6+80,0 do 9+80,0 na całej szerokości istniejącej nawierzchni – 2260 m2,
7. mechanicznego oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową na zimno wyprofilowanej jezdni z zabezpieczonymi powierzchniami przed spękaniami odbitymi, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - 3145 m2,
8. warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11S grubości, po zagęszczeniu 4 cm jezdni głównej i na zjazdach - 3145 m2,
9. regulacja pionowa dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1

do 0.2 m3 zaworów wodociągowych – 2,60 m3,

1. uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm z mieszanki 0/31,5 na szerokości 0,5 do 0,75m – 1470 m2.
2. wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego - wg raportu projektu ord.

**UWAGA!!!**

**Odpady należy wywieźć i zagospodarować na koszt Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa.**

**Integralną częścią Opisu przedmiotu zamówienia pn.: Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej, są następujące dokumenty:**

1. Projekt technologii remontu.
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.