**Przewód sterowniczy w ekranie LIYCY 300/300V 6x1 szary linka Bitner 100m – 10 opakowań (10 x100m)**

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu:

* Rodzaj kabla: Kabel sterowniczy / sygnalizacyjny
* Napięcie pracy: 300/300V
* Próba napięciowa: ≤ 0,34mm2 1200 V ≥ 0,5 mm2 1500 V
* Rezystancja izolacji: 20 MΩ x km
* Pojemność: żyła/żyła 0,14mm2 120pF/m, żyła/żyła ≥0,25 mm2 150pF/m, żyła/ekran 0,14mm2 240pF/m, żyła/ekran ≥0,25 mm2 270pF/m
* Indukcyjność: 0,65 mH/km