**NADLEŚNICTWO ŁOSIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ**

**NA ZADANIE PN.:**

**Usługi związane z odśnieżaniem dróg oraz składnic leśnych na terenie**

**Nadleśnictwa Łosie w roku 2025**

**Część II:** Leśnictwo Ropa, Leśnictwo Uście Gorlickie, Leśnictwo Hańczowa, Leśnictwo Wysowa, Leśnictwo Ropki

Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo Zamówień

Publicznych.

**1. Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa w 3 wariantach polegająca na:

1) mechanicznym usunięciu pokrywy śnieżnej z drogi w celu zapewnienia przejezdności dróg leśnych, pasem szerokości min. 3,0 m oraz mijanek, skrzyżowań, dojazdów do dróg publicznych i składnic drewna na terenie Nadleśnictwa Łosie.

W przypadku konieczności odśnieżenia mijanek, skrzyżowań czy składnic stosowany będzie przelicznik: 1mb odśnieżonej drogi = 3 m2 odśnieżonej powierzchni składnicy, mijanki lub skrzyżowania.

Rozliczenie usługi na podstawie ilości faktycznie odśnieżonych mb drogi.

Umowna nazwa usługi: „DR-ODSMB”

2) mechanicznym usunięciu pokrywy śnieżnej z drogi w celu zapewnienia przejezdności dróg leśnych, pasem szerokości min. 3,0 m oraz mijanek, skrzyżowań, dojazdów do dróg publicznych i składnic drewna na terenie Nadleśnictwa Łosie w wariancie wraz z posypaniem piaskiem lub innym drobnym kruszywem naturalnym (celem usunięcia śliskości nawierzchni).

W przypadku konieczności odśnieżenia i posypania mijanek, skrzyżowań czy składnic stosowany będzie przelicznik: 1mb odśnieżonej drogi = 3 m2 odśnieżonej powierzchni składnicy, mijanki lub skrzyżowania.

Rozliczenie usługi na podstawie ilości faktycznie odśnieżonych i posypanych mb drogi.

Umowna nazwa usługi: „DR-ODSPMB”

3) posypaniu piaskiem lub innym drobnym kruszywem naturalnym (celem usunięcia śliskości nawierzchni) bez mechanicznego usuwania pokrywy śnieżnej z drogi

Rozliczenie usługi na podstawie ilości faktycznie posypanych mb drogi.

Umowna nazwa usługi: „DR-POSMB”

Wykaz dróg, na których realizowane będą ww. usługi oraz rodzaj zleconych usług uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego oraz warunków atmosferycznych.

Czas reakcji Wykonawcy na każdorazowe rozpoczęcie świadczenia usługi nie może być dłuższy niż 2 godz. tzn. od momentu zawiadomienia telefonicznego o potrzebie

usługi, do jej rozpoczęcia. Odśnieżanie należy wykonać przy pomocy zestaw- pojazd

mechaniczny z pługiem śniegowym (lub wirnikowym) z możliwością uszorstniania nawierzchni przy użyciu automatycznych urządzeń rozsypujących.

W przypadku braku opadów śniegu lub gołoledzi, akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu utrzymania sprzętu i operatorów w gotowości. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu.

Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały i sprzęt konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawstwo usługi winno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu

Drogowym oraz zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Kontrola jakości wykonywanej usługi następować będzie w czasie odbioru przez ocenę, czy droga, na której realizowana była ta usługa jest przejezdna, w szczególności w stopniu umożliwiającym płynność poruszania się samochodów

osobowych i wysokotonażowych służących do transportu drewna. Rozliczenie usługi przez wskazanego przez Zamawiającego właściwego terytorialnie leśniczego/podleśniczego nastąpi na podstawie protokołu odbioru tej usługi, podpisanego także przez Wykonawcę, po weryfikacji ilości mb dróg faktycznie objętych usługą.

Minimalna łączna długość odcinka jednorazowego odśnieżania/lub/odśnieżania z posypywaniem/lub/posypywania - wynosić będzie 100 mb.

Częstotliwość zlecania usługi zależna będzie od warunków atmosferycznych i potrzeb Zamawiającego.

Lokalizacja dróg objętych umową:

**Część II:** Leśnictwo Ropa, Leśnictwo Uście Gorlickie, Leśnictwo Hańczowa, Leśnictwo Wysowa, Leśnictwo Ropki

**1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:**

od dnia podpisania Umowy do 31.12.2025 r.

**2. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się**

**kryterium:** ( cena – 100 %, )

**3. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące**

**dokumenty:**

a. formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1,

**4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:**

Należy podać cenę jednostkową za 1 metr bieżący netto oraz brutto dla każdego

wariantu określonego w formularzu ofertowym.

Cena powinna zawierać:

a. wartość jednostkową usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

c. Cena jednostkowa podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę będzie obowiązywać przez cały okres ważności umowy i będzie podlegała waloryzacji po III kwartale 2025 roku w oparciu o zmianę średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” – zgodnie z zapisami umowy.

**5. Zamawiający wybierze ofertę spełniającą wszystkie wymagane warunki.**

**6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są** :

Marcin Walczyk i Krzysztof Gruca tel: 18 35 34 719

**7. Informacje dotyczące zawierania umowy.**

a. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej