**Szafy ubraniowe**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**Parametry techniczne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy |  |
| 2. | Wymiary szafy BHP min.1800 mm, szer. 600mm, gł. 480mm +/-5% |   |
| 3. | Konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej o grubości 0,8 mm – 1,0 mm |   |
| 4. | Cztery skrytki o wymiarach 850mmx 254mm +/- 5%, wyposażone w co najmniej 3 stalowe haczyki |   |
| **5.** | **Drzwi prawe, wyposażone w otwory wentylacyjne** |  |
| 6. | Szafa wyposażona w regulatory umożliwiające wypoziomowanie szafy |   |
| 7. | Kolorystyka: Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę udostępni Zamawiającemu próbnik z paletą barw składającą się z minimum 11 kolorów. Kolorystyka zostanie ustalona na etapie wykonania przedmiotu umowy. |   |
| 8. | Przykładowe rozwiązanie: |  |
| 9. | Każda ze skrytek wyposażona w zamek o poniższych parametrach:* Zamek szyfrowy elektroniczny
* 4 cyfrowy kod użytkownika
* Zamek dostarczony z kompletem baterii- żywotność baterii 80000 cykli otwarcia
* Klucz serwisowy do zamka min. 2 szt. dla całości dostawy
* Zamek mocowany pionowo
* Wymiary (+/-5%) szer. 37mm, wysokość 136 mm, głębokość 27 mm

Przykładowe rozwiązanie: |   |
| 10. | Wykonawca wyposaży szafki w oznakowania kolejnymi numerami. Czcionka oraz umiejscowienie numeracji zostanie ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji. |  |
| 11. | Wykonawca dostarczy 30 szt. instrukcji obsługi zamków szyfrowych po 15szt. w języku polskim i angielskim. Instrukcja powinna być wykonana w formie szablonu do naklejenia na szafkę. |  |
| **12.** | **Szafki posiadają otwory montażowe do skręcania szafek ze sobą.**  |  |

**……..……………………**

Podpis Wykonawcy