BR.271.1.12.2021

Trzebownisko, dn. 01.09.2021r.

**WYJAŚNIENIA NR 5**

Dotyczy: wyjaśnienia SWZ w postępowaniu nr BR.271.1.12.2021 pn.:**„Roboty budowlane polegające rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym budynku.**”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający publikuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1** Poz. 12.16-12.18 i 13.10-13.12 Przygotowanie powierzchni i montaż na ścianach okładzin z wykładziny winylowej PCV – w przedmiarze przyjęto wysokość 2,20m, natomiast wg opisu

techn. Architektury p.8 – wys. 2.10m. Jaką wysokość należy przyjąć do wyceny.

**Odpowiedź:** należy przyjąć wysokość ok. 2,10 m. dla okładziny ściennej z wykładziny pcv ( do wysokości ościeżnicy ). Powyżej malowanie wg projektu.

**UWAGA** Informacja dodatkowa: w pomieszczeniach nr: 1.2, 1.3, 1.6, 1.9, 1.10, 1.28, 1.30, 2.1, 2.2, 2.12 wycenić malowanie  ścian farbami ceramicznymi zgodnie z projektem zamiast przyjętego w przedmiarze malowania farbą lateksową. Pozostałe malowanie zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 2.** Poz. 24.10 i 24.11 Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk silikonowy i tynkowanie – 779,62m2. Wg naszych wyliczeń 996,46+89,17-267,83= 817,80m2. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:** W przedmiarze robót budowlanych wprowadza się następujące zmiany:

Poz. 24.10 – „Wyprawa tynkarska… podkład pod tynk” - wyliczona ilość: 798,70 m2

Poz. 24.11 – „Wyprawa tynkarska… tynk silikonowy” - wyliczona ilość: 798,70 m2

Poz. 24.12 – „Licowanie ścian…płytki elewacyjne” - wyliczona ilość: 278,21 m2

**Pytanie nr 3.** Poz. 5.8 Płyty stropowe nad parterem i piętrem – 236,197m3. Wg naszych wyliczeń powinno być 271,019m3. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:** Poz. 5.8 – „Betonowanie … płyty stropowe” - nie wymaga korekty. W przedmiarze uwzględniono, że elementy bezpośrednio związane z płytami ( wieńce, nadproża, podciągi, belki ), obejmujące w pełni ich grubość zostały ujęte w odrębnych pozycjach.

Zamawiający uaktualnia przedmiar o nazwie pliku: *Zespół Szkół w Zaczerniu\_Przedszkole\_przedmiar K-02*

w załączeniu uaktualniony przedmiar o nazwie pliku:

*Zespół Szkół w Zaczerniu\_Przedszkole\_przedmiar K-02-01*