**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**DOSTAWA**

**RETRANSFEROWYCH**

**DRUKAREK DO PERSONALIZACJI LEGITYMACJI DLA OSP**

Spis treści

Spis treści 1

Zadanie 2

Cel / przedmiot zamówienia 2

I. Wymagania ogólne 3

II. Wymagania szczegółowe 3

Zadanie

Zadaniem postępowania jest dostawa drukarek termosublimacyjnych do siedziby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej zwanej dalej **Komendą**.

Cel / przedmiot zamówienia

Celem niniejszego zamówienia jest dostawa rzeczonych urządzeń w celu realizowania procesu personalizacji dokumentu publicznego jakim jest legitymacja strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego zwanej dalej „**legitymacją**” opisanej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego (Dz.U. 2022 poz. 1274) zwane dalej **Rozporządzeniem**.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest organem właściwym do wydania legitymacji.

Zamówione drukarki zostaną udostępnione komendantom powiatowym (miejskim) PSP w celu realizowania w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej procesu personalizacji legitymacji w następujących przypadkach:

* ujawnione błędy formalne, niezgodności danych z rzeczywistością,
* utraty legitymacji – wtórnik,
* wymiana legitymacji w uzasadnionych przypadkach z przyczyn innych niż ww.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionych urządzeń:

1. Drukarka do personalizacji legitymacji strażaków OSP – 76 szt.
2. Zapewnienie gwarancji i serwisu – min. 36 m-cy

I. Wymagania ogólne

Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych wcześniej nieużywanych nieeksponowanych na wystawach lub imprezach targowych, sprawnych technicznie, bezpiecznych w eksploatacji (zgodnie z obowiązującym w RP prawem), kompletnych   
i gotowych do pracy urządzeń. Urządzenia muszą zostać zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. Dostarczony sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku.

Do każdego urządzenia muszą zostać dostarczone nośniki CD/DVD/PENDRIVE lub wskazane miejsce do pobrania sterowników oraz oprogramowania standardowego dołączonego do urządzenia wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.

Urządzenia muszą zostać dostarczone ze wszystkimi kablami zasilającymi oraz przewodami połączeniowymi.

Urządzenia posiada oznakowanie CE.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść drukarki do wskazanego miejsca przez Zamawiającego na terenie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą   
w Warszawie.

Wykonawca dokona instalacji jednej drukarki do druku w siedzibie Komendy Głównej PSP wraz z przeprowadzeniem instruktarzu z obsługi drukarki z wydrukowaniem min 5 szt. niespersonalizowanych blankietów legitymacji.

Drukarka musi umożliwiać spersonalizowanie blankietów legitymacji w technice retransferu w jednym obiegu. Legitymacja jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem bezstykowym spełniającą wymogi ogólne opisane w **Rozporządzeniu**.

W zakresie fizycznych parametrów legitymacja spełnia standard opisany w normie ISO/IEC 7810:2019, ID-1 jako karta o wymiarze 85,60 x 53,98 mm (3,37 x 2,125 cala).

Do personalizacji legitymacji musi zostać wykorzystana technika retransferu z możliwością zalaminowania karty w jednym obiegu w celu jej zabezpieczenia.

Drukarka musi dać możliwość wydruku projektów graficznych na kartach przy wykorzystaniu ogólnodostępnego oprogramowania graficznego np. Adobe Photoshop, Corel Draw, GIMP etc. Oprogramowanie podstawowe do obsługi drukarki w tym tzw. sterowniki muszą zostać dostarczone wraz z drukarką.

II. Wymagania szczegółowe

Drukarka retransferowa do personalizacji legitymacji o parametrach nie gorszych niż:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podzespołu / parametry** | **Opis parametrów technicznych** |
| 1 | Technika druku | Retransfer sublimacyjny |
| 2 | Tryb drukowania | Jedno lub dwustronny na całej powierzchni karty (od brzegu do brzegu karty) |
| 3 | Szybkość druku | 70 kart/godz. w pełnym kolorze jednostronnie |
| 4 | Rozdzielczość druku | Minimum 300 dpi |
| 5 | Głowica drukująca | Gwarancja dożywotnia |
| 6 | Typy kart | PVC, kompozytowe PVC, ABS, PET i Poliwęglan, zgodne z ISO ID -1/CR-80 (85,60 x 53,98 mm) |
| 7 | Grubość kart | 0,25 – 1,02 mm (wymagana regulacja pojemnika) |
| 8 | Pojemność podajnika kart | Minimum 50 kart (0,76 mm) |
| 9 | Pojemność odbiornika kart | Minimum 50 kart (0,76 mm) |
| 10 | Interfejs | Minimum USB 2.0 |
| 11 | Obsługiwane systemy operacyjne | Minimum 7, 8, 10 |
| 12 | Wymiary drukarki | Maksymalnie 500x500x500 mm |
| 13 | Waga | Do 20 kg |
| 14 | Parametry zasilania | 220/240V, 50/60Hz |
| 15 | Parametry pracy | Temperatura otoczenia: 15ºC ÷ 30ºC  wilgotność 35% ÷ 70% bez kondensacji |
| 16 | Gwarancja | * minimum 36 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u zamawiającego (w miejscu przez niego wskazanym); * czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego; * czas naprawy – do 5 dni roboczych; * wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji: * usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia- zgłaszania usterek przez portal internetowy * dostępność wsparcia technicznego w godzinach pracy zamawiającego (815 — 1615). |