**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Zamawiający:**

##### OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WEKLICACH

Weklice 13, 82-300 Elbląg

REGON 170421244, NIP 5783095633, KRS 0000258262

tel. 55 234-18-84, faks 55 234-08-71

**FORMULARZ OFERTOWY**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Weklicach”:

**Ja niżej podpisany:**

………………………………………………………………….………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………..

NIP ………………………..….. REGON ……………………………., nr tel. ……………..……………,

 e-mail ……………………..……………………………………………………….………………………..

 *(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………..………………….…………

……………………………………………………………… Tel. …………………….……...……………..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

1. Oświadczam, że należę do kategorii: **mikro / mały / średni przedsiębiorca**\*\*\* zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (art. 104, 105, 106)

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca:** | ***Należy zaznaczyć właściwe*** |
| Mikroprzedsiębiorcatj. przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. | 🞏 |
| Mały przedsiębiorcatj. przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. | 🞏 |
| Średni przedsiębiorcatj. przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR | 🞏 |
| Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą | 🞏 |
| Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej | 🞏 |
| Inny rodzaj działalności: ............................................................................................. | 🞏 |

1. **Składam ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, tj. na zakup lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z zabudową oraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węzinie:

za kwotę netto: ……….……………. zł

tj. za cenę brutto: ….………………. zł,

(słownie złotych: ………………………..……….…..),

**zgodnie z załączoną do oferty specyfikacją techniczną**.

1. **Oferowany przeze mnie / przez nas pojazd został zbudowany na bazie samochodu marki ………………………… wyprodukowanego w roku 2024**
2. **Oferuję okres gwarancji na przedmiot zamówienia:**

**24 m-ce / 36 m-cy / 48 m-cy / 60 m-cy \*** (\*niepotrzebne skreślić)

gwarancji jakości co do jakości wykonanych prac, liczonej od dnia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zamówienia, na warunkach określonych w projekcie Umowy

1. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Warunki płatności: zapłata za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na warunkach określonych we Wzorze Umowy.
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji warunków zamówienia.
5. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Zamówienie wykonam:

samodzielnie\* (\*niepotrzebne skreślić)

przy udziale następujących podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia\*

........................................................................................................................................

*(należy podać części zamówienia i firmy podwykonawców)*

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
4. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane:

………………………………………………………………………………………………………..

1. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiam w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)

**Należy dodatkowo wypełnić**

**„Załącznik do formularza ofertowego: OŚWIADCZENIA”**

**Załącznik**

**do formularza ofertowego**

**DANE WYKONAWCY/KONTRAHENTA:**

Nazwa: …………………………………………………………………………...…………

Adres firmy/

adres prowadzenia działalności gospodarczej: …………………………………..…….

NIP: ………………………………………………………………………………………….

REGON: …………………………………………………………………..……..……….…

**OŚWIADCZENIA**

1. Oświadczam, że mam prawo do dysponowania towarem.
2. Oświadczam, że podatek od towarów i usług VAT od transakcji zostanie rozliczony
z właściwym organem podatkowym.
3. Oświadczam, że nie posiadam zaległości w zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa (PIT,CIT,VAT), które uniemożliwiłyby zapłatę podatku VAT z wystawionej przeze mnie faktury.

Oświadczenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)

Poprawiony załącznik nr 2 do formularza ofertowego

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA NA ZAKUP LEKKIEGO POJAZDU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z OSPRZĘTEM DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ**

**W WEKLICACH**

Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowa „**spełnia**” lub „**nie spełnia**”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne – wykazane w tabeli należy wpisać **oferowane wartości techniczno-użytkowe**.

|  |
| --- |
| **Oferujemy: ..…………………................................................................................****(wskazać markę, model pojazdu, rok produkcji)** |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** |
| 1 | Wymagania dla pojazdu | **Wypełnia Wykonawca wpisując:****parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego pojazdu****lub****spełnia / nie spełnia** |
| 1 | Wymagania ogólne dla pojazdu |  |
| 1.1. | Samochód musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj. m.in.:* ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy,
* rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2024r., poz. 502),
* rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019r., poz. 594).
 |  |
|  | Rok produkcji pojazdu 2024 |  |
|  | Zabudowa kontenerowa nowa. |  |
|  | Świadectwo homologacji na terenie UE, świadectwo dopuszczenia CNBOP. |  |
|  | Przegląd podstawowy z wymianą płynów eksploatacyjnych. |  |
|  | Masa całkowita do 3,5 ton (uprawnienia dla kierowcy kategorii „B”). Zabudowa kontenerowa, nowa. Kabina przystosowana do przewozu 6 osób (1+1+4), drzwi po obu stronach pojazdu z możliwością bezpośredniego dostępu do drugiego rzędu siedzeń,. |  |
|  | Z przedmiotem zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym m.in.:1. Wyciąg ze świadectwa homologacji,
2. Dokument z badania na stacji okręgowej,
3. Pozostałe dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochodu ratowniczo – rozpoznawczego, w tym świadectwo homologacji wymagane do rejestracji pojazdu specjalnego,
4. Instrukcję obsługi i konserwacji,
5. Książkę gwarancyjną samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, ze wskazaniem serwisów uprawnionych do napraw,
6. Wykaz dostarczonego sprzętu stanowiącego wyposażenie pojazdu z wyszczególnieniem cen jednostkowych,
7. Dokumentację UDT dla urządzeń objętych dozorem technicznym (w przypadku instalacji takich urządzeń).
 |  |
|  | Okres gwarancji: min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów.**STANOWI KRYTERIUM OCENY OFERT** | Oferowany okres gwarancji:………………. |
| 2 | Podstawowe parametry napędu/podwozia |  |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym, moc minimum 160 [KM]. |  |
|  | Pojemność silnika nie mniejsza niż 2.0 dm3. |  |
|  | Norma emisji spalin – silnik spełniający aktualnie obowiązujące normy czystości spalin min. EURO 6. |  |
|  | Napęd na tylne koła. |  |
|  | Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie stosownie do wagi sprzętu. |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita nie może przekraczać 3500 [kg]. |  |
|  | Felgi z oponami uniwersalnymi całorocznymi (wielosezonowymi) min. 15” . |  |
|  | Koła osi tylnej tzw. bliźniaki. |  |
|  | Blokada mechanizmu różnicowego. |  |
|  | Skrzynia biegów manualna. |  |
|  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
|  | Miechy pneumatyczne dla tylnego zawieszenia |  |
| 3 | Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu |  |
|  | Kolor nadwozia czerwony. Zderzaki w kolorze białym, obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze nadwozia, (dopuszcza się obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi w kolorze chromu). |  |
|  | Nadwozie: kabina załogi 6-cio osobowa (układ siedzeń: 1 + 1 + 4), Ochronne okucia aluminiowe, podłoga aluminiowa antypoślizgowa, półka dowódcy pomiędzy przednim rzędem siedzeń. |  |
|  | Drzwi po obu stronach pojazdu z możliwością bezpośredniego dostępu do drugiego rzędu siedzeń. |  |
|  | Przeszklenie części osobowej. |  |
|  | Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu. |  |
|  | Drzwi w drugim rzędzie z szybami przesuwnymi po obu stronach. |  |
|  | Półka w kabinie kierowcy przy suficie. |  |
|  | Przednie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. |  |
|  | Elektrycznie regulowane przednie szyby boczne w kabinie kierowcy. |  |
|  | Poduszka powietrzna dla kierowcy. |  |
|  | Centralny zamek z pilotem do wszystkich drzwi. |  |
|  | Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy. |  |
|  | Pojazd wyposażony w układy ABS, ASR i ESP. |  |
|  | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania |  |
|  | Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego. |  |
|  | Indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy. |  |
|  | Przednie światła przeciwmgłowe. |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej. |  |
|  | Pojazd wyposażony w trójkąt, gaśnicę, apteczkę. |  |
|  | Światła do jazdy dziennej nie zespolone w lampie. |  |
|  | Wzmocniony alternator i akumulator. |  |
|  | Osłona pod silnikiem. |  |
|  | Klimatyzacja co najmniej manualna. |  |
|  | Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane. |  |
|  | Przedział sprzętowy wyposażony w niezależne ogrzewanie postojowe. |  |
|  | Radio MP3 w kabinie sterowane w kierownicy. |  |
|  | Kierownica wielofunkcyjna. |  |
|  | Światła dalekosiężne typu LED z przodu pojazdu. |  |
|  | Orurowanie przedniego zderzaka. |  |
|  | Zamontowana w kabinie kamera cofania z monitorem z możliwością pracy w trybie ciągłym. |  |
| 4. | Oznakowanie pojazdu |  |
| 4.1. | Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ”. |  |
| 4.2. | Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych – głośnik min. 100 Watt. |  |
| 4.3. | Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu. |  |
| 4.4. | Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu lub schowane w przedniej atrapie pojazd. |  |
| 4.5. | Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny, który Zamawiający poda w trakcie realizacji. |  |
| 4.6. | Lampki sygnalizacyjno-ostrzegawcze boczne wysunięte na przednią część zderzaka. |  |
| 4.7. | Oklejenie pojazdu pasem wyróżniającym białym odblaskowym. |  |
| 5 | Zabudowa pożarnicza |  |
| 5.1. | Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia. |  |
| 5.2. | Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia LED – zimny biały. |  |
| 5.3. | Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie. |  |
| 5.4. | Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem ***przeciwpoślizgowym.*** |  |
| 5.5. | Konstrukcja dachu powinna wytrzymywać obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. |  |
| 5.6. | Długość pojazdu maks. do 6800 mm, wysokość maks. do 2700 mm, szerokość pojazdu maks. do 2700 mm. |  |
| 5.7. | Szerokość rolet bocznych – po 2 rolety na stronę. |  |
| 5.8. | Roleta w ścianie tylnej. |  |
| 5.9. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków |  |
| 5.10. | Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 5.11. | Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki z możliwością zmiany położenia wysokości. |  |
| 5.12. | Pojazd musi posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 metra od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy |  |
| 5.13. | Na dachu zamontowany halogen oświetlający pole dachu. |  |
| 5.14. | Skrzynia aluminiowa na sprzęt (szufle, łopaty, szczotki itp.) zamykana na dachu pojazdu. |  |
| 5.15. | Stelaż wysuwany przystosowany do przewozu dwóch aparatów powietrznych nadciśnieniowych. |  |
| 5.16. | Szuflada wysuwana na rolkach przystosowana do przewozu urządzeń silnikowych i ciężkiego sprzętu wskazanego przez zamawiającego. |  |
| 5.17. | Uchwyt na pachołki na zewnątrz pojazdu (tylna ściana pojazdu). |  |
| 5.18. | Cztery skrytki na sprzęt poniżej linii podłogi przedziału sprzętowego zamykane podestami roboczymi. |  |
| 6 | **Wyposażenie** |  |
| 6.1. | Radiotelefon samochodowy analogowo - cyfrowy zaprogramowany zgodnie z wykazem kanałów dostarczonym przez zamawiającego.  |  |
| 6.2. | Maszt oświetleniowy LED pneumatyczno - elektryczny sterowany automatycznie pilotem bezprzewodowym (maszt ujęty na świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód) zasilany z instalacji pojazdu. Automatyczne składanie masztu po zwolnieniu hamulca postojowego. |  |
| 6.3. | Wyciągarka elektryczna o uciągu minimum 5000kg (wyciągarka ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód). |  |
| 6.4. | Agregat wysokociśnieniowy z silnikiem 10 KM z rozruchem elektrycznym i ręcznym, wodno-pianowy o wydajności 50 litrów/min. przy ciśnieniu 40 bar., zbiornik wodny od 300 litrów ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy 30 litrów, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości min. 60 m. |  |
| 6.5. | Na dachu pojazdu mocowanie przystosowane do transportu drabiny nasadkowej trzyprzęsłowej. |  |
| 6.6. | Sześć radiotelefonów przenośnych (wyposażenie załogi pojazdu) przystosowanych do pracy w częstotliwościach MSWiA zaprogramowane zgodnie z listą kanałową dostarczoną przez zamawiającego, gniazda ładowania radiotelefonów wewnątrz kabiny załogi. |  |

Specyfikację należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem dowodem osobistym z warstwą elektroniczną)