|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | ilość | Producent | Gwarancja |
| Czytniki/programator RFIDCzułość: minimum -92 dBmObsługa 4 anten monostatycznych zopcją podłączenia do 32 anten zapomocą multiplexera | 1 | Impinj | 12 |
| Multiplexer4 układy multiplexera z 8 wyjściamiantenowymi każdySterowanie antenami multiplexera zpoziomu czytnika RFIDObsługa POE | 4 | Impinj | 12 |
| Anteny RFIDRozmiar: 810x110 mmZysk: minimum 2,5 dBiGrubość: max 3 mm | 30 | Barco | 12 |
| Anteny RFIDRozmiar: 340x330 mmZysk: minimum 5 dBiGrubość: max 3 mn | 4 | Kathrein | 12 |
| Czytnik/programator RFIDCzułość: minimum -85 dBmObsługa modemu 4G z funkcją GPSObsługa POEMinimum IP53 | 1 | Zebra | 12 |
| Koncentrator RFID z okablowaniem antenowym | 1 kpl | Hadatap | 12 |

Gwarancja 12 miesięcy

Dostawa do 31.12.2023