**Generator pary powinien posiadać poniższe funkcje oraz parametry techniczne.**

|  |  |
| --- | --- |
| Funkcja automatycznego wyrzutu pary **tak** |  |
| Funkcja zapobiegająca ryzyku przypalenia **tak**Moc (W) min. 2700 |  |
| Ciśnienie pary | min. 8,5 bara |
| Silne uderzenie pary | min. 700 g/min |
| Ciągły wyrzut pary | min. 170 g/min |
| Funkcja automatyczna regulacji strumienia pary **tak** |  |
| Pojemność zbiornika na wodę | min. 1,8 l |
| Funkcja odłączanego zbiornika wody **tak** |  |
| Funkcja prasowania w pionie **tak** |  |
| Waga żelazka | max. 0,95 kg |
| Funkcja zabezpieczenia na czas przenoszenia **tak** |  |