**Przewód OMY 2x0.75mm H03VV-F (linka) – 3 opakowania (3x 100 m)**

lub rozwiązanie równoważne spełniające wymagania techniczne produktu :

-przekrój żył: 0.75mm2;

-ilość żył: 2;

-napięcie znamionowe: 300/300V;

-materiał żyły: miedź;

-izolacja zewnętrzna: PVC (kolor biały);

-żyły: wielodrutowe;

-identyfikacja żyły: kolor;