[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	4	3	4	1
wan=PLN
wk=86039.31

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - wod-kan wewnętrz
afn=03-628 Warszawa, ul. Rozwadowska 9,,  
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z urządzeniami budowlanymi
ab=ul. Mszczonowska 3, Skuły, dz.34, 96-321 Żabia Wola,,  
ni=Gmina Żabia Wola
ai=ul. Główna 3, 96-321 Zabia Wola,,  
nw=
aw=,,  
nk=
npn=Andrzej Daniluk	
dt=2021-12-01
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	13101310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=66.70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=10.90	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=10.90	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=10.90	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=10.90	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=10.90	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=580.0491

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robotnik budowlany I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=1.1872

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Monter instalac.sanit.I ogrzew.III
id=203	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=2.3600

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=Monter instalacji sanit.I ogrzew.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0.8404


[RMS ZEST 4]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe  o śr. 110 mm
id=5601199(1)	1
jm=m	40
ce=18.86
il=65.1834

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane
id=1602197	1
jm=m3	60
ce=52.9
il=22.8384

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej16 mm
id=5629999	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=20.0000

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
id=5613999(1)	1
jm=szt	20
ce=6.08
il=76.3320

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=rury PVC kanalizacyjne kielichowe  o śr. 50 mm
id=5601199(3)	1
jm=m	40
ce=10.65
il=29.8480

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Przejścia ppoz.
id=BRAK	1
jm=kpl	90
ce=850
il=1.0000

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
id=5613999(2)	1
jm=szt	20
ce=9.37
il=58.4040

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
id=5629999(1)	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=20.0000

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5708499	1
jm=szt	20
ce=5.25
il=20.0000

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=zawory napowietrzające śr.110
id=5613600	1
jm=szt	20
ce=33.72
il=3.0000

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PP o śr. 50 mm
id=6602099(1)	1
jm=szt	20
ce=2.72
il=50.7000

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z PP o śr. 110 mm
id=6602099(2)	1
jm=szt	20
ce=3.87
il=24.4240

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
id=6328402	1
jm=szt	20
ce=66.15
il=2.0000

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=rury wywiewne z PP o śr. 110 mm
id=6328710	1
jm=szt	20
ce=196.83
il=6.0000

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych
id=6602999	1
jm=szt	20
ce=3.79
il=48.7200

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=rury przepustowe o śr. 110 mm
id=5601499	1
jm=m	40
ce=16.9
il=2.6136

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PP o śr.110 mm
id=5613600(1)	1
jm=szt	20
ce=21.49
il=3.0000

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=6602999(1)	1
jm=szt	20
ce=3.07
il=250.2500

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=6602999(2)	1
jm=szt	20
ce=3.45
il=43.7500

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm
id=5031060	1
jm=m	40
ce=31.01
il=2.2500

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=rury  przepustowe o śr. 50 mm
id=5601499(2)	1
jm=m	40
ce=6.06
il=4.0180

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930001	1
jm=m3	60
ce=5.33
il=10.5900

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=kształtki z polietylenu(gwintowane)śr.20 mm
id=5629999(4)	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=1.0000

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=podchloryn sodowy
id=1410800	1
jm=kg	33
ce=5.84
il=0.7500

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=rury z polietylenu śr.20 mm
id=5603999	1
jm=m	40
ce=4.14
il=2.0000

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=5701002	1
jm=szt	20
ce=21.34
il=0.2000

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=klej Thermaflex 474
id=6761201	1
jm=dm3	66
ce=61.85
il=3.7935

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=taśma Thermatape FR 3x50 mm
id=6761120	1
jm=szt	20
ce=80
il=1.8397

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=5730899	1
jm=szt	20
ce=15.13
il=0.2000

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips
id=6760010	1
jm=szt	20
ce=0.21
il=1926.0000

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=zawiesia systemowe rurociągów
id=BRAK(1)	1
jm=kpl	90
ce=2.38
il=1.0000

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5604999	1
jm=m	40
ce=4.14
il=192.5000

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm
id=5639999	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=196.0000

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5604999(1)	1
jm=m	40
ce=5.91
il=37.8000

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
id=5639999(1)	1
jm=szt	20
ce=19.47
il=31.5000

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
id=5604999(2)	1
jm=m	40
ce=9.6
il=23.7600

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 32 mm
id=5639999(2)	1
jm=szt	20
ce=20.99
il=18.2600

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=5604999(3)	1
jm=m	40
ce=14.9
il=22.6800

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 40 mm
id=5639999(3)	1
jm=szt	20
ce=27.61
il=15.1200

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm
id=6602999(4)	1
jm=szt	20
ce=4.09
il=21.0000

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm
id=6750122	1
jm=m	40
ce=22.98
il=353.1000

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm
id=5701999(1)	1
jm=szt	20
ce=21.34
il=3.0000

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=zawory antyskażeniowe o śr. nominalnej 32 mm
id=5701999(5)	1
jm=szt	20
ce=457.2
il=2.0000

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=przebicia i przewierty
id=BRAK(3)	1
jm=kpl	90
ce=1250
il=1.0000

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=pozostała drobna armatura
id=BRAK(5)	1
jm=kpl	90
ce=569.98
il=1.0000

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
id=AW0001	1
jm=m	40
ce=4.14
il=45.1000

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm
id=AW0002	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=45.9200

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
id=AW0003	1
jm=szt	20
ce=2.87
il=58.6300

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Pojemnościowy podgrzewacz wody poj. 150 l
id=5932121	1
jm=kpl	90
ce=1272.95
il=1.0000

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Rury z polipropylenu PP
id=5632999	1
jm=m	40
ce=23.19
il=29.1600

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu
id=5649900	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=19.1700

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Kształtki z polipropylenu (gwintowane)
id=5649910	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=54.0000

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm
id=AW0001	1
jm=szt	20
ce=32.98
il=5.0000

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm
id=AW0002	1
jm=szt	20
ce=61.88
il=2.0000

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 40 mm
id=AW0003	1
jm=szt	20
ce=132.2
il=2.0000

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Kształtki z polietylenu (gwintowane)
id=5648998	1
jm=szt	20
ce=0
il=4.0000

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15 mm
id=AW0004	1
jm=szt	20
ce=133.25
il=15.0000

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32 mm
id=AW0005	1
jm=szt	20
ce=344.05
il=2.0000

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20 mm
id=AW0006	1
jm=szt	20
ce=149.15
il=2.0000

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm
id=AW0007	1
jm=szt	20
ce=43.2
il=1.0000

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Pompa
id=6302501	1
jm=szt	20
ce=2685
il=1.0000


[RMS ZEST 53]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=103.37
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 54]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=77.4
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=13.89
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=środek transportowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=103.37
il=[LIMIT]


[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ CPV 45332200-5, 45321000-3
cpv=
kn=12407.23	42225.84	582.13
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	4 0111-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=41.000
jm=m	40
kj=7.23	28.62	0.00
cj=44.09
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 50]
nz=1.1200	0	1.1200*1.000
np=0
wa=814.1616


[RMS 51]
nz=1.4300	0	1.4300*1.000
np=0
wa=168.2681


[RMS 49]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=186.7140


[RMS 1]
nz=0.3190	0	0.3190*1.000
np=3
wa=296.5009


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=4.4475
op=

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	00-34 0101-06
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=41.000
jm=m	40
kj=3.52	27.62	0.14
cj=36.40
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553*1.000
np=0
wa=144.3467


[RMS 44]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=1036.3980


[RMS 30]
nz=0.0110	0	0.0110*1.000
np=0
wa=27.8944


[RMS 31]
nz=0.00492	0	0.00492*1.000
np=0
wa=16.1360


[RMS 33]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=0
wa=51.6600


[RMS 56]
nz=0.00135	0	0.00135*1.000
np=3
wa=5.7267


[RMS 10001]
nz=3.00	0	3.00*1
np=0
wa=0.1718
op=

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	4 0111-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=175.000
jm=m	40
kj=7.23	28.87	0.00
cj=44.35
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3190	0	0.3190*1.000
np=0
wa=1265.5528


[RMS 35]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=796.9500


[RMS 36]
nz=1.1200	0	1.1200*1.000
np=0
wa=3475.0800


[RMS 21]
nz=1.4300	0	1.4300*1.000
np=3
wa=768.2675


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=11.5240
op=

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	00-34 0101-06
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=175.000
jm=m	40
kj=3.52	27.62	0.14
cj=36.40
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1553	0	0.1553*1.000
np=0
wa=616.1139


[RMS 44]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=4423.6500


[RMS 30]
nz=0.0110	0	0.0110*1.000
np=0
wa=119.0613


[RMS 31]
nz=0.00492	0	0.00492*1.000
np=0
wa=68.8800


[RMS 33]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=0
wa=220.5000


[RMS 56]
nz=0.00135	0	0.00135*1.000
np=3
wa=24.4263


[RMS 10001]
nz=3.00	0	3.00*1
np=0
wa=0.7328
op=

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	4 0111-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=35.000
jm=m	40
kj=7.78	28.28	0.00
cj=44.73
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3430	0	0.3430*1.000
np=0
wa=272.1534


[RMS 37]
nz=1.0800	0	1.0800*1.000
np=0
wa=223.3980


[RMS 38]
nz=0.9000	0	0.9000*1.000
np=0
wa=613.3050


[RMS 22]
nz=1.2500	0	1.2500*1.000
np=3
wa=150.9375


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=2.2641
op=

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	00-34 0101-07
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=35.000
jm=m	40
kj=3.91	27.97	0.32
cj=37.83
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725*1.000
np=0
wa=136.8701


[RMS 44]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=884.7300


[RMS 30]
nz=0.0135	0	0.0135*1.000
np=0
wa=29.2241


[RMS 31]
nz=0.0074	0	0.0074*1.000
np=0
wa=20.7200


[RMS 33]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=0
wa=44.1000


[RMS 56]
nz=0.00305	0	0.00305*1.000
np=3
wa=11.0399


[RMS 10001]
nz=3.00	0	3.00*1
np=0
wa=0.3312
op=

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	4 0111-03
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=22.000
jm=m	40
kj=8.57	32.06	0.00
cj=50.25
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3780	0	0.3780*1.000
np=0
wa=188.5237


[RMS 39]
nz=1.0800	0	1.0800*1.000
np=0
wa=228.0960


[RMS 40]
nz=0.8300	0	0.8300*1.000
np=0
wa=383.2774


[RMS 18]
nz=1.1100	0	1.1100*1.000
np=3
wa=92.5518


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=1.3883
op=

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	00-34 0101-07
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=22.000
jm=m	40
kj=3.91	27.97	0.32
cj=37.83
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725*1.000
np=0
wa=86.0327


[RMS 44]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=556.1160


[RMS 30]
nz=0.0135	0	0.0135*1.000
np=0
wa=18.3695


[RMS 31]
nz=0.0074	0	0.0074*1.000
np=0
wa=13.0240


[RMS 33]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=0
wa=27.7200


[RMS 56]
nz=0.00305	0	0.00305*1.000
np=3
wa=6.9361


[RMS 10001]
nz=3.00	0	3.00*1
np=0
wa=0.2081
op=

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	4 0111-04
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.000
jm=m	40
kj=9.20	40.12	0.00
cj=60.07
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4060	0	0.4060*1.000
np=0
wa=193.2844


[RMS 41]
nz=1.0800	0	1.0800*1.000
np=0
wa=337.9320


[RMS 42]
nz=0.7200	0	0.7200*1.000
np=0
wa=417.4632


[RMS 43]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=85.8900


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=1.2884
op=

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	00-34 0101-07
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.000
jm=m	40
kj=3.91	27.97	0.32
cj=37.83
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725*1.000
np=0
wa=82.1221


[RMS 44]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=530.8380


[RMS 30]
nz=0.0135	0	0.0135*1.000
np=0
wa=17.5345


[RMS 31]
nz=0.0074	0	0.0074*1.000
np=0
wa=12.4320


[RMS 33]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=0
wa=26.4600


[RMS 56]
nz=0.00305	0	0.00305*1.000
np=3
wa=6.6260


[RMS 10001]
nz=3.00	0	3.00*1
np=0
wa=0.1988
op=

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401110500000
na=Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=27.000
jm=m	40
kj=10.02	41.66	0.00
cj=63.23
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01111310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą  zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4420	0	0.4420*1.000
np=0
wa=270.5438


[RMS 57]
nz=1.0800	0	1.0800*1.000
np=3
wa=676.2204


[RMS 58]
nz=0.7100	0	0.7100*1.000
np=3
wa=339.8841


[RMS 18]
nz=0.9000	0	0.9000*1.000
np=3
wa=92.0970


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=16.6231
op=

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	00-34 0101-07
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=27.000
jm=m	40
kj=3.91	27.97	0.32
cj=37.84
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1725	0	0.1725*1.000
np=0
wa=105.5855


[RMS 44]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=682.5060


[RMS 30]
nz=0.0135	0	0.0135*1.000
np=0
wa=22.5443


[RMS 31]
nz=0.0074	0	0.0074*1.000
np=0
wa=15.9840


[RMS 33]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=0
wa=34.0200


[RMS 56]
nz=0.00305	0	0.00305*1.000
np=3
wa=8.5177


[RMS 10001]
nz=3.00	0	3.00*1
np=0
wa=0.2555
op=

[POZYCJA]
id=13
pd=		
na=Wykonanie przebić i przewiertów dla instalacji rurowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	1250.00	0.00
cj=1341.49
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 47]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=1250.0000


[POZYCJA]
id=14
pd=		
na=Przejścia ppoz.
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	850.00	0.00
cj=912.21
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 9]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=850.0000


[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	4 0127-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=321.000
jm=m	40
kj=1.69	0.00	0.00
cj=3.12
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0745	0	0.0745*1.000
np=0
wa=542.1417


[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=321.000
jm=m	40
kj=1.26	0.00	0.00
cj=2.33
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0556	0	0.0556*1.000
np=0
wa=404.6051


[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 1611-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.500
jm=odc.200m	36
kj=92.72	90.73	122.29
cj=494.87
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=4.0900	0	4.0900*1.000
np=0
wa=139.0805


[RMS 27]
nz=0.5000	0	0.5000*1.000
np=0
wa=4.3800


[RMS 23]
nz=1.5000	0	1.5000*1.000
np=0
wa=69.7725


[RMS 25]
nz=7.0600	0	7.0600*1.000
np=0
wa=56.4447


[RMS 54]
nz=1.5800	0	1.5800*1.000
np=3
wa=183.4380


[RMS 10001]
nz=3.00	0	3.00*1
np=0
wa=5.5031
op=

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	4 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=prob.	85
kj=150.98	33.57	0.00
cj=315.15
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=6.6600	0	6.6600*1.000
np=0
wa=150.9822


[RMS 28]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=0
wa=8.2800


[RMS 29]
nz=0.2000	0	0.2000*1.000
np=0
wa=4.2680


[RMS 32]
nz=0.2000	0	0.2000*1.000
np=0
wa=3.0260


[RMS 26]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=17.7300


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.2660
op=

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	4 0116-07
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrzne16 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=20.000
jm=szt	20
kj=11.79	40.79	0.00
cj=65.57
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.5200	0	0.5200*1.000
np=0
wa=235.7680


[RMS 11]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=354.6000


[RMS 6]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=354.6000


[RMS 12]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=105.0000


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=1.5750
op=

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320101000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.000
jm=szt	20
kj=6.35	68.78	0.00
cj=85.55
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2800	0	0.2800*1.000
np=0
wa=31.7380


[RMS 60]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=164.9000


[RMS 59]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=177.3000


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=1.7110
op=

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320201000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=7.71	79.05	0.00
cj=99.09
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 67]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=43.2000


[RMS 1]
nz=0.3400	0	0.3400*1.000
np=0
wa=7.7078


[RMS 59]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=35.4600


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.3933
op=

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320301000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=9.07	97.83	0.00
cj=121.76
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 61]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=123.7600


[RMS 1]
nz=0.4000	0	0.4000*1.000
np=0
wa=18.1360


[RMS 59]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=70.9200


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.9734
op=

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320501000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=12.24	168.50	0.00
cj=203.45
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 62]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=132.2000


[RMS 1]
nz=0.5400	0	0.5400*1.000
np=0
wa=12.2418


[RMS 59]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=35.4600


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.8383
op=

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320101000
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=15.000
jm=szt	20
kj=6.35	169.55	0.00
cj=193.70
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 64]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1998.7500


[RMS 1]
nz=0.2800	0	0.2800*1.000
np=0
wa=95.2140


[RMS 59]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=531.9000


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=12.6533
op=

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320201000
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=7.71	185.54	0.00
cj=213.37
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 66]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=298.3000


[RMS 1]
nz=0.3400	0	0.3400*1.000
np=0
wa=15.4156


[RMS 59]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=70.9200


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=1.8461
op=

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 0132-04
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=10.43	345.77	0.00
cj=390.36
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 013213101.Sprawdzenie działania zaworu13102.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania13103.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 65]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=688.1000


[RMS 1]
nz=0.4600	0	0.4600*1.000
np=0
wa=20.8564


[RMS 63]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=3.4405
op=

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320501000
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=12.24	168.50	0.00
cj=203.45
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 62]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=132.2000


[RMS 1]
nz=0.5400	0	0.5400*1.000
np=0
wa=12.2418


[RMS 59]
nz=2.0000	0	2.0000*1.000
np=3
wa=35.4600


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.8383
op=

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	4 0130-05
na=Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=8.62	459.49	0.00
cj=509.04
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3800	0	0.3800*1.000
np=0
wa=17.2292


[RMS 46]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=914.4000


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=4.5720
op=

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 0130-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=4.99	21.45	0.00
cj=32.24
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2200	0	0.2200*1.000
np=0
wa=14.9622


[RMS 45]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=64.0200


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.3201
op=

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-15 0123-01
na=Pompa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=20.57	2722.59	2.32
cj=2964.19
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01231310 1.Wyznaczenie miejsc obsadzenia śrub  kotwowych1310 2.Wykucie gniazd i obsadzenie śrub kotwowych na zaprawie cementowej1310 3.Ustawienie pompy z umocowaniem śrubami1310 4.Połączenie pompy z instalacją oraz zmontowanie połączenia kołnierzowego

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 68]
nz=0.8404	0	0.8404*1.000
np=0
wa=0.0000


[RMS 2]
nz=0.9072	0	0.9072*1.000
np=0
wa=20.5662


[RMS 69]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=2685.0000


[RMS 54]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=2.3220


[RMS 10001]
nz=1.40	0	1.40*1
np=0
wa=37.5900
op=

[POZYCJA]
id=31
pd=		
na=Pozostała armatura
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	569.98	0.00
cj=611.70
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 48]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=569.9800


[POZYCJA]
id=32
pd=		
na=Zawiesia systemowe dla rurociągów
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	2.38	0.00
cj=2.56
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 34]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=2.3800


[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	00-35 0121-02
na=Pojemnościowy podgrzewacz wody poj. 150 l
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=59.85	1272.95	6.97
cj=1489.65
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01211310 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia zasobnika pod kotłem lub obok kotła1310   grzewczego; wniesienie i ustawienie zasobnika wraz z jego wypoziomowaniem.1310 2.Połączenie zasobnika z doprowadzoną instalacją wody zimnej.1310 3.Połączenie zasobnika z kotłem grzewczym przy pomocy:1310   a) gotowych zestawów przyłączeniowych wykonanych przez producenta (kol. 011310      - 05),1310   b) połączeń wykonanych z rur i kształtek bezpośrednio na budowie (kol. 061310      - 10); przecięcie rur miedzianych przecinarką krążkową, usunięcie gratu1310      i kalibrowanie końców rur, przygotowanie powierzchni rur i łączników do1310      lutowania oraz wykonanie lutowania kapilarnego; usunięcie nadmiaru1310      topnika z obszaru złączy.1310 4.Uszczelnienie połączeń gwintowanych.

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 3]
nz=2.3600	0	2.3600*1.000
np=0
wa=53.5012


[RMS 2]
nz=0.2800	0	0.2800*1.000
np=0
wa=6.3476


[RMS 52]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=1272.9500


[RMS 54]
nz=0.0900	0	0.0900*1.000
np=0
wa=6.9660


[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA  CPV 45332300-6 , 45332400-7 
cpv=
kn=17676.82	7397.92	5749.36
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	2-01 0301-02
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=70.500
jm=m3	60
kj=58.24	0.00	35.15
cj=172.64
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=2.6900	0	2.6900*1.000
np=0
wa=4105.7864


[RMS 53]
nz=0.3400	0	0.3400*1.000
np=0
wa=2477.7789


[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -podsypka
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=46.800
jm=m2	50
kj=10.15	13.23	0.00
cj=32.97
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4690	0	0.4690*1.000
np=0
wa=475.1972


[RMS 5]
nz=0.2440	0	0.2440*1.000
np=3
wa=604.0757


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=15.1019
op=

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	4 0203-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=46.800
jm=m	40
kj=5.83	23.05	0.00
cj=35.51
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2570	0	0.2570*1.000
np=0
wa=272.6657


[RMS 4]
nz=0.9600	0	0.9600*1.000
np=0
wa=847.3421


[RMS 10]
nz=0.5200	0	0.5200*1.000
np=3
wa=228.0283


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=3.4204
op=

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -zasypka
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=46.800
jm=m2	50
kj=10.15	13.23	0.00
cj=32.97
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4690	0	0.4690*1.000
np=0
wa=475.1972


[RMS 5]
nz=0.2440	0	0.2440*1.000
np=3
wa=604.0757


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=15.1019
op=

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=51.780
jm=m3	60
kj=27.71	0.00	0.00
cj=51.23
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.2224	0	1.2224*1.000
np=0
wa=1434.9181


[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=51.780
jm=m3	60
kj=3.03	0.00	0.98
cj=7.41
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1337	0	0.1337*1.000
np=0
wa=156.9444


[RMS 55]
nz=0.0704	0	0.0704*1.000
np=0
wa=50.6332


[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 0208-03
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.780
jm=m	40
kj=6.12	28.33	0.00
cj=41.72
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2700	0	0.2700*1.000
np=0
wa=133.3132


[RMS 4]
nz=0.9300	0	0.9300*1.000
np=0
wa=382.0168


[RMS 10]
nz=0.6000	0	0.6000*1.000
np=0
wa=122.4472


[RMS 19]
nz=0.1200	0	0.1200*1.000
np=0
wa=44.1698


[RMS 15]
nz=0.8000	0	0.8000*1.000
np=3
wa=67.4309


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=1.0115
op=

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 0208-01
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC  o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.700
jm=m	40
kj=4.04	16.87	0.00
cj=25.57
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1780	0	0.1780*1.000
np=0
wa=115.8120


[RMS 8]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=0
wa=317.8812


[RMS 7]
nz=0.3600	0	0.3600*1.000
np=0
wa=62.8186


[RMS 24]
nz=0.1400	0	0.1400*1.000
np=0
wa=24.3491


[RMS 14]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=78.0640


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=1.1710
op=

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 0222-02
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=8.61	21.70	0.00
cj=39.22
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3800	0	0.3800*1.000
np=0
wa=25.8438


[RMS 20]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=64.4700


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.6447
op=

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	4 0222-02
na=Zawory napowietrzające śr. 110
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=8.61	34.06	0.00
cj=52.47
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3800	0	0.3800*1.000
np=0
wa=25.8438


[RMS 13]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=101.1600


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=1.0116
op=

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	4 0213-05
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=szt	20
kj=7.71	199.78	0.00
cj=228.65
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3400	0	0.3400*1.000
np=0
wa=46.2468


[RMS 17]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1180.9800


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=17.7147
op=

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	4 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=22.000
jm=szt	20
kj=12.70	21.00	0.00
cj=46.01
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.5600	0	0.5600*1.000
np=0
wa=279.2944


[RMS 7]
nz=3.0000	0	3.0000*1.000
np=0
wa=401.2800


[RMS 14]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=59.8400


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.8976
op=

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	4 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=7.000
jm=szt	20
kj=29.02	32.04	0.00
cj=88.03
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.2800	0	1.2800*1.000
np=0
wa=203.1232


[RMS 10]
nz=3.0000	0	3.0000*1.000
np=0
wa=196.7700


[RMS 15]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=27.0900


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.4064
op=

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	4 0218-01
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=11.79	66.81	0.00
cj=93.50
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.5200	0	0.5200*1.000
np=0
wa=23.5768


[RMS 16]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=132.3000


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=1.3230
op=

