[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=SANITARNE
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	2	3	5	0
wan=PLN
wk=124418.66

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - WENTYLACJA (1)
afn=ul. Boczna 17, 96-100 Skierniewice
nb=PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ab=UL. POLNA 7A,  GRYFÓW
ni=KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
ai=UL. PODWALE 31-33, 05-040 WROCŁAW
nw=
aw=,,  
nk=Jolanta Redzisz
npn=
dt=2021-12-01
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Kosztorys sporządzono w programie: KOBRA	111310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=66.70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=10.90	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=10.90	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=10.90	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=10.90	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=10.90	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna 
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=292.79020

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=Monter urządzeń i inst.powietrzn.II
id=322	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=97.03803

[RMS ZEST 17]
ty=R
na=Monter urządzeń i inst.powietrz.III
id=323	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=0.17992

[RMS ZEST 18]
ty=R
na=Robotnik budowlany I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=99.24551

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=Monter urządzeń i konst.metalow.II
id=222	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=46.08830

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=Monter urządzeń i konst.metalow.III
id=223	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=15.42325


[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Piaski do zapraw  budowlanych 
id=1602099	1
jm=m3	60
ce=31.89
il=0.01200

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków 
id=1700310	1
jm=kg	33
ce=0.48
il=2.40000

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 
id=1720299	1
jm=kg	33
ce=481.97
il=1.34000

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm 
id=1800100	1
jm=szt	20
ce=3.75
il=6.00000

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Woda przemysłowa z rurociągu 
id=3930001	1
jm=m3	60
ce=5.32
il=0.00600

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Przew.went.koł.oc.S (Spiro),  śr. 250 mm 
id=6501034	1
jm=m2	50
ce=83.13
il=3.00700

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Przew.went.koł.oc. S (Spiro),  śr. 224mm 
id=6501036	1
jm=m2	50
ce=83.13
il=0.32240

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Kształtki went.koł.oc. S (Spiro), ,śr.250 
id=6501194	1
jm=m2	50
ce=110.72
il=1.98850

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Kształtki went.koł.oc.,śr. 224mm
id=6501196	1
jm=m2	50
ce=110.72
il=0.21320

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=Kratki wywiewne
id=6526148	1
jm=szt	20
ce=31.29
il=6.00000

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Uszczelki gumowe do przewodów wentyl.koł.
id=6582299	1
jm=szt	20
ce=2.96
il=9.58730

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Podkładki amortyzacyjne gumowe grub.5 mm
id=1570100	1
jm=szt	20
ce=12.32
il=42.50120

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Przewody wentylacyjne kołowe stal.oc.typ S 200mm
id=6507499	1
jm=m2	50
ce=83.13
il=0.56420

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Kształtki wentylacyjne kołowe st.oc.typ S 200mm
id=6507599	1
jm=m2	50
ce=110.72
il=0.37310

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych typ C
id=6581199	1
jm=szt	20
ce=49.47
il=1.71560

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Śruby stalowe M  8 dług.do  50 mm
id=6801405	1
jm=kg	33
ce=6.3
il=16.73810

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=kratki nawiewne
id=AW0001	1
jm=szt	20
ce=31.29
il=3.00000

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Śruby fundamentowe M 12x160 mm
id=1343602	1
jm=kg	33
ce=19.44
il=11.76000

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Płyty pilśniowe bitumowane grub.12,5 mm
id=2651099	1
jm=kg	33
ce=16.68
il=7.56000

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Filc techniczny podkładowy
id=6760399	1
jm=kg	33
ce=11.23
il=5.32000

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Podkładki stalowe zgrubne M  8 - M 16
id=6800702	1
jm=kg	33
ce=6.1
il=0.42000

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Płyty gumowe bez przekładek grub.15 mm
id=6820203	1
jm=kg	33
ce=6.69
il=9.38000

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Wentylator kanałowy 
id=AW0002	1
jm=szt	20
ce=1145
il=1.00000

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Wentylator ścienny
id=AW0003	1
jm=szt	20
ce=400
il=13.00000

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=Czerpnie ścienna 
id=6520710	1
jm=szt	20
ce=242.62
il=1.00000

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Centrala wentylacyjna  
id=6611075	1
jm=szt	20
ce=38500
il=1.00000

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Automatyka do centrali  j.w. 
id=0000098	1
jm=szt	20
ce=12500
il=1.00000

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=- okablowanie automatyki 
id=0000021	1
jm=szt	20
ce=5800
il=1.00000

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Nawiewnik drzwiowy
id=AW0068	1
jm=szt	20
ce=36.98
il=11.00000

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Podpory kanałów wentylacyjnych typ A
id=6580999	1
jm=szt	20
ce=49.47
il=38.38000

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Uszczelki gumowe D/przewodów went.prostok.
id=6582699	1
jm=szt	20
ce=2.96
il=19.95000

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Nawiewnik okienny
id=AW0004	1
jm=szt	20
ce=62.58
il=8.00000


[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t 
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=10.84
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t  (1) 
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=74.77
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=6.03
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=Żuraw samochodowy    do 4 t  (1) 
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=95.85
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10 t
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=101.04
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300 A 
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=7.23
il=[LIMIT]


[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne wewnętrzne 
cpv=
kn=28391.63	91802.76	4224.27
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji 
cpv=
kn=28391.63	91802.76	4224.27
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	2-17 0123-02
na=Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy :  200 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.910
jm=m2	50
kj=44.82	133.51	6.73
cj=238.57
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01231310 1.Obsadzenie podpór1310 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji 1310   wsporczych1310 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem1310   luźnym kołnierza1310 4.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 16]
nz=1.8900	0	1.8900*1.000
np=0
wa=37.24


[RMS 17]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=0.59


[RMS 18]
nz=0.1500	0	0.1500*1.000
np=0
wa=2.96


[RMS 19]
nz=0.4300	0	0.4300*1.000
np=3
wa=4.82


[RMS 20]
nz=0.6200	0	0.6200*1.000
np=3
wa=46.90


[RMS 21]
nz=0.4100	0	0.4100*1.000
np=3
wa=41.31


[RMS 22]
nz=0.4100	0	0.4100*1.000
np=3
wa=18.46


[RMS 12]
nz=2.5100	0	2.5100*1.000
np=3
wa=6.76


[RMS 23]
nz=0.4600	0	0.4600*1.000
np=3
wa=2.64


[RMS 14]
nz=0.0900	0	0.0900*1.000
np=0
wa=6.12


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.60
op=

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-17 0123-03
na=Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy :  224 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.520
jm=m2	50
kj=33.77	119.45	5.98
cj=201.69
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01231310 1.Obsadzenie podpór1310 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji 1310   wsporczych1310 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem1310   luźnym kołnierza1310 4.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 16]
nz=1.3800	0	1.3800*1.000
np=0
wa=15.54


[RMS 17]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=0.34


[RMS 18]
nz=0.1500	0	0.1500*1.000
np=0
wa=1.69


[RMS 19]
nz=0.2700	0	0.2700*1.000
np=3
wa=1.73


[RMS 22]
nz=0.2500	0	0.2500*1.000
np=3
wa=6.43


[RMS 12]
nz=1.3600	0	1.3600*1.000
np=3
wa=2.09


[RMS 23]
nz=0.3500	0	0.3500*1.000
np=3
wa=1.15


[RMS 14]
nz=0.0800	0	0.0800*1.000
np=0
wa=3.11


[RMS 8]
nz=0.6200	0	0.6200*1.000
np=3
wa=26.80


[RMS 10]
nz=0.4100	0	0.4100*1.000
np=3
wa=23.61


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.31
op=

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-17 0123-03
na=Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy :  250 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.850
jm=m2	50
kj=33.77	119.45	5.98
cj=201.69
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01231310 1.Obsadzenie podpór1310 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji 1310   wsporczych1310 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem1310   luźnym kołnierza1310 4.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 16]
nz=1.3800	0	1.3800*1.000
np=0
wa=144.90


[RMS 17]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=3.15


[RMS 18]
nz=0.1500	0	0.1500*1.000
np=0
wa=15.75


[RMS 19]
nz=0.2700	0	0.2700*1.000
np=3
wa=16.13


[RMS 22]
nz=0.2500	0	0.2500*1.000
np=3
wa=59.98


[RMS 12]
nz=1.3600	0	1.3600*1.000
np=3
wa=19.52


[RMS 23]
nz=0.3500	0	0.3500*1.000
np=3
wa=10.69


[RMS 14]
nz=0.0800	0	0.0800*1.000
np=0
wa=29.01


[RMS 7]
nz=0.6200	0	0.6200*1.000
np=3
wa=249.97


[RMS 9]
nz=0.4100	0	0.4100*1.000
np=3
wa=220.17


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=2.88
op=

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	 217-0138-02-00
na=Kratki wywiewne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=26.41	31.30	2.24
cj=86.57
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.1651	0	1.1651*1.000
np=0
wa=79.24


[RMS 11]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=93.87


[RMS 14]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=3
wa=6.73


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.03
op=

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	 217-0138-02-00
na=Kratki nawiewne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=26.41	62.75	2.24
cj=120.32
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.1651	0	1.1651*1.000
np=0
wa=79.24


[RMS 24]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=93.87


[RMS 11]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=93.87


[RMS 14]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=3
wa=6.73


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.50
op=

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-17 0205-01
na=Wentylator kanałowy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=123.62	1188.70	12.71
cj=1527.75
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 02051310 1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach1310 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym  i podkładami amortyzacyjnymi z1310   płyt gumowych, pilśniowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem1310 3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu śrubami1310 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 16]
nz=2.4800	0	2.4800*1.000
np=0
wa=53.69


[RMS 18]
nz=3.2300	0	3.2300*1.000
np=0
wa=69.93


[RMS 25]
nz=0.8400	0	0.8400*1.000
np=3
wa=16.33


[RMS 26]
nz=0.5400	0	0.5400*1.000
np=3
wa=9.01


[RMS 27]
nz=0.3800	0	0.3800*1.000
np=3
wa=4.27


[RMS 28]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=3
wa=0.18


[RMS 30]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1145.00


[RMS 29]
nz=0.6700	0	0.6700*1.000
np=3
wa=4.48


[RMS 14]
nz=0.1700	0	0.1700*1.000
np=0
wa=12.71


[RMS 10001]
nz=0.80	0	0.80*1
np=0
wa=9.43
op=

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-17 0205-01
na=Wentylator ścienny
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=13.000
jm=szt	20
kj=123.62	437.74	12.71
cj=721.82
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 02051310 1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach1310 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym  i podkładami amortyzacyjnymi z1310   płyt gumowych, pilśniowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem1310 3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu śrubami1310 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 16]
nz=2.4800	0	2.4800*1.000
np=0
wa=697.99


[RMS 18]
nz=3.2300	0	3.2300*1.000
np=0
wa=909.08


[RMS 25]
nz=0.8400	0	0.8400*1.000
np=3
wa=212.28


[RMS 26]
nz=0.5400	0	0.5400*1.000
np=3
wa=117.09


[RMS 31]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=5200.00


[RMS 27]
nz=0.3800	0	0.3800*1.000
np=3
wa=55.48


[RMS 28]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=3
wa=2.38


[RMS 29]
nz=0.6700	0	0.6700*1.000
np=3
wa=58.27


[RMS 14]
nz=0.1700	0	0.1700*1.000
np=0
wa=165.24


[RMS 10001]
nz=0.80	0	0.80*1
np=0
wa=45.16
op=

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	 217-0146-05-00
na=Czerpnia ścienna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=105.00	243.83	15.70
cj=484.82
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=4.6317	0	4.6317*1.000
np=0
wa=105.00


[RMS 32]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=242.62


[RMS 14]
nz=0.2100	0	0.2100*1.000
np=0
wa=15.70


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=1.21
op=

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	 217-0323-03-00
na=Dostawa i montaż Centrala wentylacyjna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=2185.34	38846.50	248.37
cj=46189.02
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=96.3977	0	96.3977*1.000
np=0
wa=2185.34


[RMS 33]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=38500.00


[RMS 34]
nz=1.4000	0	1.4000*1.000
np=0
wa=134.19


[RMS 35]
nz=1.1300	0	1.1300*1.000
np=0
wa=114.18


[RMS 10001]
nz=0.90	0	0.90*1
np=0
wa=346.50
op=

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	 708-0303-01-00
na=Montaż automatyki do w/w centrali  /analogia/
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=1 układ	205
kj=726.35	12500.00	19.39
cj=14793.58
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=32.0402	0	32.0402*1.000
np=0
wa=726.35


[RMS 36]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=12500.00


[RMS 14]
nz=0.2400	0	0.2400*1.000
np=0
wa=17.94


[RMS 37]
nz=0.2000	0	0.2000*1.000
np=0
wa=1.45


[POZYCJA]
id=11
pd=	A.wł	KNR 5-08
na=Okablowanie automatyki sterującej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	5887.00	0.00
cj=6317.89
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 38]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=5800.00


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=87.00
op=

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-17 0141-05
na=Nawiewnik okienny
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.000
jm=szt	20
kj=205.02	197.75	70.73
cj=722.01
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01411310 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór1310 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem1310 3.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 39]
nz=2.5400	0	2.5400*1.000
np=0
wa=439.93


[RMS 40]
nz=0.8500	0	0.8500*1.000
np=0
wa=147.22


[RMS 16]
nz=3.0400	0	3.0400*1.000
np=0
wa=526.52


[RMS 18]
nz=3.0400	0	3.0400*1.000
np=0
wa=526.52


[RMS 19]
nz=2.1400	0	2.1400*1.000
np=3
wa=210.92


[RMS 44]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=500.64


[RMS 42]
nz=2.0200	0	2.0200*1.000
np=3
wa=799.44


[RMS 43]
nz=1.0500	0	1.0500*1.000
np=3
wa=24.86


[RMS 23]
nz=0.7600	0	0.7600*1.000
np=3
wa=38.30


[RMS 35]
nz=0.7000	0	0.7000*1.000
np=0
wa=565.82


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=7.87
op=

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	2-17 0141-05
na=Nawiewnik drzwiowy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=11.000
jm=szt	20
kj=205.02	172.03	70.73
cj=694.40
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01411310 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór1310 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem1310 3.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 39]
nz=2.5400	0	2.5400*1.000
np=0
wa=604.90


[RMS 40]
nz=0.8500	0	0.8500*1.000
np=0
wa=202.43


[RMS 16]
nz=3.0400	0	3.0400*1.000
np=0
wa=723.97


[RMS 18]
nz=3.0400	0	3.0400*1.000
np=0
wa=723.97


[RMS 19]
nz=2.1400	0	2.1400*1.000
np=3
wa=290.01


[RMS 41]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=406.78


[RMS 42]
nz=2.0200	0	2.0200*1.000
np=3
wa=1099.22


[RMS 43]
nz=1.0500	0	1.0500*1.000
np=3
wa=34.19


[RMS 23]
nz=0.7600	0	0.7600*1.000
np=3
wa=52.67


[RMS 35]
nz=0.7000	0	0.7000*1.000
np=0
wa=778.01


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=9.41
op=

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	 401-0333-11-00
na=Przebicie otworów w ścianie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=33.32	0.00	0.00
cj=61.61
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.4700	0	1.4700*1.000
np=0
wa=33.32


[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	 401-0323-03-00
na=Naprawa po przekuciach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=14.28	334.95	0.39
cj=386.59
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.6300	0	0.6300*1.000
np=0
wa=28.56


[RMS 2]
nz=0.0060	0	0.0060*1.000
np=0
wa=0.38


[RMS 3]
nz=1.2000	0	1.2000*1.000
np=0
wa=1.15


[RMS 4]
nz=0.6700	0	0.6700*1.000
np=0
wa=645.84


[RMS 5]
nz=3.0000	0	3.0000*1.000
np=0
wa=22.50


[RMS 6]
nz=0.0030	0	0.0030*1.000
np=0
wa=0.03


[RMS 13]
nz=0.0300	0	0.0300*1.000
np=0
wa=0.65


[RMS 15]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=3
wa=0.12


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.00
op=

[POZYCJA]
id=16
pd=	A.wł	KNR 2-15
na=Uruchomienie  instalacji wentylacji wycena indywidualna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=3400.50	0.00	0.00
cj=6286.51
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=150.0000	0	150.0000*1.000
np=0
wa=3400.50


