[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	3	3	4	1
wan=PLN
wk=117570.29

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - c.o. (1)
afn=03-628 Warszawa, ul. Rozwadowska 9,,  
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z urządzeniami budowlanymi
ab=ul. Mszczonowska 3, Skuły, dz.34, 96-321 Żabia Wola,,  
ni=Gmina Żabia Wola
ai=ul. Główna 3, 96-321 Zabia Wola,,  
nw=
aw=,,  
nk=
npn=Andrzej Daniluk	
dt=2021-12-01
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	13101310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=6.90	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=806.5947


[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1000
id=6011199	1
jm=szt	20
ce=747.25
il=4.0000

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/920
id=6011199(5)	1
jm=szt	20
ce=615.58
il=2.0000

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33VM/600/800
id=6011199(6)	1
jm=szt	20
ce=615.58
il=4.0000

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=kształtki PEXal o śr. 16mm
id=5629999	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=190.4720

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kształtki PEXal o śr. 20 mm
id=5629999(2)	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=50.4600

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=kształtki z polietylenu(gwintowane)śr.20 mm
id=5629999(5)	1
jm=szt	20
ce=17.73
il=2.1000

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=przebicia - komplet prac
id=BRAK(1)	1
jm=szt	20
ce=1350
il=1.0000

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=przepusty pożarowe
id=BRAK(2)	1
jm=szt	20
ce=1500
il=1.0000

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=rura wielowarstwowa PEXal o śr. 16x2,0 mm w izolacji samogasnącej
id=5603999(1)	1
jm=m	40
ce=5.88
il=361.2400

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=rura wielowarstwowa PEXal o śr. 20x2,5 mm w izolacji samogasnącej
id=5603999(3)	1
jm=m	40
ce=8.48
il=95.7000

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 22 mm
id=5040999(2)	1
jm=m	40
ce=15.56
il=9.5680

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 28 mm
id=5040999(3)	1
jm=m	40
ce=20.66
il=9.1670

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=rury z polietylenu śr.20 mm
id=5603999(6)	1
jm=m	40
ce=2.86
il=0.7000

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 22 mm
id=6601999(2)	1
jm=szt	20
ce=1.93
il=3.7720

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 28 mm
id=6601999(3)	1
jm=szt	20
ce=2.57
il=3.4710

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm
id=6602999	1
jm=szt	20
ce=1.97
il=469.6120

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm
id=6602999(2)	1
jm=szt	20
ce=2.17
il=124.4100

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=zawory odcinający kątowy o śr. nominalnej 15 mm 
id=5730099	1
jm=szt	20
ce=21.26
il=36.0000

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=zawory  termostatyczne proste o śr. nominalnej 15 mm
id=5731999	1
jm=szt	20
ce=79.71
il=35.0000

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm
id=5701002	1
jm=szt	20
ce=15.15
il=7.0000

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm
id=5730899	1
jm=szt	20
ce=15.13
il=7.0000

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11VK600/1120
id=6010799	1
jm=szt	20
ce=395.6
il=1.0000

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 21K/600/600
id=AW0001	1
jm=szt	20
ce=519.8
il=1.0000

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 21K/600/400
id=AW0002	1
jm=szt	20
ce=519.8
il=1.0000

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11VK600/400
id=AW0003	1
jm=szt	20
ce=459.87
il=2.0000

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11K/600/600
id=AW0004	1
jm=szt	20
ce=546.47
il=1.0000

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11K/600/520
id=AW0005	1
jm=szt	20
ce=459.87
il=1.0000

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11K/600/720
id=AW0006	1
jm=szt	20
ce=546.47
il=1.0000

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11K/600/920
id=AW0008	1
jm=szt	20
ce=546.47
il=1.0000

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/720
id=AW0012	1
jm=szt	20
ce=727.64
il=2.0000

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 18 mm
id=5040999(1)	1
jm=m	40
ce=12.61
il=72.2800

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 18 mm
id=6601999(1)	1
jm=szt	20
ce=1.97
il=32.6650

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Zawory kulowe o śr. nom 20mm
id=5730299	1
jm=szt	20
ce=30.83
il=4.0000

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=zawory równoważące o śr. nominalnej 15 mm 
id=AW0014	1
jm=szt	20
ce=300.85
il=1.0000

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Zawory odpowietrzające automatyczne
id=5731310	1
jm=szt	20
ce=37.57
il=1.0000

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Złączki nakrętne równoprzelotowe śr.15 mm
id=5102901	1
jm=szt	20
ce=8.37
il=1.0000

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11VM/600/600
id=AW0004	1
jm=szt	20
ce=546.47
il=1.0000

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11VM/600/920
id=AW0008	1
jm=szt	20
ce=546.47
il=3.0000

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11VM/600/1000
id=AW0007	1
jm=szt	20
ce=546.47
il=3.0000

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11VM/500/1120
id=AW0001	1
jm=szt	20
ce=519.8
il=4.0000

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Grzejniki stal.1-płytowe z kpl.zawieszeń 11VM/500/1320
id=AW0002	1
jm=szt	20
ce=546.47
il=3.0000

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/600
id=6011199(7)	1
jm=szt	20
ce=615.58
il=2.0000

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/720
id=AW0013	1
jm=szt	20
ce=747.25
il=6.0000

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33VM/600/920
id=6011199(8)	1
jm=szt	20
ce=747.25
il=4.0000

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 600/800
id=AW0003	1
jm=szt	20
ce=615.58
il=4.0000

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1120
id=6011199(1)	1
jm=szt	20
ce=1143.52
il=1.0000

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1320
id=AW0012	1
jm=szt	20
ce=727.64
il=3.0000

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=Grzejniki  0,06 1176W
id=6022020	1
jm=szt	20
ce=727.64
il=1.0000

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=Uchwyty do grzejników C.o.
id=6050399	1
jm=szt	20
ce=1.97
il=8.0000

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=Grzejniki  0,06 1076W
id=AW0005	1
jm=szt	20
ce=727.64
il=1.0000

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=Zawory rónoważące o śr. 25mm
id=5730399	1
jm=szt	20
ce=27
il=3.0000

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=zawory odcinający prosty o śr. nominalnej 15 mm 
id=AW0006	1
jm=szt	20
ce=21.26
il=34.0000

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Czujnik wbudowany
id=5730599	1
jm=szt	20
ce=128.59
il=17.0000

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=rura wielowarstwowa PEXal o śr. 25x2,5 mm w izolacji samogasnącej
id=AW0009	1
jm=m	40
ce=16.09
il=29.5900

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=kształtki PEXal o śr. 25 mm
id=AW0010	1
jm=szt	20
ce=19.25
il=15.6020

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm
id=AW0011	1
jm=szt	20
ce=2.17
il=38.4670

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 15 mm
id=AW0014	1
jm=m	40
ce=12.61
il=110.8640

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 15 mm
id=AW0015	1
jm=szt	20
ce=1.97
il=50.1020

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Rury stalowe ze szwem,gwintowane,czarne śr. 35mm
id=5062999	1
jm=m	40
ce=27.56
il=2.0800

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=Łączniki z żeliwa ciągliwego,czarne śr. 35mm
id=5100499	1
jm=szt	20
ce=6.03
il=0.9400

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Uchwyty do rur stalowych śr. 35mm
id=6600599	1
jm=szt	20
ce=2.71
il=0.9400



[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 ; 45321000-3
cpv=
kn=39967.28	77603.01	0.00
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/400
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=29.93	460.17	0.00
cj=547.19
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 26]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=919.740


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=3
wa=59.849


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.598
op=

[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/520
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	460.17	0.00
cj=547.19
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 28]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=459.870


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=3
wa=29.924


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.299
op=

[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/600
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	546.77	0.00
cj=640.16
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 27]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=546.470


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=3
wa=29.924


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.299
op=

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/720
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	546.77	0.00
cj=640.16
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 29]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=546.470


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=3
wa=29.924


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.299
op=

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	546.77	0.00
cj=640.16
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 30]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=546.470


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=3
wa=29.924


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.299
op=

[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K600/1120
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	399.56	0.00
cj=482.12
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=0
wa=29.924


[RMS 23]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=395.600


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=3.956
op=

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 21K/600/400
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	520.10	0.00
cj=611.53
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 25]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=519.800


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=3
wa=29.924


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.299
op=

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 21K/600/600
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	520.10	0.00
cj=611.53
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 24]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=519.800


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=3
wa=29.924


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.299
op=

[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/720
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=43.53	728.08	0.00
cj=858.97
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 31]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=1455.280


[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=3
wa=87.053


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=0.871
op=

[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=43.53	621.74	0.00
cj=744.81
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=87.053


[RMS 3]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1231.160


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=12.312
op=

[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/1000
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=43.53	754.72	0.00
cj=887.59
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=130.579


[RMS 2]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=2241.750


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=22.418
op=

[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/1320
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=43.53	621.74	0.00
cj=744.82
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=130.579


[RMS 4]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1846.740


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=18.467
op=

[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/600/600
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	551.94	0.00
cj=645.70
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 38]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=546.470


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=0
wa=29.924


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=5.465
op=

[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=29.92	551.93	0.00
cj=645.70
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 39]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1639.410


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=0
wa=89.773


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=16.394
op=

[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/600/1000
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=29.92	551.93	0.00
cj=645.70
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 40]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1639.410


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=0
wa=89.773


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=16.394
op=

[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/500/1120
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=29.92	525.00	0.00
cj=616.79
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 41]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=519.800


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=0
wa=29.924


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=5.198
op=

[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/500/1320
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=29.92	1076.93	0.00
cj=1209.32
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 42]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1639.410


[RMS 41]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1559.400


[RMS 1]
nz=1.3200	0	1.3200*1.000
np=0
wa=89.773


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=31.988
op=

[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/600
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=43.53	621.74	0.00
cj=744.81
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=87.053


[RMS 43]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1231.160


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=12.312
op=

[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/720
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=szt	20
kj=43.53	754.72	0.00
cj=887.59
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 44]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=4483.500


[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=261.158


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=44.835
op=

[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/800
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.000
jm=szt	20
kj=43.53	621.74	0.00
cj=744.82
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 46]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=2462.320


[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=174.106


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=24.623
op=

[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=43.53	754.72	0.00
cj=887.59
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=130.579


[RMS 45]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=2241.750


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=22.418
op=

[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1000
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=43.53	754.72	0.00
cj=887.59
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=43.526


[RMS 2]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=747.250


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=7.473
op=

[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1120
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=43.53	1154.96	0.00
cj=1317.26
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=43.526


[RMS 47]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=1143.520


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=11.435
op=

[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1320
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
kj=43.53	734.92	0.00
cj=866.32
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 48]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=2182.920


[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=130.579


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=21.829
op=

[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33VM/600/800
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=43.53	621.74	0.00
cj=744.82
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=43.526


[RMS 4]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=615.580


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=6.156
op=

[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33VM/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=43.53	754.72	0.00
cj=887.59
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.9200	0	1.9200*1.000
np=0
wa=43.526


[RMS 45]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=747.250


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=7.473
op=

[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404250100000
na=Grzejniki  0,06 1176W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=20.86	742.88	0.00
cj=834.59
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04251310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłą cznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.9200	0	0.9200*1.000
np=0
wa=20.856


[RMS 49]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=727.640


[RMS 50]
nz=4.0000	0	4.0000*1.000
np=3
wa=7.880


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=7.355
op=

[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404250100000
na=Grzejniki  0,06 1076W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=20.86	742.88	0.00
cj=834.59
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04251310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłą cznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 51]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=727.640


[RMS 1]
nz=0.9200	0	0.9200*1.000
np=0
wa=20.856


[RMS 50]
nz=4.0000	0	4.0000*1.000
np=3
wa=7.880


[RMS 10001]
nz=1.00	0	1.00*1
np=0
wa=7.355
op=

[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 0411-02
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.000
jm=szt	20
kj=8.16	30.99	0.00
cj=47.77
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nagwintowanie końcówek rur1310 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3600	0	0.3600*1.000
np=0
wa=32.645


[RMS 34]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=123.320


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.617
op=

[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404110301000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
kj=9.30	27.14	0.00
cj=45.65
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nagwintowanie końcówek rur1310 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4100	0	0.4100*1.000
np=0
wa=18.589


[RMS 52]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=54.000


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.270
op=

[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	4 0411-01
na=Zawory odcinający kątowy o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=36.000
jm=szt	20
kj=6.80	21.37	0.00
cj=35.02
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3000	0	0.3000*1.000
np=0
wa=244.836


[RMS 19]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=765.360


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=3.827
op=

[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	4 0411-01
na=Zawory odcinający prosty o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=34.000
jm=szt	20
kj=6.80	21.37	0.00
cj=35.02
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 53]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=722.840


[RMS 1]
nz=0.3000	0	0.3000*1.000
np=0
wa=231.234


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=3.614
op=

[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404110302000
na=Czujnik wbudowany
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=17.000
jm=szt	20
kj=9.29	129.23	0.00
cj=155.26
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nagwintowanie końcówek rur1310 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4100	0	0.4100*1.000
np=0
wa=158.010


[RMS 54]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=2186.030


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=10.930
op=

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	4 0411-01
na=Zawory rónoważące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=6.80	300.88	0.00
cj=335.10
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 35]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=300.850


[RMS 1]
nz=0.3000	0	0.3000*1.000
np=3
wa=6.801


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.034
op=

[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404110301000
na=Zawory rónoważące o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=9.30	27.14	0.00
cj=45.65
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nagwintowanie końcówek rur1310 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4100	0	0.4100*1.000
np=0
wa=9.295


[RMS 52]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=27.000


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.135
op=

[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	4 0412-01
na=Zawory termostatyczne proste o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=35.000
jm=szt	20
kj=6.12	80.11	0.00
cj=96.88
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2700	0	0.2700*1.000
np=0
wa=214.232


[RMS 20]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=2789.850


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=13.949
op=

[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	4 0412-06
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=7.03	45.98	0.00
cj=61.85
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04121310 Dla kol.01-04:1310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym1310 3.Założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy1310 Dla kol.05:1310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiałem uszczelniającym1310 Dla kol.06:1310 1.Nagwintowanie końca rury1310 2.Sprawdzenie działania zaworu1310 3.Nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem1310   uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3100	0	0.3100*1.000
np=0
wa=7.028


[RMS 36]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=37.570


[RMS 37]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=8.370


[RMS 10001]
nz=0.50	0	0.50*1
np=0
wa=0.042
op=

[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	4 0403-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=106.600
jm=m	40
kj=9.52	14.25	0.00
cj=32.22
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 59]
nz=0.4700	0	0.4700*1.000
np=3
wa=98.701


[RMS 58]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=3
wa=1397.995


[RMS 1]
nz=0.4200	0	0.4200*1.000
np=0
wa=1014.981


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=22.451
op=

[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	4 0403-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 18 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=69.500
jm=m	40
kj=9.52	14.05	0.00
cj=32.01
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4200	0	0.4200*1.000
np=0
wa=661.737


[RMS 32]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=0
wa=911.451


[RMS 33]
nz=0.4700	0	0.4700*1.000
np=3
wa=64.350


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.965
op=

[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 0403-02
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 22 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=9.200
jm=m	40
kj=11.74	16.99	0.00
cj=39.10
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.5180	0	0.5180*1.000
np=0
wa=108.036


[RMS 12]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=0
wa=148.878


[RMS 15]
nz=0.4100	0	0.4100*1.000
np=3
wa=7.280


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.109
op=

[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 0403-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.900
jm=m	40
kj=12.90	22.30	0.00
cj=46.86
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.5690	0	0.5690*1.000
np=0
wa=114.803


[RMS 13]
nz=1.0300	0	1.0300*1.000
np=0
wa=189.390


[RMS 16]
nz=0.3900	0	0.3900*1.000
np=3
wa=8.920


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.134
op=

[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404020400000
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 35 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=m	40
kj=11.02	33.26	0.00
cj=55.29
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie, gwintowanie i gięcie rur1310 4.Założenie tulei ochronnych1310 5.Ułożenie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem1310   uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4860	0	0.4860*1.000
np=0
wa=22.035


[RMS 60]
nz=1.0400	0	1.0400*1.000
np=3
wa=57.325


[RMS 61]
nz=0.4700	0	0.4700*1.000
np=3
wa=5.668


[RMS 62]
nz=0.4700	0	0.4700*1.000
np=3
wa=2.547


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.983
op=

[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych -rura wielowarstwowa PEXal o śr. 16x2,0 mm w izolacji samogasnącej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=328.400
jm=m	40
kj=8.39	19.61	0.00
cj=35.96
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3700	0	0.3700*1.000
np=0
wa=2754.586


[RMS 10]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=2124.091


[RMS 5]
nz=0.5800	0	0.5800*1.000
np=0
wa=3377.069


[RMS 17]
nz=1.4300	0	1.4300*1.000
np=3
wa=925.136


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=13.877
op=

[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych -rura wielowarstwowa PEXal o śr. 20x2,5 mm w izolacji samogasnącej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=87.000
jm=m	40
kj=8.39	22.76	0.00
cj=39.34
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3700	0	0.3700*1.000
np=0
wa=729.747


[RMS 11]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=0
wa=811.536


[RMS 6]
nz=0.5800	0	0.5800*1.000
np=0
wa=894.656


[RMS 18]
nz=1.4300	0	1.4300*1.000
np=3
wa=269.970


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=4.050
op=

[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych -rura wielowarstwowa PEXal o śr. 25x2,5 mm w izolacji samogasnącej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=26.900
jm=m	40
kj=8.39	32.45	0.00
cj=49.74
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 57]
nz=1.4300	0	1.4300*1.000
np=3
wa=83.473


[RMS 56]
nz=0.5800	0	0.5800*1.000
np=3
wa=300.339


[RMS 55]
nz=1.1000	0	1.1000*1.000
np=3
wa=476.103


[RMS 1]
nz=0.3700	0	0.3700*1.000
np=0
wa=225.635


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=12.899
op=

[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	4 0406-03
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=35.000
jm=próba	172
kj=160.50	7.19	0.00
cj=292.94
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=7.0800	0	7.0800*1.000
np=0
wa=5617.626


[RMS 14]
nz=0.0200	0	0.0200*1.000
np=0
wa=2.002


[RMS 21]
nz=0.2000	0	0.2000*1.000
np=0
wa=106.050


[RMS 22]
nz=0.2000	0	0.2000*1.000
np=0
wa=105.910


[RMS 7]
nz=0.0600	0	0.0600*1.000
np=3
wa=37.233


[RMS 10001]
nz=1.50	0	1.50*1
np=0
wa=0.558
op=

[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	4 0406-05
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=1632.24	0.00	0.00
cj=2900.52
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=72.0000	0	72.0000*1.000
np=0
wa=1632.240


[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji co
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=2448.36	0.00	0.00
cj=4350.79
cjw=
wn=
prn=3
krn=3.000
nsn=SST2-03
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=36.0000	0	36.0000*1.000
np=0
wa=2448.360


[POZYCJA]
id=49
pd=		
na=Wykonanie przebić i przewiertów dla instalacji c.o.
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	1350.00	0.00
cj=1449.30
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 8]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=1350.000


[POZYCJA]
id=50
pd=		
na=Wykonanie przepustów ppoż przez przegrody oddzielenia pożarowego
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	1500.00	0.00
cj=1610.33
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 9]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=1500.000


