[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=Roboty instalacyjne
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	4	3	4	1
wan=PLN
wk=10567.74

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - wod-kan zewnętrz
afn=03-628 Warszawa, ul. Rozwadowska 9,,  
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z urządzeniami budowlanymi
ab=ul. Mszczonowska 3, Skuły, dz.34, 96-321 Żabia Wola,,  
ni=Gmina Żabia Wola
ai=ul. Główna 3, 96-321 Zabia Wola,,  
nw=
aw=,,  
nk=
npn=Andrzej Daniluk	
dt=2021-12-01
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	13101310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=10.90	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=66.70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=6.60	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=6.60	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22.67
il=48.8462


[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
id=2640003	1
jm=m3	60
ce=1008.81
il=0.0142

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	60
ce=666.03
il=0.0122

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	33
ce=8.43
il=0.1296

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
id=BRAK	1
jm=kpl	90
ce=1500
il=1.0000

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	33
ce=22.37
il=1.6065

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=1121199	1
jm=t	34
ce=6.73
il=0.0036

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane'
id=1602197(1)	1
jm=m3	60
ce=52.9
il=1.6470

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=rury PVC typ S ze ścianka litą o śr. 160x4,7 mm
id=5601299	1
jm=m	40
ce=36.17
il=4.5900

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Włączenie do istniejącej kanalizacji
id=AW0004	1
jm=kpl	90
ce=1980
il=1.0000

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Kręgi betonowe h=500 mm
id=5430099	1
jm=szt	20
ce=186.99
il=4.2000

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15
id=2370604	1
jm=m3	60
ce=242.94
il=0.5370

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Zaprawa cementowa M  7
id=2380807	1
jm=m3	60
ce=227.33
il=0.0330

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy "Abizol P"
id=2301400	1
jm=kg	33
ce=4.65
il=19.7900

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Stopnie włazowe żeliwne
id=6340901	1
jm=szt	20
ce=22
il=6.0000

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Włazy kanałowe żeliwne ciężkie,śred.600 mm
id=6341700	1
jm=szt	20
ce=542.21
il=1.0000

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Pokrywy żelbetowe nadstudzienne
id=5450699	1
jm=szt	20
ce=174
il=1.0000


[RMS ZEST 11]
ty=S
na=koparka 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=111.68
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=103.37
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=samochód skrzyniowy
id=39500	1
jm=m-g	148
ce=78.09
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=13.89
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 22]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy  5-10 t
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 23]
ty=S
na=Żuraw samochodowy   5-6 t
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]


[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
cpv=
kn=1055.12	204.30	295.66
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	1 0201-08
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.750
jm=m3	60
kj=2.81	0.00	18.51
cj=37.88
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1240	0	0.1240*1.000
np=0
wa=18.9748


[RMS 11]
nz=0.0352	0	0.0352*1.000
np=0
wa=26.5352


[RMS 12]
nz=0.1410	0	0.1410*1.000
np=0
wa=98.3876


[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=13.500
jm=m2	50
kj=14.72	4.41	0.00
cj=31.08
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.6800	0	0.6800*1.000
np=0
wa=198.7456


[RMS 7]
nz=0.00027	0	0.00027*1.000
np=0
wa=0.0242


[RMS 2]
nz=0.00105	0	0.00105*1.000
np=0
wa=14.3251


[RMS 3]
nz=0.0009	0	0.0009*1.000
np=0
wa=8.1256


[RMS 6]
nz=0.1190	0	0.1190*1.000
np=0
wa=35.9374


[RMS 4]
nz=0.0096	0	0.0096*1.000
np=0
wa=1.0925


[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-18 0501-01
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.500
jm=m2	50
kj=5.56	6.62	0.00
cj=17.27
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2570	0	0.2570*1.000
np=0
wa=25.0390


[RMS 8]
nz=0.1220	0	0.1220*1.000
np=3
wa=29.0421


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=0.7261
op=

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Kanały rurowe - obsypka piaskowa o grubości 20 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.500
jm=m2	50
kj=10.15	13.23	0.00
cj=32.81
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4690	0	0.4690*1.000
np=0
wa=45.6914


[RMS 8]
nz=0.2440	0	0.2440*1.000
np=3
wa=58.0842


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=1.4521
op=

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR-W	 2-01 0312-05
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.400
jm=m3	60
kj=30.83	0.00	0.00
cj=54.79
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.3600	0	1.3600*1.000
np=0
wa=166.4885


[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR-W	 2-01 0228-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.400
jm=m3	60
kj=5.15	0.00	1.92
cj=12.55
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2270	0	0.2270*1.000
np=0
wa=27.7889


[RMS 14]
nz=0.1380	0	0.1380*1.000
np=0
wa=10.3508


[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA
cpv=
kn=1365.25	7641.03	6.38
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	4 1308-02
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.500
jm=m	40
kj=7.82	36.91	0.65
cj=56.25
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.3450	0	0.3450*1.000
np=0
wa=35.1952


[RMS 9]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=166.0203


[RMS 13]
nz=0.0083	0	0.0083*1.000
np=3
wa=2.9206


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=0.0730
op=

[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-28 0406-05
na=Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
kj=589.42	1919.46	0.00
cj=3189.90
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04061310 1.Wykonanie betonowego fundamentu pod studnię1310 2.Opuszczenie kręgów betonowych na dno wykopu1310 3.Wyrobieni e kanalika przepływowego1310 4.Obsadzenie stopni1310 5.Wyprawienie styków między kręgami1310 6.Montaż płyty nadstudziennej1310 7.Obsadzenie włazu żeliwnego1310 8.Wykonanie zewnętrznej izolacji studni

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=26.0000	0	26.0000*1.000
np=0
wa=589.4200


[RMS 15]
nz=4.2000	0	4.2000*1.000
np=3
wa=785.3580


[RMS 16]
nz=0.5370	0	0.5370*1.000
np=3
wa=130.4588


[RMS 17]
nz=0.0330	0	0.0330*1.000
np=3
wa=7.5019


[RMS 18]
nz=19.7900	0	19.7900*1.000
np=3
wa=92.0235


[RMS 19]
nz=6.0000	0	6.0000*1.000
np=3
wa=132.0000


[RMS 20]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=542.2100


[RMS 21]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=174.0000


[RMS 22]
nz=2.4600	0	2.4600*1.000
np=0
wa=0.0000


[RMS 23]
nz=1.8800	0	1.8800*1.000
np=0
wa=0.0000


[RMS 10001]
nz=3.00	0	3.00*1
np=0
wa=55.9066
op=

[POZYCJA]
id=9
pd=		
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	1500.00	0.00
cj=1674.29
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 5]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=1500.0000


[POZYCJA]
id=10
pd=	AW	AW
na=Włączenie do istniejącej kanalizacji
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	1980.00	0.00
cj=2210.06
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 10]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=1980.0000


