[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=Roboty instalacyjne
pe=0
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1

prn=2	2	4	3	4	1
wan=PLN
wk=71003.98

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - drenaż (1)
afn=ul. Boczna 17, 96-100 Skierniewice
nb=PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ab=UL. POLNA 7A,  GRYFÓW ŚLĄSKI
ni=KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
ai=, 50-040 WROCŁAW
nw=
aw=,  
nk=Jolanta Redzisz
npn=
dt=2022-03-15
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	W związku ze stwierdzonym w trakcie budowy wysokim stanem wód gruntowych projektuje 1310drenaż wzdłuż ścian zewnętrznych budynku. Drenaż będzie wykonany z rur drenarskich dn 1310113/123 z filtrem z włókna kokosowego np. firmy Wavin. Rury drenażowe będą układane ze 1310spadkiem 1,0%. Na załamaniach będą zamontowane studnie drenarski dn 315 z 1310osadnikiem. Zebrana woda zostanie sprowadzona do istniejącej studni kanalizacji 1310deszczowej. 13101310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=10.90	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=66.70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=6.60	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=6.60	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[ELEMENT 1]
na=DRENAŻ - ROBOTY ZIEMNE
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	1 0201-08
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=86.040
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=143.400
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-18 0501-01
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=71.700
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Kanały rurowe - obsypka piaskowa o grubości 20 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=71.700
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR-W	 2-01 0312-05
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=64.530
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR-W	 2-01 0228-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=64.530
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MONTAŻOWE - DRENAŻ
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR-W	 2-18 0408-02
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.200
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04081310 1.Wyrównanie dna wykopu1310 2.Opuszczenie rury do wykopu1310 3.Ułożenie przewodu z przycięciem1310 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety1310 5.Wykonanie dołka pod złącze1310 6.Wciśnięcie rury w złącze

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR 10 ERRATA	N01001150401000
na=Rurociągi drenarskie o średnicy 12,5 cm z filtrem z włókna kokosowego układane ręcznie w wykopach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=71.700
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica:01151310 1.Ułożenie rurek drenarskich1310 2.Wykonanie połączeń

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR 10 ERRATA	N01012040101000
na=Studzienki drenarskie redukcyjne S-3 o średnicy 315 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 1,5 m. Grunt kat.I (1 studzienka)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica:12041310 1.Wykonanie wykopu1310 2.Ułożenie płyty chodnikowej na podsypce żwirowej (kol.01)1310 3.Wbudowanie głowic betonowych i połączenie ich z rurociągami ceramicznymi1310   (kol.02-03)1310 4.Opuszczenie i ustawieni e w wykopie rury betonowej, połączenie jej1310   z rurociągami ceramicznymi oraz przykrycie płytą chodnikową (kol.01-03)1310 5.Zasypanie wykopu wokół studzienki1310 6.Rozplantowanie pozostałej ziemi1310 Uwaga:1310   Nakłady robocizny w lp.01 dotyczą warstwy przykrycia 1,0 m -  lp.02 warstwy1310   1,5 m - lp.03 wastwy warstwy 2,0 m, wielkości nakładów dla pośrednich1310   grubości należy interpolować

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR 2-15I	215I0211010000
na=Odwodnienie liniowe
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.630
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=11
pd=		
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=12
pd=	AW	AW
na=Włączenie do istniejącej kanalizacji
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


