F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Rys. nr 2-Instalacja c.o.-rzut parteru.dwg,Model,2022-03-18 09:07:34,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 mm),1:106.656,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Rys. nr 4-Instalacja c.o.-schemat instalacji.dwg,Model,2022-03-18 09:42:01,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (594.00 x 420.00 mm),1:162.768,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Instalacje sanitarne edytowalnw\Rys.nr 13 - instalacja wod-kan- rzut parteru.dwg,Model,2022-03-27 15:08:54,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 mm),1:106.656,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Instalacje sanitarne edytowalnw\Rys.nr 14 - instalacja wod-kan- rzut piętra.dwg,Model,2022-03-27 15:10:56,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 mm),1:106.656,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Instalacje sanitarne edytowalnw\Rys.nr 16 - instalacja wod-kan- schemat kanalizacji podposadzkowej.dwg,Model,2022-03-27 15:16:14,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (420.00 x 594.00 mm),1:108.246,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Instalacje sanitarne edytowalnw\Rys.nr 17 - instalacja wod-kan- schemat kanalizacji podstropowej.dwg,Model,2022-03-27 15:18:18,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A2 (420.00 x 594.00 mm),1:108.246,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Instalacje sanitarne edytowalnw\Rys.nr 7 - Instalacja klimatyzacji- rzut piętra.dwg,Model,2022-03-27 15:26:01,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 mm),1:106.656,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Instalacje sanitarne edytowalnw\Rys.nr 8 - Instalacja klimatyzacji- schemat VRF.dwg,Model,2022-03-27 15:27:43,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A1 (594.00 x 841.00 mm),1:100.788,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Instalacje sanitarne edytowalnw\Rys.nr 9 - Instalacja wentylacji- rzut piwnic.dwg,Model,2022-03-27 15:29:36,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 mm),1:106.656,
F:\Gryfów\14.03.2022\16.03.2022\Instalacje sanitarne edytowalnw\Rys.nr 10 - Instalacja wentylacji- rzut parteru.dwg,Model,2022-03-27 15:31:58,Admin,DWG To PDF.pc3,ISO A3 (297.00 x 420.00 mm),1:106.656,
