[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=Roboty instalacyjne
pe=0
op=0
opn=0	0	0	1	1	0	0

prn=2	2	4	3	4	1
wan=PLN
wk=71003.98

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - drenaż (1)
afn=ul. Boczna 17, 96-100 Skierniewice
nb=PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ab=UL. POLNA 7A,  GRYFÓW ŚLĄSKI
ni=KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
ai=, 50-040 WROCŁAW
nw=
aw=,  
nk=Jolanta Redzisz
npn=
dt=2022-03-15
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	W związku ze stwierdzonym w trakcie budowy wysokim stanem wód gruntowych projektuje 1310drenaż wzdłuż ścian zewnętrznych budynku. Drenaż będzie wykonany z rur drenarskich dn 1310113/123 z filtrem z włókna kokosowego np. firmy Wavin. Rury drenażowe będą układane ze 1310spadkiem 1,0%. Na załamaniach będą zamontowane studnie drenarski dn 315 z 1310osadnikiem. Zebrana woda zostanie sprowadzona do istniejącej studni kanalizacji 1310deszczowej. 13101310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=10.90	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=66.70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=6.60	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=6.60	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=33.5
il=771.2725

[RMS ZEST 21]
ty=R
na=Monter instalacji sanit.I ogrzew.II
id=202	1
jm=r-g	149
ce=33.5
il=1.1112

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=Robotnik budowlany I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=33.5
il=4.4448

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=Robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=33.5
il=0.7590


[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
id=2640003	1
jm=m3	60
ce=1008.81
il=0.1506

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=drewno na stemple iglaste nasycone
id=2640900	1
jm=m3	60
ce=666.03
il=0.1291

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	33
ce=8.43
il=1.3766

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
id=BRAK	1
jm=kpl	90
ce=1500
il=1.0000

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=klamry ciesielskie
id=1341299	1
jm=kg	33
ce=22.37
il=17.0646

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=pale szalunkowe stalowe (wypraski)
id=1121199	1
jm=t	34
ce=6.73
il=0.0387

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane'
id=1602197(1)	1
jm=m3	60
ce=52.9
il=26.2422

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Włączenie do istniejącej kanalizacji
id=AW0004	1
jm=kpl	90
ce=1980
il=2.0000

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Cement portlandzki zwykły "25" workowany
id=1701105	1
jm=t	34
ce=0
il=0.0320

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=Piaski do zapraw budowlanych - naturalne
id=1602099	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0800

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Żwir do nawierzchni drogowych i kolejowych
id=1602699	1
jm=m3	60
ce=0
il=0.0800

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Rury betonowe okrągłe ze stopką,śr.400 mm
id=5430805	1
jm=m	40
ce=0
il=8.4000

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm kl.II
id=2220213	1
jm=szt	20
ce=0
il=16.0800

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Rurki drenarskie z NPCW
id=5634199	1
jm=m	40
ce=0
il=73.1340

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Cement murarski "15"
id=1700200	1
jm=kg	33
ce=0
il=0.7871

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Rury deszczowe żeliwne,śred.150 mm/2,0 m
id=6340501	1
jm=szt	20
ce=0
il=4.7226

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=Haki odkuwane do rur stalowych,śr.150 mm
id=6600005	1
jm=szt	20
ce=0
il=4.6300

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=Sznur konopny surowy
id=6831800	1
jm=kg	33
ce=0
il=0.2778

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=Sznur konopny smołowany
id=6831801	1
jm=kg	33
ce=0
il=0.5556

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rury PVC kanal.zewn.kielichowe z uszczelką
id=5601299	1
jm=m	40
ce=0
il=2.2440


[RMS ZEST 10]
ty=S
na=koparka 0.60 m3
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=111.68
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=103.37
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=13.89
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 18]
ty=S
na=Ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 19]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa
id=39610	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,9 t
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Samochód skrzyniowy
id=39599	1
jm=m-g	148
ce=0
il=[LIMIT]


[RMS ZEST 10000]
ty=R	1
na=Robocizna pomocnicza
id=000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10001]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze
id=88888888	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10002]
ty=S	1
na=Sprzęt pomocniczy
id=00000	1
jm=%	147
il=0

[RMS ZEST 10003]
ty=S	1
na=Rusztowanie
id=RUSZTOWANIE	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 10004]
ty=S	1
na=Transport
id=TRANSPORT	1
jm=m-g	148
ce=1
il=0

[RMS ZEST 20000]
ty=R	1
na=Robocizna Razem
id=999	1
jm=r-g	149
il=0


[ELEMENT 1]
na=DRENAŻ - ROBOTY ZIEMNE
cpv=
kn=18738.55	2820.55	3750.66
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	1 0201-08
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=86.040
jm=m3	60
kj=4.15	0.00	18.51
cj=40.27
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.1240	0	0.1240*1.000
np=0
wa=357.4115


[RMS 10]
nz=0.0352	0	0.0352*1.000
np=0
wa=338.2340


[RMS 11]
nz=0.1410	0	0.1410*1.000
np=0
wa=1254.0435


[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=143.400
jm=m2	50
kj=21.75	4.40	0.00
cj=43.57
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.6800	0	0.6800*1.000
np=0
wa=3119.6540


[RMS 7]
nz=0.00027	0	0.00027*1.000
np=0
wa=0.2605


[RMS 2]
nz=0.00105	0	0.00105*1.000
np=0
wa=151.9268


[RMS 3]
nz=0.0009	0	0.0009*1.000
np=0
wa=85.9845


[RMS 6]
nz=0.1190	0	0.1190*1.000
np=0
wa=381.7351


[RMS 4]
nz=0.0096	0	0.0096*1.000
np=0
wa=11.6047


[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-18 0501-01
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=71.700
jm=m2	50
kj=8.22	6.62	0.00
cj=21.99
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2570	0	0.2570*1.000
np=0
wa=589.5230


[RMS 8]
nz=0.1220	0	0.1220*1.000
np=3
wa=462.7375


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=11.5684
op=

[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Kanały rurowe - obsypka piaskowa o grubości 20 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=71.700
jm=m2	50
kj=15.00	13.23	0.00
cj=41.43
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.4690	0	0.4690*1.000
np=0
wa=1075.8224


[RMS 8]
nz=0.2440	0	0.2440*1.000
np=3
wa=925.4749


[RMS 10001]
nz=2.50	0	2.50*1
np=0
wa=23.1369
op=

[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR-W	 2-01 0312-05
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=64.530
jm=m3	60
kj=45.56	0.00	0.00
cj=80.96
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=1.3600	0	1.3600*1.000
np=0
wa=2939.9868


[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR-W	 2-01 0228-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=64.530
jm=m3	60
kj=7.60	0.00	1.92
cj=16.92
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.2270	0	0.2270*1.000
np=0
wa=490.7181


[RMS 12]
nz=0.1380	0	0.1380*1.000
np=0
wa=123.6918


[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MONTAŻOWE - DRENAŻ
cpv=
kn=38198.08	7496.14	0.00
wn=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR-W	 2-18 0408-02
na=Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.200
jm=m	40
kj=11.56	0.00	0.00
cj=20.54
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04081310 1.Wyrównanie dna wykopu1310 2.Opuszczenie rury do wykopu1310 3.Ułożenie przewodu z przycięciem1310 4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety1310 5.Wykonanie dołka pod złącze1310 6.Wciśnięcie rury w złącze

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 29]
nz=0.3450	0	0.3450*1.000
np=0
wa=25.4265


[RMS 30]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 31]
nz=0.0083	0	0.0083*1.000
np=0
wa=0.0000


[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR 10 ERRATA	N01001150401000
na=Rurociągi drenarskie o średnicy 12,5 cm z filtrem z włókna kokosowego układane ręcznie w wykopach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=71.700
jm=m	40
kj=1.94	0.00	0.00
cj=3.45
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica:01151310 1.Ułożenie rurek drenarskich1310 2.Wykonanie połączeń

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=0.0580	0	0.0580*1.000
np=0
wa=139.3131


[RMS 20]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=0
wa=0.0000


[RMS 18]
nz=0.0012	0	0.0012*1.000
np=0
wa=0.0000


[RMS 19]
nz=0.0024	0	0.0024*1.000
np=0
wa=0.0000


[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR 10 ERRATA	N01012040101000
na=Studzienki drenarskie redukcyjne S-3 o średnicy 315 mm, grubość warstwy przykrycia studzienki 1,5 m. Grunt kat.I (1 studzienka)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.000
jm=szt	20
kj=2140.65	0.00	0.00
cj=3803.98
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica:12041310 1.Wykonanie wykopu1310 2.Ułożenie płyty chodnikowej na podsypce żwirowej (kol.01)1310 3.Wbudowanie głowic betonowych i połączenie ich z rurociągami ceramicznymi1310   (kol.02-03)1310 4.Opuszczenie i ustawieni e w wykopie rury betonowej, połączenie jej1310   z rurociągami ceramicznymi oraz przykrycie płytą chodnikową (kol.01-03)1310 5.Zasypanie wykopu wokół studzienki1310 6.Rozplantowanie pozostałej ziemi1310 Uwaga:1310   Nakłady robocizny w lp.01 dotyczą warstwy przykrycia 1,0 m -  lp.02 warstwy1310   1,5 m - lp.03 wastwy warstwy 2,0 m, wielkości nakładów dla pośrednich1310   grubości należy interpolować

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 1]
nz=63.9000	0	63.9000*1.000
np=0
wa=17125.2000


[RMS 13]
nz=0.0040	0	0.0040*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 14]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 15]
nz=0.0100	0	0.0100*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 16]
nz=1.0500	0	1.0500*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 17]
nz=2.0100	0	2.0100*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 18]
nz=0.1800	0	0.1800*1.000
np=0
wa=0.0000


[RMS 19]
nz=0.1800	0	0.1800*1.000
np=0
wa=0.0000


[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR 2-15I	215I0211010000
na=Odwodnienie liniowe
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.630
jm=m	40
kj=40.20	0.00	0.00
cj=71.44
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 21]
nz=0.2400	0	0.2400*1.000
np=0
wa=37.2252


[RMS 22]
nz=0.9600	0	0.9600*1.000
np=0
wa=148.9008


[RMS 23]
nz=0.1700	0	0.1700*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 24]
nz=1.0200	0	1.0200*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 25]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 26]
nz=0.0600	0	0.0600*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 27]
nz=0.1200	0	0.1200*1.000
np=3
wa=0.0000


[RMS 28]
nz=0.0700	0	0.0700*1.000
np=0
wa=0.0000


[POZYCJA]
id=11
pd=		
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
kj=0.00	1500.00	0.00
cj=1674.29
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 5]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=1500.0000


[POZYCJA]
id=12
pd=	AW	AW
na=Włączenie do istniejącej kanalizacji
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=kpl	90
kj=0.00	1980.00	0.00
cj=2210.07
cjw=
wn=
prn=3
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	



[RMS 9]
nz=1.0000	0	1.0000*1.000
np=0
wa=3960.0000


