[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=Roboty instalacyjne
pe=0
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1

prn=2	2	4	3	4	1
wan=PLN
wk=10567.74

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - wod-kan zewnętrz
afn=03-628 Warszawa, ul. Rozwadowska 9,,  
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z urządzeniami budowlanymi
ab=ul. Mszczonowska 3, Skuły, dz.34, 96-321 Żabia Wola,,  
ni=Gmina Żabia Wola
ai=ul. Główna 3, 96-321 Zabia Wola,,  
nw=
aw=,,  
nk=
npn=Andrzej Daniluk	
dt=2021-12-01
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	13101310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=10.90	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=66.70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=6.60	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=6.60	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	1 0201-08
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.750
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-01 0322-02
na=Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=13.500
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-18 0501-01
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.500
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Kanały rurowe - obsypka piaskowa o grubości 20 cm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.500
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR-W	 2-01 0312-05
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.400
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR-W	 2-01 0228-02
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.400
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[ELEMENT 1]
na=ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	4 1308-02
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.500
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	2-28 0406-05
na=Studnie rewizyjne głębokości 2,0 m z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy studni
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04061310 1.Wykonanie betonowego fundamentu pod studnię1310 2.Opuszczenie kręgów betonowych na dno wykopu1310 3.Wyrobieni e kanalika przepływowego1310 4.Obsadzenie stopni1310 5.Wyprawienie styków między kręgami1310 6.Montaż płyty nadstudziennej1310 7.Obsadzenie włazu żeliwnego1310 8.Wykonanie zewnętrznej izolacji studni

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=9
pd=		
na=Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-01
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=10
pd=	AW	AW
na=Włączenie do istniejącej kanalizacji
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


