[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=SANITARNE
pe=0
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1

prn=2	2	2	3	5	0
wan=PLN
wk=124418.66

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - WENTYLACJA (1)
afn=ul. Boczna 17, 96-100 Skierniewice
nb=PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI WRAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ab=UL. POLNA 7A,  GRYFÓW
ni=KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU
ai=UL. PODWALE 31-33, 05-040 WROCŁAW
nw=
aw=,,  
nk=Jolanta Redzisz
npn=
dt=2021-12-01
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Kosztorys sporządzono w programie: KOBRA	111310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=66.70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=10.90	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=10.90	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=10.90	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=10.90	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=10.90	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[ELEMENT 1]
na=Instalacje sanitarne wewnętrzne 
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[ELEMENT 2]
na=Instalacja wentylacji 
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNR	2-17 0123-02
na=Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy :  200 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.910
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01231310 1.Obsadzenie podpór1310 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji 1310   wsporczych1310 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem1310   luźnym kołnierza1310 4.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	2-17 0123-03
na=Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy :  224 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=0.520
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01231310 1.Obsadzenie podpór1310 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji 1310   wsporczych1310 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem1310   luźnym kołnierza1310 4.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=3
pd=	KNR	2-17 0123-03
na=Przewody wentylacyjne kołowe  typu S (Spiro),  z blachy stalowej ocynkowanej, o udziale kształtek do 55% i średnicy :  250 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.850
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01231310 1.Obsadzenie podpór1310 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji 1310   wsporczych1310 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem1310   luźnym kołnierza1310 4.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	 217-0138-02-00
na=Kratki wywiewne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=5
pd=	KNR	 217-0138-02-00
na=Kratki nawiewne
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	2-17 0205-01
na=Wentylator kanałowy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 02051310 1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach1310 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym  i podkładami amortyzacyjnymi z1310   płyt gumowych, pilśniowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem1310 3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu śrubami1310 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=7
pd=	KNR	2-17 0205-01
na=Wentylator ścienny
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=13.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 02051310 1.Obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach1310 2.Ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym  i podkładami amortyzacyjnymi z1310   płyt gumowych, pilśniowych i filcu na fundamencie wraz z wypoziomowaniem1310 3.Przymocowanie wentylatora do fundamentu śrubami1310 4.Sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	 217-0146-05-00
na=Czerpnia ścienna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=9
pd=	KNR	 217-0323-03-00
na=Dostawa i montaż Centrala wentylacyjna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	 708-0303-01-00
na=Montaż automatyki do w/w centrali  /analogia/
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=1 układ	205
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=11
pd=	A.wł	KNR 5-08
na=Okablowanie automatyki sterującej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	2-17 0141-05
na=Nawiewnik okienny
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01411310 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór1310 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem1310 3.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=13
pd=	KNR	2-17 0141-05
na=Nawiewnik drzwiowy
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=11.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01411310 1.Obsadzenie podwieszeń lub podpór1310 2.Ustawienie okapu z wypoziomowaniem1310 3.Założenie i dopasowanie uszczelek1310 4.Skręcenie śrubami połączeń koł nierzowych

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=14
pd=	KNR	 401-0333-11-00
na=Przebicie otworów w ścianie
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=15
pd=	KNR	 401-0323-03-00
na=Naprawa po przekuciach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=16
pd=	A.wł	KNR 2-15
na=Uruchomienie  instalacji wentylacji wycena indywidualna
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


