[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=
pe=0
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1

prn=2	2	4	3	4	1
wan=PLN
wk=86039.31

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - wod-kan wewnętrz
afn=03-628 Warszawa, ul. Rozwadowska 9,,  
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z urządzeniami budowlanymi
ab=ul. Mszczonowska 3, Skuły, dz.34, 96-321 Żabia Wola,,  
ni=Gmina Żabia Wola
ai=ul. Główna 3, 96-321 Zabia Wola,,  
nw=
aw=,,  
nk=
npn=Andrzej Daniluk	
dt=2021-12-01
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	13101310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od S	KpS
wa=66.70	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=10.90	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od S	
wa=10.90	1	0
op=0	0
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=10.90	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=10.90	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KS	ZK1
wa=10.90	1	0
op=0	0
ns=13

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ CPV 45332200-5, 45321000-3
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	4 0111-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=41.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=2
pd=	KNR	00-34 0101-06
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=41.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	4 0111-01
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=175.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=4
pd=	KNR	00-34 0101-06
na=Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=175.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	4 0111-02
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=35.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=6
pd=	KNR	00-34 0101-07
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=35.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	4 0111-03
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=22.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=8
pd=	KNR	00-34 0101-07
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=22.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	4 0111-04
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=10
pd=	KNR	00-34 0101-07
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401110500000
na=Rurociągi o średnicy zewnętrznej 50 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=27.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01111310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie rur1310 4.Obsadzenie tulei1310 5.Ułożenie rur i kształtek1310 6.Wykonanie połączeń rur i kształtek metodą  zgrzewania1310 7.Zaślepienie wylotów rur

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=12
pd=	KNR	00-34 0101-07
na=Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=27.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=13
pd=		
na=Wykonanie przebić i przewiertów dla instalacji rurowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=14
pd=		
na=Przejścia ppoz.
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	4 0127-04
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=321.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=321.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 1611-01
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.500
jm=odc.200m	36
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	4 0127-01
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=prob.	85
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	4 0116-07
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrzne16 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=20.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320101000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=5.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320201000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320301000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320501000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320101000
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=15.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320201000
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 20 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 0132-04
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 32 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 013213101.Sprawdzenie działania zaworu13102.Wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą klejenia lub zgrzewania13103.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00401320501000
na=Zawory odcinające o średnicy nominalnej 40 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia kształtki1310 2.Ułożenie kształtki1310 3.Uszczelnienie kielichów sznurem i folią aluminiową lub wełną ołowianą

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR	4 0130-05
na=Zawory antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 0130-01
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=30
pd=	KNR	2-15 0123-01
na=Pompa
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01231310 1.Wyznaczenie miejsc obsadzenia śrub  kotwowych1310 2.Wykucie gniazd i obsadzenie śrub kotwowych na zaprawie cementowej1310 3.Ustawienie pompy z umocowaniem śrubami1310 4.Połączenie pompy z instalacją oraz zmontowanie połączenia kołnierzowego

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=31
pd=		
na=Pozostała armatura
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=32
pd=		
na=Zawiesia systemowe dla rurociągów
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=33
pd=	KNR	00-35 0121-02
na=Pojemnościowy podgrzewacz wody poj. 150 l
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 01211310 1.Wyznaczenie miejsca ustawienia zasobnika pod kotłem lub obok kotła1310   grzewczego; wniesienie i ustawienie zasobnika wraz z jego wypoziomowaniem.1310 2.Połączenie zasobnika z doprowadzoną instalacją wody zimnej.1310 3.Połączenie zasobnika z kotłem grzewczym przy pomocy:1310   a) gotowych zestawów przyłączeniowych wykonanych przez producenta (kol. 011310      - 05),1310   b) połączeń wykonanych z rur i kształtek bezpośrednio na budowie (kol. 061310      - 10); przecięcie rur miedzianych przecinarką krążkową, usunięcie gratu1310      i kalibrowanie końców rur, przygotowanie powierzchni rur i łączników do1310      lutowania oraz wykonanie lutowania kapilarnego; usunięcie nadmiaru1310      topnika z obszaru złączy.1310 4.Uszczelnienie połączeń gwintowanych.

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA  CPV 45332300-6 , 45332400-7 
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=34
pd=	KNR	2-01 0301-02
na=Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=70.500
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=35
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -podsypka
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=46.800
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	4 0203-03
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=46.800
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=37
pd=	KNR	2-18 0501-03
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -zasypka
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=46.800
jm=m2	50
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=38
pd=	KNR	2-01 0320-02
na=Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=51.780
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=39
pd=	KNR	2-01 0236-01
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=51.780
jm=m3	60
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 0208-03
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=21.780
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 0208-01
na=Rurociągi kanalizacyjne z PVC  o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=28.700
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR	4 0222-02
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	4 0222-02
na=Zawory napowietrzające śr. 110
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	4 0213-05
na=Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	4 0211-01
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=22.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	4 0211-03
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=7.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	4 0218-01
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-02
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


