[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=4
pr=System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.10)	
nan=
pe=0
op=0
opn=1	0	0	1	1	0	1	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1

prn=2	2	3	3	4	1
wan=PLN
wk=117570.29

[STRONA TYT]
na=GRYFÓW - c.o. (1)
afn=03-628 Warszawa, ul. Rozwadowska 9,,  
nb=Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skułach wraz z urządzeniami budowlanymi
ab=ul. Mszczonowska 3, Skuły, dz.34, 96-321 Żabia Wola,,  
ni=Gmina Żabia Wola
ai=ul. Główna 3, 96-321 Zabia Wola,,  
nw=
aw=,,  
nk=
npn=Andrzej Daniluk	
dt=2021-12-01
cpv=	
[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	13101310




[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu od M	KzM
wa=6.90	1	0
op=0	0
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośr. od R	KpR
wa=66.70	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od R	
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KZ	ZK
wa=6.60	1	0
op=0	0
nm=189

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk od KR	ZK0
wa=6.60	1	0
op=0	0
nr=12

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty z narz. w rozbiciu	
wa=23.00	1	0
op=0	0

[NARZUTY NORMA 2]
na=Stawka VAT	
wa=23.00	1	0
op=0	0
nc=1


[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000


[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 ; 45321000-3
cpv=

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	

[POZYCJA]
id=1
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/400
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=2
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/520
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=3
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/600
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=4
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/720
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=5
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=6
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11K600/1120
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=7
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 21K/600/400
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=8
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 21K/600/600
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=9
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/720
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=10
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=11
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/1000
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=12
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane 22K/600/1320
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=13
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/600/600
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=14
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=15
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/600/1000
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=16
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/500/1120
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=17
pd=	KNNR	4 0418-03
na=Grzejniki stalowe jednopłytowe 11VM/500/1320
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04181310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=18
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/600
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=19
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/720
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=6.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=20
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/800
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=21
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=22
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1000
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=23
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1120
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=24
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe dwupłytowe 22VM/600/1320
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=3.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=25
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33VM/600/800
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=26
pd=	KNNR	4 0418-07
na=Grzejniki stalowe trzypłytowe 33VM/600/920
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=27
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404250100000
na=Grzejniki  0,06 1176W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04251310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłą cznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=28
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404250100000
na=Grzejniki  0,06 1076W
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04251310 1.Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów1310 2.Wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów1310 3.Zawieszenie grzejnika1310 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłą cznymi

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=29
pd=	KNNR	4 0411-02
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=4.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nagwintowanie końcówek rur1310 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=30
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404110301000
na=Zawory kulowe o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nagwintowanie końcówek rur1310 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=31
pd=	KNNR	4 0411-01
na=Zawory odcinający kątowy o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=36.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=32
pd=	KNNR	4 0411-01
na=Zawory odcinający prosty o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=34.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=33
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404110302000
na=Czujnik wbudowany
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=17.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nagwintowanie końcówek rur1310 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=34
pd=	KNNR	4 0411-01
na=Zawory rónoważące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=35
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404110301000
na=Zawory rónoważące o średnicy nominalnej 25 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04111310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nagwintowanie końcówek rur1310 3.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=36
pd=	KNNR	4 0412-01
na=Zawory termostatyczne proste o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=35.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=37
pd=	KNNR	4 0412-06
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mm
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=szt	20
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04121310 Dla kol.01-04:1310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym1310 3.Założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy1310 Dla kol.05:1310 1.Sprawdzenie działania zaworu1310 2.Wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintu materiałem uszczelniającym1310 Dla kol.06:1310 1.Nagwintowanie końca rury1310 2.Sprawdzenie działania zaworu1310 3.Nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem1310   uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=38
pd=	KNNR	4 0403-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=106.600
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=39
pd=	KNNR	4 0403-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 18 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=69.500
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=40
pd=	KNNR	4 0403-02
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 22 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=9.200
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=41
pd=	KNNR	4 0403-03
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 28 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=8.900
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=42
pd=	KNNR 4 ERRATA	N00404020400000
na=Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 35 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=2.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=
ko=Tablica: 04021310 1.Wyznaczenie miejsca ułożenia rur1310 2.Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytów1310 3.Przecinanie, gwintowanie i gięcie rur1310 4.Założenie tulei ochronnych1310 5.Ułożenie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem1310   uszczelniającym

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=43
pd=	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych -rura wielowarstwowa PEXal o śr. 16x2,0 mm w izolacji samogasnącej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=328.400
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=44
pd=	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych -rura wielowarstwowa PEXal o śr. 20x2,5 mm w izolacji samogasnącej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=87.000
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=45
pd=	KNNR	4 0404-01
na=Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych -rura wielowarstwowa PEXal o śr. 25x2,5 mm w izolacji samogasnącej
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=26.900
jm=m	40
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=46
pd=	KNNR	4 0406-03
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=35.000
jm=próba	172
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=47
pd=	KNNR	4 0406-05
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=48
pd=	KNNR	4 0128-02
na=Płukanie instalacji co
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=3.000
nsn=SST2-03
ko=analogia

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=49
pd=		
na=Wykonanie przebić i przewiertów dla instalacji c.o.
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


[POZYCJA]
id=50
pd=		
na=Wykonanie przepustów ppoż przez przegrody oddzielenia pożarowego
op=0	0	0
opn=0	0	0	0
ob=1.000
jm=kpl	90
krn=1.000
nsn=SST2-03
ko=kalk. własna

[PRZEDMIAR]

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.000	
wm=1.000	
ws=1.000	


