[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.74
pe=2
op=1
opn=1	1	2	1	1	0	17	8	0	5.1	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	6	3	4	1	6	0	1	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE Krzysztof Filipak
afn=Zbylitowska Góra ul. Dalsza 201033-113 Zgłobice
nb=Budowa systemu kontroli dostępu w Areszcie Śledczym w Radomiu przy ul Wolanowskiej 120 w Radomiu
ab=UL. Wolanowska 120; 26-600 Radom
ni=Areszt Śledczy w Radomiu
ai=UL. Wolanowska 120; 26-600 Radom
br=ELEKTRYCZNA, NISKOPRĄDOWA
nk=mgr inż. Piotr Kozek	
dt=08.2021r.	0
kln=Wykonawca opracowania oświadcza, iż przedstawiony przedmiar robót jest zgodny z projektem i stanowi jego integralną część składową.
cpv=45314310-7	Układanie kabli
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45231600-1	Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
cpv=32410000-0	Lokalna sieć komputerowa
cpv=45314000-1	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
cpv=32234000-2	Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
cpv=42961100-1	System kontroli dostępu
cpv=51900000-1	Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
cpv=48000000-8	Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
pcn=II kw. 2021r. 

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=2	4
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Zakres opracowania13101310Projekt obejmuje swoim zakresem:1310"09demontaż istniejącej instalacji,1310"09montaż systemu wraz z siecią teletransmisyjną,1310"09wykonanie tras kablowych,1310"09wykonanie badań pomontażowych,1310"09montaż urządzeń,1310"09konfigurację oraz uruchomienie systemu,1310"09wykonanie prac wykończeniowych, przywracających powierzchnie wraz z powłokami malarskimi do stanu sprzed instalacji.13101310Projektowane instalacje obejmują:1310"09Rozmieszczenie urządzeń na rzutach budynku, 1310"09Wymagania w zakresie okablowania,1310"09Opis systemów.13101310W zakresie opracowania znajdują się:1310"09System Kontroli Dostępu (SKD),1310"09System Telewizji Dozorowej (CCTV),1310"09System integracji i wizualizacji instalacji bezpieczeństwa (SMS),1310"09System Sieci Strukturalnej (LAN),1310"09Urządzenia aktywne dla sieci LAN,1310"09Instalacja elektryczna.13101310131013101310
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310

[ELEMENT 1]
na=Demontaże
wa=0
kn=0	0	0
id=16854
nu=1

[POZYCJA]
id=16868
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=1:1:092,101211
na=Demontaż demolacyjny elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller)1310Demontaż kontrolera strefy.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25		0,25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16872
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-01	AL-01	0302-01		1
mpn=1:1:092,101211
na=Demontaż demolacyjny elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=139
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=139	1	139						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25		0,25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16875
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-04	AL-01	0303-04		1
mpn=1:1:092,101211
na=Demontaż demolacyjny elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 20 Ah podtrzymujący dane w sterowniku
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=142
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=142	1	139+3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25		0,25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16878
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=1:1:092,101211
na=Demontaż demolacyjny elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod1310Demontaż czytników
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=278
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=278	1	278						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25		0,25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16881
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-05	AL-01	0304-05		1
mpn=1:1:092,101211
na=Demontaż demolacyjny elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektryczny sterowany silnikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=12
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25		0,25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16884
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=1:1:092,101211
na=Demontaż demolacyjny elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25		0,25
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16887
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-07	AL-01	0112-07		1
mpn=1:1:092,101211
na=Demontaż demolacyjny zasilacza do 12 V DC/130 W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.25		0,25
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=System Kontroli Dostępu (SKD)
wa=0
kn=0	0	0
id=16855
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Okablowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=16856
nu=2.1

[POZYCJA]
id=16890
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16	4-03	1004-16		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=24
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=16892
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-19	AT-13	0104-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[POZYCJA]
id=19866
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-17	4-03	1001-17		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=969
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=969	1	3*(300+23)						

[POZYCJA]
id=19868
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-02	5-08	0107-02		0
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=969
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=969	1	969						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19872
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=969
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=969	1	969						

[POZYCJA]
id=19874
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-03	2-02	0815-03		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=96.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=96.9	1	969*0,1						

[POZYCJA]
id=19880
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=969
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=969	1	969*1						

[POZYCJA]
id=19884
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem1310(malowanie ścian)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=96.9
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=96.9	1	96,9						

[POZYCJA]
id=19890
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=7.752
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=7.752	1	969*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=16907
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=680
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=680	1	680						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16911
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=680
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=680	1	680						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16916
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=680
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=680	1	680						

[POZYCJA]
id=16921
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=0
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19854
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=6480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6480	1	(301+23)*20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16925
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=640
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=640	1	(27+5)*20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16929
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=6300
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=6300	1	(136+3+176)*20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19858
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	2*50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19862
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=100
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	2*50						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=16933
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0303-03	AL-01	0303-03		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli dostępu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=838
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=838	1	12+151+301+23+1+136+3+3+5+27+176						

[ELEMENT 2]
na=Elementy systemu
wa=0
kn=0	0	0
id=16857
nu=2.2

[POZYCJA]
id=16935
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-09	AL-01	0302-09		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler magistrali systemowej (Bus-Controller)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=18206
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0302-01	AL-01	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=151
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=151	1	151						

[POZYCJA]
id=16938
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0114-03	AL-01	0114-03		1
mpn=_1211
na=Montaż obudowy o wielkości do 6 HE
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=163
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=163	1	12+151						

[POZYCJA]
id=16945
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-08	AL-01	0112-08		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16948
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=16957
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod1310Przejścia kontrolowane, depozytor kluczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=301
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=301	1	300+1						

[POZYCJA]
id=18218
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-03	AL-01	0301-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod z wbudowaną klawiaturą
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=23
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[POZYCJA]
id=16961
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0301-02	AL-01	0301-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=16964
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0203-01	AL-01	0203-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=136
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136						

[POZYCJA]
id=16967
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0204-01	AL-01	0204-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=16970
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0204-01	AL-01	0204-01		1
mpn=_1211
na=Montaż czujki napadowej - ręczny przycisk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=16973
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=5
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=18232
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-05	AL-01	0304-05		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektryczny sterowany silnikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=27
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=18237
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-02	AL-01	0108-02		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błyskowej)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=176
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=176	1	176						

[POZYCJA]
id=18272
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0108-04	AL-01	0108-04		1
mpn=_1211
na=Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego bez zasilania awaryjnego1310Przejście KR-20 Furta N
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18246
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-06	AL-01	0304-06		1
mpn=_1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=18293
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18298
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=19893
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18277
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18281
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18284
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=163
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=163	1	163						

[POZYCJA]
id=16976
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-03	AL-01	0307-03		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=325
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=325	1	301+23+1						

[POZYCJA]
id=16978
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-02	AL-01	0307-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=163
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=163	1	12+151						

[POZYCJA]
id=16980
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-04	AL-01	0307-04		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=32
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	5+27						

[POZYCJA]
id=16982
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-03	AL-01	0306-03		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magistrali
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18223
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-04	AL-01	0306-04		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu kontroli dostępu - za każdy dodatkowy sterownik (kontroler) magistrali powyżej 8
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=155
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=155	1	163-8						

[POZYCJA]
id=16987
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Szkolenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System Telewizji Dozorowej (CCTV)
wa=0
kn=0	0	0
id=16858
nu=3

[ELEMENT 2]
na=Elementy systemu
wa=0
kn=0	0	0
id=16860
nu=3.1

[POZYCJA]
id=18251
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01	AL-01	0501-01		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=18301
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0505-01	AL-01	0505-01		1
mpn=1211
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze zmienną ogniskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=18305
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=15
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=18309
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=13
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=19816
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18312
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18316
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18319
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18323
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 1]
na=System integracji i wizualizacji instalacji bezpieczeństwa (SMS)
wa=0
kn=0	0	0
id=16861
nu=4

[POZYCJA]
id=18287
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18290
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=System Sieci Strukturalnej (LAN)
wa=0
kn=0	0	0
id=16862
nu=5

[ELEMENT 2]
na=Okablowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=16863
nu=5.1

[POZYCJA]
id=19821
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16	4-03	1004-16		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=13
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=19823
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-19	AT-13	0104-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=19827
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-17	4-03	1001-17		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[POZYCJA]
id=19829
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-02	5-08	0107-02		0
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19833
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=140
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140						

[POZYCJA]
id=19835
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-03	2-02	0815-03		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	140*0,1						

[POZYCJA]
id=19841
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=140
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=140	1	140*1						

[POZYCJA]
id=19845
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem1310(malowanie ścian)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[POZYCJA]
id=19851
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1.12	1	140*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=18327
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=18329
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=200
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=18333
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=200
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=18338
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-02	5	0103-02		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=200
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=200	1	200						

[POZYCJA]
id=18357
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0102-01	AT-28	0102-01		1
mpn=_1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1120
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1120	1	28*40						

[POZYCJA]
id=18366
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0121-01	AT-28	0121-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia1310(medium miedziane)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=18371
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0121-02	AT-28	0121-02		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia1310(medium miedziane)
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=27
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[ELEMENT 2]
na=Zestawienie elementów gniazd końcowych
wa=0
kn=0	0	0
id=16864
nu=5.2

[POZYCJA]
id=18386
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0109-02	AT-28	0109-02		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich podtynkowych / nadtynkowych 1xRJ45
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=18393
pd=ATHENASOFT wyd.I 2009	KNR	AT-28 0109-05	AT-28	0109-05		1
mpn=_1211
na=Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=18397
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-01	AT-28	0122-01		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[ELEMENT 2]
na=Zestawienie elementów w szafach teleinformatycznych
wa=0
kn=0	0	0
id=16865
nu=5.3

[POZYCJA]
id=18401
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-02	AT-28	0112-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Panele krosowe 19" RJ45/ACO ekranowane
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=18407
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-03	AT-28	0112-03		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli 19" RJ45/ACO - montaż modułu RJ45/wkładki ACO w panelu
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=18411
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0112-04	AT-28	0112-04		1
mpn=_1211
na=Wyposażenie paneli 19" RJ45/ACO - przygotowanie i założenie etykiety opisowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[POZYCJA]
id=18415
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-02	AT-28	0122-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[ELEMENT 1]
na=Urządzenia aktywne dla sieci LAN
wa=0
kn=0	0	0
id=16866
nu=6

[POZYCJA]
id=18255
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=18265
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0110-13	AT-28	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf - urządzenie aktywne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=16867
nu=7

[POZYCJA]
id=19746
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16	4-03	1004-16		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=27
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	1+8+4+11+3						

[POZYCJA]
id=19748
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-13 0104-19	AT-13	0104-19		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Osadzenie przepustów w ścianach z betonu; dł. przebicia do 40 cm, śr. rury do 25 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=27
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[POZYCJA]
id=19779
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-17	4-03	1001-17		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr. do 47 mm w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=290
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						

[POZYCJA]
id=19783
pd=ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0107-02	5-08	0107-02		0
na=Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=290
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19787
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=290
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						

[POZYCJA]
id=19789
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-03	2-02	0815-03		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	290*0,1						

[POZYCJA]
id=19795
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=290
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290*1						

[POZYCJA]
id=19799
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-03	2-02	1505-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem1310(malowanie ścian)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[POZYCJA]
id=19805
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-09	4-01	0108-09		1
mpn=_1211
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=2.32
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=2.32	1	290*0,1*0,08						

[POZYCJA]
id=19752
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0802-01	5-08	0802-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=290
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19754
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0809-01	5-08	0809-01		1
mpn=_1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=290
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19758
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0101-04	5-08	0101-04		1
mpn=_1211
na=Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=290
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=19763
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0110-01	5-08	0110-01		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=290
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						

[POZYCJA]
id=19808
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-02	5-08	0207-02		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=580
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=580	1	29*20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=18430
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1202-01	4-03	1202-01		1
na=Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=29
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
nsn=STT 01.01

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	29						

[SUMA KONTROLNA]
4e5e541a199a5dfbad 98a21de94633a