Usunięcie betonowego cokołu   
– Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie

Zakres:

1. Demontaż krat (około 5,6\*2,0 m) dwie sztuki (materiał pozostaje do dyspozycji KPP w Kościerzynie)
2. Skucie cokołu o wymiarach 14x26 cm długości 5,6m (dwie sztuki) ( z uwagi na zamocowanie kraty frontowej należy pozostawić fragment cokołu o wymiarach 14x26x40 – do ustalenia przed przystąpieniem do robót)
3. Utylizacja gruzu
4. Uzupełnienie posadzki

**Warunkiem koniecznym jest przedstawienie referencji lub innego potwierdzenia wykonywania przez firmę robót ogólnobudowlanych polegających na remoncie lub budowie obiektu na zlecenie Policji, Wojska lub Służby Więziennej.**

