Dot.: PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA INWESTYCJI P.N.: „UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ I WODNEJ Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ PLACU INTEGRACYJNO – FESTYNOWEGO”
Zamawiający informuje, że:
I. Projekt Wykonawczy - Branża konstrukcyjna:
- w opisie technicznym projektu pn. "Zagospodarowanie terenu dla inwestycji pn.: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-82/B-02000 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Zagospodarowanie terenu dla inwestycji pn.: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-82/B-02001 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Zagospodarowanie terenu dla inwestycji pn.: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-82/B-02003 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Zagospodarowanie terenu dla inwestycji pn.: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-82/B-02010/Az1:2006 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Zagospodarowanie terenu dla inwestycji pn.: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-77/B-02011/Az1 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Zagospodarowanie terenu dla inwestycji pn.: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-B-03264:2002 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Zagospodarowanie terenu dla inwestycji pn.: Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-81/B-03020 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,

II. Projekt Wykonawczy - Przyłącza i zewnętrzne instalacje sanitarne.
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 4  gdzie powołano się na normę PN-B-06050 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 4  gdzie powołano się na normę PN-B-10736 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 4  gdzie powołano się na normę PN-B-10725 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 5  gdzie powołano się na normę PN-B-10729 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 5  gdzie powołano się na normę PN-64/H-74086 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 5  gdzie powołano się na normę PN-EN 124 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 5  gdzie powołano się na normę PN-68/B-06050 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 5  gdzie powołano się na normę BN-83/8836-02 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,

Dot.: PROJEKT BUDOWLANY „UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ I WODNEJ Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ PLACU INTEGRACYJNO – FESTYNOWEGO – ETAP II – CZEŚĆ WODNA, W ŚWINOUJŚCIU PRZY UL. MOSTOWEJ”
I. Projekt Budowlano – Wykonawczy: Instalacje elektryczne:
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 4  gdzie powołano się na normę PN-EN 206-1 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 5  gdzie powołano się na normę PN-75/E-05125 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 6  gdzie powołano się na normę PN-HD 60364-6-2008 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
II. Projekt Wykonawczy: Budowle hydrotechniczne:
- w opisie technicznym projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 7  gdzie powołano się na normę PN-B-03264 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
III. STWIOR – Branża elektryczna:
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 5  gdzie powołano się na normę PN-61/E-01002 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronach 7 i 15  gdzie powołano się na normę BN-77/8931-12 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN 206-1 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 11  gdzie powołano się na normę PN-EN 60228 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronach 12 i 15 gdzie powołano się na normę N SEP-E-004 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronach 12 i 15  gdzie powołano się na normę PN-HD 60364.6 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronach 12 i 15  gdzie powołano się na normę PN-93/E-90401 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 14  gdzie powołano się na normę PN-HD 60364-4-41 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-87/E-90056 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-87/E-90054 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-IEC 60364-4-42:1999 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-85/E-06305.15, PN-IEC598-1+A1/94 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-IEC439-1+AC/94 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-EN 12665 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-EN 12464-1:2004 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-EN 12464-2  należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-80/C-89205 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę BN-68/6353-03 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę BN-83/8836-02 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę BN-79/9068-01 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-50310:2007 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-EN 50131-x należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-EN 50132-7:2003 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-EN 50133-1:2007 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-EN 54-1:1998 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego" na  stronie 15  gdzie powołano się na normę PN-EN 54-21:2009 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
IV. Budowle hydrotechniczne - Specyfikacje wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych:
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-76/M-59111 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 11126-3 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 129-1 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 2, 3 i 8 gdzie powołano się na normę PN ISO 8501-1 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 2 i 8  gdzie powołano się na normę PN ISO 8501-2 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 2, 4 i 8 gdzie powołano się na normę PN ISO 8501-3 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 2  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8503-3 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 2, 6 i 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-3 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 2 i 3 gdzie powołano się na normę PN-89/C-81400 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 3 i 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-9 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 4  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 1513 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 6 i 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-11 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 6  gdzie powołano się na normę PN-70/H-97052 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 6 i 7 gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 2808 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 7 i 14  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 2409 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronach 7 i 14 gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 4624 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 7  gdzie powołano się na normę PN-79/C-81519 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-1 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-2 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-4 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-5 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-6 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-7 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-8 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8502-10 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 8  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 8503-1 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 14  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 4628-2 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 14  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 4628-3 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 14  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 4628-4 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 14  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 4628-5 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych elementów konstrukcyjnych dla inwestycji pn "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 14  gdzie powołano się na normę PN-EN ISO 4628-6 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
V. Pomosty pływające: Wymagania użytkownika
- w opisie technicznym do wymagań użytkownika dla pomostów pływających będących częścią projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 3  gdzie powołano się na normę PN-C-04206:1993 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym do wymagań użytkownika dla pomostów pływających będących częścią projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 3  gdzie powołano się na normę PN-ISO 37:2007 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym do wymagań użytkownika dla pomostów pływających będących częścią projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 3  gdzie powołano się na normę PN-ISO 34-1:2007 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym do wymagań użytkownika dla pomostów pływających będących częścią projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 3  gdzie powołano się na normę PN-ISO 2781:1996 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym do wymagań użytkownika dla pomostów pływających będących częścią projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 3  gdzie powołano się na normę PN-ISO 188:2010 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym do wymagań użytkownika dla pomostów pływających będących częścią projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 3  gdzie powołano się na normę PN-ISO 1431-1:2007 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,
- w opisie technicznym do wymagań użytkownika dla pomostów pływających będących częścią projektu pn. "Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno-festynowego – Etap II – część wodna, w Świnoujściu przy ul. Mostowej" na  stronie 3  gdzie powołano się na normę PN-ISO 1817:2007 należy rozumieć jako wskazaną normę lub równoważną,