Urządzenie zabawowe

Wieża z dachem dwuspadowym (podest h=90 cm)
zjeżdżalnia
przejście rurowe „TUNEL”
przejście linowe
belka balansująca
podest h = 45 cm

**Specyfikacja materiałowa:**
słupy nośne 10 x 10 cm , podesty - drewno lite
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo
łańcuchy ,elementy łączeń  – stal cynkowana ogniowo
Zjeżdżalnia , rura „TUNEL”– tworzywo sztuczne
dach , barierki , wejście przejścia rurowego – płyta sklejka wodoodporna
kratownica – lina zbrojona w oplocie PP16mm

