**Załącznik nr 1c do SWZ**

**„Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia dla obiektów sportowych**

**Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie”**

**Część nr 3 zamówienia**

**Dostawa i montaż mebli (zabudowy stałej) dla budynku Stadionu Sportowego**

**zlokalizowanego przy ul. Czerwonych Klonów 16 w Tarnowie**

**w ramach zadania: „Przebudowa obiektu TOSiR”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Lokalizacja - Nazwa - Opis | Schemat pomieszczenia |
| 1 | Pomieszczenie 0/19 – Lada recepcyjnaDługość 161 cmBlat lady o gr. min. 30 mm z obrzeżem pcv gr. min. 2 mm. Lada oparta na:- „słupku” szerokości min. 40 cm z min. trzema szufladami zamykanymi na klucz;- szafce o szerokości min. 50 cm z jedną półką z podwójnymi drzwiami zamykanymi na klucz;Wysokość lady 75-80 cm. Od strony zewnętrznej pod ladą pionowa płyta zasłaniająca na całej długości lady.Zawiasy i prowadnice drzwi i szuflad z cichym domykaniem, uchwyty metalowe matowe. Meble wykonane z płyty gr. 18 mm (kolor szary/antracyt). Cokoły o wysokości ok. 10 cm odporne na wilgoć. |  |
| 2 | Pomieszczenie 0/51 – Lada recepcyjnaDługość 238 cm (część stała min. 158 cm, pozostała część – uchylna jako przejście)Blat lady o gr. min. 30 mm z obrzeżem pcv gr. min. 2 mm. Lada oparta na:- „słupku” szerokości min. 40 cm z min. trzema szufladami zamykanymi na klucz;- szafce o szerokości min. 50 cm z jedną półką z podwójnymi drzwiami zamykanymi na klucz;Wysokość lady 75-80 cm. Od strony zewnętrznej pod częścią stałą lady pionowa płyta zasłaniająca na całej długości lady.Cześć ruchoma o szerokości maks. 80 cm złożona z elementu poziomego (jak blat) oraz pionowego (jak płyta zasłaniająca). Części ruchome na zawiasach mocowane do ściany i opierane na wspornikach w ladzie recepcyjnej. Możliwość zablokowania części ruchomych po otwarciu na ścianie.Zawiasy i prowadnice drzwi i szuflad z cichym domykaniem, uchwyty metalowe matowe. Meble wykonane z płyty gr. 18 mm (kolor szary antracyt). Cokoły o wysokości ok. 10 cm odporne na wilgoć. |  |
| 3 | Pomieszczenie 1/08 - ZabudowaDługość 490 cmZabudowa dolna z blatem wodoodpornym o gr. 38 mm drewnopodobnym. Pod blatem zabudowa na całej długości w formie:- szafek (pod umywalką i zlewozmywakiem oraz jednej podwójnej z jedną półką);- pionów szuflad (min. 3 szuflady w pionie) – do przechowywania sztućców, talerzy, naczyń.Zabudowa dolna (kolor biały połysk) o wysokości min. 90 cm (w tym cokół ok. 10 cm) z płyt meblowych gr. 18 mm łatwo zmywalnych, odpornych na wilgoć. Zawiasy i prowadnice drzwi i szuflad z cichym domykaniem, uchwyty metalowe matowe.  |  |
| 4 | Pomieszczenie 2/03 - ZabudowaDługość 235 cm + 189 cm („L”)Zabudowa dolna z blatem wodoodpornym o gr. 38 mm drewnopodobnym. Pod blatem na całej długości zabudowa w formie:- szafek (pod umywalką i zlewozmywakiem oraz jednej podwójnej z jedną półką);- pionów szuflad (min. 3 szuflady w pionie) – do przechowywania sztućców, talerzy, naczyń.Zabudowa dolna (kolor biały połysk) o wysokości min. 90 cm (w tym cokół ok. 10 cm) z płyt meblowych gr. 18 mm łatwo zmywalnych, odpornych na wilgoć. Zawiasy i prowadnice drzwi i szuflad z cichym domykaniem, uchwyty metalowe matowe. |  |
| 5 | Pomieszczenie 1/07 – Zabudowa zaplecza kuchennegoDługość 490 cmDługość 293 cm + 107 cm („L”)Zabudowa dolna z blatem wodoodpornym o gr. 38 mm drewnopodobnym. Pod blatem na całej długości zabudowa w formie:- szafek (pod umywalką i zlewozmywakiem oraz jednej podwójnej z jedną półką);- pionów szuflad (min. 3 szuflady w pionie) – do przechowywania sztućców, talerzy, naczyń, garnków.Zabudowa dolna (kolor biały połysk) o wysokości min. 90 cm (w tym cokół ok. 10 cm) z płyt meblowych gr. 18 mm łatwo zmywalnych, odpornych na wilgoć. Zawiasy i prowadnice drzwi i szuflad z cichym domykaniem, uchwyty metalowe matowe. |  |

Uwaga:

- Do wykonania mebli należy zastosować płyty meblowe co najmniej trudno zapalne.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wycięcie otworów i montaż wyposażenia.

- Przed wykonaniem mebli należy przeprowadzić wizję lokalną pomieszczeń dla których przeznaczone są meble.