[KOSZTORYS ATHENASOFT]
wf=1
pr=RODOS	7.0.13.7
cr=0
opn=0	0	0	0	0	0	0	8
prn=2	2	3	3	3	0	6

[STRONA TYT]
nb=Dopiewo
ni=Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
nw=
nk=dr inż. Przemysław Gardas
sp=
mi=Szczecin
da=luty 2018
cpv=,

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie
wa=62.8	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk
wa=10.2	1	0
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=1	0
nc=1

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=Robotnicy
id=001	3
jm=r-g	149
ce=0
il=242.843

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=Robotnicy gr.I
id=002	3
jm=r-g	149
ce=0
il=352.875

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=Robotnicy gr.II
id=003	3
jm=r-g	149
ce=0
il=19.57

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Beton asfaltowy AC 11 S
id=0000001	3
jm=Mg
ce=0
il=410.347

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Beton asfaltowy AC 16 W
id=0000002	3
jm=Mg
ce=0
il=172.508

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm
id=0000003	3
jm=t	034
ce=0
il=477.225

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Tłuczeń kamienny niesortowany
id=0000004	3
jm=t	034
ce=0
il=3320.638

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Woda
id=0000005	3
jm=m3	060
ce=0
il=223.825

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=Frezarka drogowa WIRTGEN W1000C
id=00001	3
jm=m-g	148
ce=0
il=49.573

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=Rozkładarka mas bitumicznych 4m z układem automatycznego sterowania
id=00002	3
jm=m-g	148
ce=0
il=42.336

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=Równiarka samojezdna  74kW (100KM)
id=00003	3
jm=m-g	148
ce=0
il=33.127

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=Samochód samowyładowczy 10-15t
id=00004	3
jm=m-g	148
ce=0
il=71.795

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM)
id=00005	3
jm=m-g	148
ce=0
il=34.917

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 10t
id=00006	3
jm=m-g	148
ce=0
il=447.013

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=Walec statyczny samojezdny 15t
id=00007	3
jm=m-g	148
ce=0
il=42.336

[RMS ZEST 16]
ty=S
na=Walec wibracyjny samojezdny  7,5t
id=00008	3
jm=m-g	148
ce=0
il=38.498

[RMS ZEST 17]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze (od M)
id=9999999	3
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=ul. Bukowska

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń
nsn=ST-04

[POZYCJA]
pd=wyd.II poprawione i rozszerzone 2005	KNR	SEK-06-01 0103-04
na=Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami samowyładowczymi o ładowności od 10 do 15t
jm=m2	50
ob=1515

[RMS 3]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0174	0	0.0174
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0252	0	0.0252
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWA

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=6538

[RMS 1]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub 20 cm

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=570

[RMS 1]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-06
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za dodatkowe 5 cm
jm=m2	50
ob=570

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=5		5
ws=5		5

[RMS 1]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubosci 20 cm

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=5968

[RMS 2]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek 5 cm
jm=m2	50
ob=5968

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=5		5
ws=5		5

[RMS 2]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  ścieralna

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-42 0104-21
na=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 3cm
jm=m2	50
ob=2085

[RMS 3]
nz=0.0307	0	0.0307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-42 0104-22
na=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 3cm - dodatek za 2 cm
jm=m2	50
ob=2085

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 3]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0255	0	0.0255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-42 0104-03
na=Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 o grubości 5cm
jm=m2	50
ob=570

[RMS 3]
nz=0.03863	0	0.03863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1275	0	0.1275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-42 0104-04
na=Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 - dodatek za każdy dalszy 1cm grubości warstwy ponad 5cm - dodatek za 2 cm
jm=m2	50
ob=570

[MNOŻNIKI RMS]
wr=2		2
wm=2		2
ws=2		2

[RMS 3]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.0255	0	0.0255
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0018	0	0.0018
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=ul. Wiśniowa

[ELEMENT 1]
na=Rozbiórki elementów dróg i ogrodzeń
nsn=ST-04

[POZYCJA]
pd=wyd.II poprawione i rozszerzone 2005	KNR	SEK-06-01 0103-04
na=Frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokości 4cm na zimno przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami samowyładowczymi o ładowności od 10 do 15t
jm=m2	50
ob=1334

[RMS 3]
nz=0.0116	0	0.0116
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0174	0	0.0174
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.0252	0	0.0252
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=PODBUDOWA

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0103-04
na=Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
jm=m2	50
ob=2415

[RMS 1]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub 20 cm

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=555

[RMS 1]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-06
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za dodatkowe 5 cm
jm=m2	50
ob=555

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=5		5
ws=5		5

[RMS 1]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=NAWIERZCHNIE

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubosci 20 cm

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-05
na=Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
jm=m2	50
ob=1860

[RMS 2]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.0313	0	0.0313
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.3182	0	0.3182
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0387	0	0.0387
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
pd=wyd.IV 1995	KNR	2-31 0114-08
na=Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek 5 cm
jm=m2	50
ob=1860

[MNOŻNIKI RMS]
wr=5		5
wm=5		5
ws=5		5

[RMS 2]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 1]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa  ścieralna

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-42 0104-21
na=Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR3-KR4 o grubości 3cm
jm=m2	50
ob=1889

[RMS 3]
nz=0.0307	0	0.0307
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=0.0765	0	0.0765
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca

[POZYCJA]
pd=wyd.I 2011	KNR	K-42 0104-03
na=Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla KR1-KR2 o grubości 5cm
jm=m2	50
ob=555

[RMS 3]
nz=0.03863	0	0.03863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=0.1275	0	0.1275
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.5	0	0.5
np=1
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.00863	0	0.00863
np=1
wa=0
wb=0

