**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Stojak do kroplówek 8 szt.**

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

**PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane** | | **Wymagane parametry  i warunki konieczne:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę** |
|  | Głowica ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 | TAK |  |
|  | Kolumna stalowa malowana proszkowo | TAK |  |
|  | Podstawa z tworzywa | TAK |  |
|  | Średnica podstawy zapewniająca stabilność 590-630 mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości teleskopowo w zakresie 1270-2270 mm | TAK |  |
|  | Podstawa pięcioramienna na kołach o średnicy min. 50 mm, w tym min. dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Stojak posiada min. dwa zaczepy kroplówki | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 1 kg na hak | TAK |  |
|  | Waga całkowita maks. 10 kg | TAK |  |