1. **Ładownica wewnętrzna na zapasowy magazynek do pistoletu Glock 17/19 (typu np. Doubletap IWB Solid) w ilości około 55 szt.**

Ładownica musi:

1. Umożliwiać dyskretne przenoszenie zapasowego magazynka na pasie o szerokości 40-50 mm,
2. Umożliwiać szybkie jej dobycie magazynka,
3. Być wykonana z trwałego i odpornego na uszkodzenia tworzywa sztucznego np. kydex, dokładnie dopasowany do kształtu magazynka i wykonana tak aby magazynek był umieszczony na wcisk. Magazynek musi być stabilnie utrzymywany w ładownicy bez nadmiernego luzu.
4. Być wykonana w sposób pozwalający na wielogodzinne użytkowanie zarówno pieszo jak w pojeździe, bez nadmiernego dyskomfortu,
5. Być odporna na czynniki środowiskowe, w tym w szczególności: zmiany temperatur od -30⁰C do +50⁰C, zapylenie, promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, pot, wstrząsy i wibracje,
6. Być wykonana tak aby nie powodować uszkodzeń magazynka ani odzieży.

Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy.

Preferowane są wyroby umożliwiające w szczególności duży zakres wyboru przez użytkownika odpowiednio do potrzeb np. dogodnego umiejscowienia na pasie, noszenie broni bez pasa, noszenie z koszulą wpuszczoną w spodnie.

Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy od daty dostawy.