**DODATKOWE WYTYCZNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Warunki prowadzenia robót.**

Prace prowadzone będą na w pełni zagospodarowanym terenie objętym gwarancją jakości i rękojmią wykonawcy basenów. Z tego względu, jak również z uwagi na miękkie podłoże terenów trawiastych przy basenach należy zachować niżej opisany rygor technologiczny wykonywania robót.

1. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, względnie przy sprzyjających warunkach pogodowych przy użyciu minikoparki na gąsienicach w osłonie ochronnej.

2. Roboty transportowe w obrębie obiektu prowadzić ręcznie względnie przy sprzyjających warunkach pogodowych przy użyciu środków transportu typu dostawczego o nośności do 0,9 t.

3. Dopuszcza się dowóz materiałów budowlanych środkami transportu o nośności do 10 t w okolice wejścia głównego na teren basenu, skąd dalej (na średnią odległość ok 50 m. ) transport winien się odbywać w sposób opisany w p. 2. Dotyczy to również transportu betonu.

4. Nawierzchnię trawiastą wzdłuż wykonywania wykopów liniowych należy odciąć od pozostałej nawierzchni równoliniowym pasem o szerokości handlowej trawy w rolkach, a po zakończeniu robót liniowych odtworzyć poprzez nawiezienie humusu o gr min. 5 cm i ułożenie trawy z rolki.   
Wykonawca może zmodyfikować ilość, dostosowując ją do przyjętego sposobu prowadzenia robót.

5. Nawierzchnię brukową z kostki betonowej, w miejscach prowadzonych robot, należy rozebrać oczyścić i złożyć do ponownego wbudowania, a po zakończeniu robót odtworzyć wraz z podbudową.

6. Nawierzchnię brukową z kostki betonowej w pasach przyległych do prowadzonych robót oraz w opisanym w p. 3 ciągu transportowym na terenie basenów należy skutecznie zabezpieczyć przed zabrudzeniem gruntem z wykopów, mieszankę betonową i innymi używanymi materiałami budowlanymi.

7. W przypadku uszkodzenia lub zdeformowania nawierzchni (np. koleiny) w innych miejscach, od opisanych w punktach 4, 5 i 6, zabrudzenia nawierzchni, zabrudzenia lub uszkodzenia innych obiektów na skutek prowadzonych robót Wykonawca jest zobowiązany dokonać naprawy odtworzeniowej na własny koszt.