

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. 89 532 29 01/fax 89 532 29 76, e-mail: [sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl](mailto:sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl)

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

**DO SWZ**

Znak sprawy: SOZ.383.35.2021

Data: 27.07.2021

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego „WILLA” na potrzeby administracyjne szpitala.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku. poz. 1129 t.j., zwana dalej Pzp), Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania do SWZ:

**Wykonawca 1**

**Pyt. 1:** Zwracam się z prośbą o podanie koloru stolarki drzwiowej – brak w projekcie budowlanym.

**Odp.:** Kolorystyka drzwiowa zgodnie z opracowaniem pt.: „Dokumentacja badań konserwatorskich” dołączona w załączniku nr 1 do odpowiedzi. Do szczegółowego omówienia w trakcie realizacji robót.

**Pyt. 2:**W projekcie budowlanym instalacji elektrycznej rysunek nr E-21 i E-22 przedstawiają ten sam schemat zasilania RG, natomiast rysunek E-23 przedstawia schemat zasilania rozdzielnie RE (piętra i poddasza). Brakuje schematu zasilania rozdzielni RE-1. Proszę o zamieszczenie na stronie

**Odp.:** Prawidłowy rysunek E-22 został dołączony w załączniku nr 1 do odpowiedzi.

**Wykonawca 2**

**Pyt. 1:** Prosimy o przesłanie przedmiarów w wersji edytowalnej.

**Odp.:** Przedmiary w wersji edytowalnej w załączeniu, w załączniku nr 1 do odpowiedzi.

**Pyt. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie płytek ściennych i podłogowych o wymiarach 20x20cm?

**Odp.:** Tak, za wyjątkiem pomieszczenia na pierwszym piętrze 2.02, w którym należy uzupełnić płytki posadzkowe na wzór istniejących historycznych.

**Pyt. 3:** Jakie kolory i grubość mają mieć płytki ścienne i podłogowe?

**Odp.:**  Kolorystyka płytek do ustalenia na budowie. Grubości płytek posadzkowych i ściennych standardowa. Płytki posadzkowe muszą spełniać klasę R10.

**Pyt. 4:**Przedmiar robót poz. 3.18 "świadek historii - polichromia lamperii zgodnie z zakresem prac konserwatorskich". Prosimy o udzielenie szerszych informacji na temat tego zakresu prac.

**Odp.:** Szczegóły w programie prac konserwatorskich. W załączeniu Projekt Budowlany uzupełniony o „Dokumentację badań konserwatorskich”.

**Pyt. 5:** Prosimy o udostępnienie programu prac konserwatorskich. Brak w załączonej dokumentacji.

**Odp.:** W załączeniu Projekt Budowlany uzupełniony o „Dokumentację badań konserwatorskich”.

**Pyt. 6:** Załączony przedmiar nie uwzględnia 0,155m3 drewna (krokwie i wymian). Prosimy o uzupełnienie.

**Odp.:** Projekt zakłada montaż klapy dymowej. Należy uwzględnić wymian i krokwie w konstrukcji więźby dachowej o wielkości 0,155 m3.

**Pyt. 7:** Prosimy o uzupełnienie rysunku wykonawczego ze szczegółowym opisem balustrad schodowych.

**Odp.:** Opis wykonania balustrad znajduje w opracowaniu pt.: „Dokumentacja badań konserwatorskich”.

Pochwyty znajdujące się w ścianach należy podnieść na normatywna wysokość 110 cm. Słupki balustrad należy podnieść na wysokość taką, aby mocowany do nich pochwyt znajdował się na wysokość 110 cm. Podniesienie należy wykonać poprzez odcięcie słupków od podłoża, montaż w tym miejscu profilu stalowego o przekroju prostokątnym w kolorze czarnym, służący do podniesienia słupka na odpowiednią wysokość. Szczegóły do uzgodnienia w trakcie realizacji.

Ponadto, Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 Pzp, dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez dodanie uzupełnionego Projektu budowlanego w zakresie architektury, inwentaryzacji oraz ekspertyzy dot. przebudowy budynku zabytkowej „Willi”, stanowiące odpowiednio załączniki 1a, 1b i 1c do niniejszych odpowiedzi.

Dyrektor

Irena Petryna