Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**WYMAGANIA TECHNICZNE DLA CIĄGNIKA ROLNICZEGO**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.**

**„ ZAKUP CIĄGNIKA NA POTRZEBY GMINY GALEWICE ”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |
|  |  |
| **1.1** | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.). |
| **1.2** | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-ISO 4254-3:1996 |
| **1.3** | Ciągnik rolniczy– fabrycznie nowy. Rok produkcji: 2023. Podać markę i typ. |
| **1.4** | Pojemność silnika 6000 cm3 |
| **1.5** | Silnik 6- cylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany |
| **1.6** | Znamionowa moc silnika 155 KM |
| **1.7** | Napęd 4x4 |
| **1.8** | Prędkość transportowa 40 km/h |
| **1.9** | Skrzynia biegów:  - 20 biegów do przodu  - 20 biegów do tyłu |
| **1.10** | Podłokietnik wielofunkcyjny: sterowanie skrzynią, podnośnikiem |
| **1.11** | Wspomaganie układu kierowniczego |
| **1.12** | Hamulec postojowy |
| **1.13** | Hamulce pneumatyczne przyczepy: 1 i 2 obwodowe |
| **1.14** | Zaczep transportowy do przyczep automatyczny, dolna belka polowa, Piton-Fix |
| **1.15** | WOM tył 540/540 Eco/1000/1000E obr/min.  Przyciski sterowania WOM na błotnikach |
| **1.16** | TUZ tył:  - udźwig 7500 kg  - przyciski sterowania TUZ na błotnikach |
| **Lp.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** |
|  |  |
| **1.17** | TUZ przód:  - udźwig 3500 kg  - 1 para wyjść hydraulicznych |
| **1.18** | Instalacja hydrauliczna:  - pompa o wydajności 150 L/min  - szybkozłącza hydrauliczne- 6 szt. |
| **1.19** | Amortyzacja przedniej osi |
| **1.20** | Kabina z wentylacją, ogrzewaniem i klimatyzacją |
| **1.21** | Amortyzacja kabiny |
| **1.22** | Lusterka regulowane |
| **1.23** | Fotel kierowcy regulowany na zawieszeniu pneumatycznym |
| **1.24** | Dodatkowe siedzisko dla pasażera |
| **1.25** | Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby |
| **1.26** | Ogumienie:  - przód: 540/65 R28  - tył: 650/65 R38 |
| **1.27** | Błotniki przednie skrętne |
| **1.28** | Oświetlenie robocze LED w dachu kabiny:  - z przodu 4 szt.  - z tyłu 4 szt.  - na słupkach kabiny- 2 szt. |
| **1.29** | Lampa błyskowa ostrzegawcza typu „kogut”- 2 sztuki |