Załącznik nr 1

 do zapytania ofertowego nr PT.2370.18.2021.RJ z dnia 02 lipca 2021r.

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa ręcznego wózka paletowego Ameise PTM 2.0 ze standardowymi widłami**

 **dla Komendy Powiatowej** **Państwowej Straży Pożarnej**

**w Proszowicach**

**Dane techniczne:**

Udźwig 2000 kg

Długość wideł 1150 mm

Materiał koła skrętnego Pełna guma

Średnica koła skrętnego 200 mm

Materiał rolek podporowych wideł Poliuretan (PU)

Wyposażenie rolek podporowych wideł Pojedyncze

Średnica rolek podporowych wideł 80 mm

Szerokość nośna wideł 540 mm

Zakres podnoszenia 85 - 200 mm

Szerokość całkowita 540 mm

Długość całkowita 1540 mm

Rolki najazdowe tak

Środek ciężkości ładunku 600 mm

Wysokość unoszenia jednym ruchem dyszla 7,5 mm

Ruchy dyszla do uniesienia palety z podłoża 7.5

Promień zawracania 1275 mm

Masa własna 65 kg

Powierzchnia dyszla powlekana proszkowo

Wysokość dyszla 1250 mm

Odcinek jezdny Krótki odcinek

Długość z grzbietem wideł 390 mm

Wysokość podnoszenia 115 mm

Ruchy dyszla maks. wysokość podnoszenia 15

Powierzchnia podwozia powlekana proszkowo

Prześwit 37 mm

Szerokość przejścia roboczego 1792 mm

Szerokość rolek podporowych wideł 93 mm

Szerokość koła skrętnego 50 mm

Gniazdo smarowe tak

Wyposażenie chwytakowe Stal

Skręt kół 205 °

Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku 0,09 / 0,02 m/s

Materiał wózka Stal

Obsługa ręczna

Wysokość wideł 48 mm

Element obsługowy praworęczny

Szerokość wideł 160 mm

Napęd ręczny