ZAŁĄCZNIK NR3

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Instalacja i dostawa sprzętu do monitoringu wizyjnego”**

**Wstęp**

* 1. **Przedmiot zamówienia**

Przedmiotowe zadanie dotyczy instalacji i dostawy sprzętu monitoringu wizyjnego, który winien spełniać poniższe warunki:

* musi być fabrycznie nowy,
* musi znajdować się na aktualnej na czas składania ofert liście sprzętu producenta przewidzianych do sprzedaży lub serwisowania.
* musi być objęty **24 miesięcznym serwisem**.

Tabela: rejestrator, kamera, monitor , przełącznik.

| **Nazwa sprzętu/usługi** | **Opis** | **Ilość** | **Cena****Jednostkowa****/brutto/** |
| --- | --- | --- | --- |
| BCS-NVR32085ME  |  | 1 |  |
| HDD WD Purple 6TB |  | 4 |  |
| BCS-DMIP2201AIR-III |  | 1 |  |
| BCS-DMIP1200IR-E-III |  | 18 |  |
| Monitor AOC E2770SH |  | 1 |  |
| Zasilacz UPS POWER WALKER 800Va |  | 1 |  |
| Switch 16-portowy SF116 dla 16 kamer IP  |  | 1 |  |
| Przedłużacz do myszy komputerowej USB dł. ok. 50 m |  | 1 |  |
| Przedłużacz HDMI dł. ok.50 m |  | 1 |  |
| Materiały instalacyjne (akcesoria) |  | kpl |  |
| Wykonanie instalacji |  |  |  |
| WARTOŚĆ OGÓŁEM : ……………….. PLN /brutto/ |
|  |  |

1.2 Zakres rzeczowy usługi stanowiący przedmiot zamówienia w szczególności obejmować będzie:

Wykonanie instalacji sprzętu wraz z osprzętem w budynku aresztu w KMP Włocławek przy ul. Okrężna 25 /patrz rysunek poglądowy/.

 Jako medium transmisyjne dla przesyłu sygnału wizyjnego należy zastosować nieekranowany kabel miedziany np. PowerCat MOLEX PN spełniający wymagania dla kategorii 6 (klasy E).

UWAGI:

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy na potrzeby instalacji szafę typu rack 19”.
2. Warunkiem przyjęcia wykonania instalacji jest obustronne podpisanie protokołu odbioru.

 Wykonawca wykona usługę **w terminie do 10 lipca 2017r.**

 Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych.

* 1. WARUNKI GWARANCJI I OBSŁUGI SERWISOWEJ.
1. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni stały kontakt telefoniczny w celu udzielania nieodpłatnych konsultacji i pomocy technicznej w dni robocze w godz.8-16.
2. W okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego, będzie on wymieniony przez gwaranta na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą użytkownika.
3. Usunięcie awarii uszkodzonego sprzętu będzie realizowany w ciągu **24 godzin** od momentu zgłoszenia awarii drogą elektroniczną do siedziby serwisu
4. W przypadku nie wykonania naprawy w terminie podanym wyżej, na .okres przedłużającej się naprawy Wykonawca dostarczy użytkownikowi i równoważny funkcjonalnie, na własny koszt i ryzyko.