Załącznik nr 8 do SWZ

*(Nazwa i adres Wykonawcy)*

RO.271.52.2021

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Budowa chodnika w m. Radziejewo**

1. **Przedmiotem zamówienia jest:** Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w miejscowości Radziejewo na terenie Gminy Zblewo oraz budowa zjazdów indywidualnych, zgodnie z dokumentacją projektową.
2. **Inwestycja będzie realizowana w:** woj. pomorskim, powiat starogardzki, gmina Zblewo, obręb Radziejewo, zgodnie z załączoną dokumentacją.
3. **Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji**

W ramach bieżącego zadania należy wykonać miedzy innymi:

1. **Ciąg pieszy - chodnik – km: 0+000,0-0+061,8**

Chodnik o szerokości 2,0m. Ciąg zaprojektowano bezpośrednio przy krawędzi jezdni oraz oddzielono krawężnikiem ulicznym o wymiarach 30x15cm. Nawierzchnię jezdni ciągu zamknięto obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. W ramach budowy wykonano remont skrzyżowania w kierunku m. Sumin. Warstwę ścieralną nawierzchni ciągu zaprojektowano z kostki betonowej gr 6cm, nawierzchnię skrzyżowania zaprojektowano z betonu asfaltowego.

Całkowita długość budowanego odcinka wynosi: 61,8 m

1. **Ciąg pieszy - chodnik - km: km: 0+061,8-0+135,0**

Chodnik o szerokości 2,0m. Chodnik odsunięto od krawędzi jezdni drogi powiatowej na odległość minimum 6,0m. Nawierzchnię jezdni ciągu zamknięto obrzeżem betonowym o wymiarach 8x30cm. Warstwę ścieralną nawierzchni ciągu zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6cm.

Całkowita długość budowanego odcinka wynosi: 73,2 m

1. **Zjazdy**

* Klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny;
* Szerokość nawierzchni 4,0- 5,0m;
* Kategoria ruchu - KR-1;
* Max obciążenie na oś - 100 kN.
  1. **Przekrój konstrukcyjny ciąg pieszy – chodnik:**

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa gr. 6cm „bezfazowa”, koloru grafitowego (opaska koloru białego).

Nawierzchnię zamknięto obrzeżem bet. gr. 8cm w kolorze grafitowym na podsypce cp 1:4.

* 1. **Przekrój konstrukcyjny zjazdów indywidualnych (nawierzchnia z kostki):**

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15cm ,

- podsypka c-p 1:4 gr. 5cm,

- kostka betonowa gr. 8cm. „bezfazowa” koloru grafitowego.

Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem bet. typu opornik 12cmx15cm na ławie bet. C12/15

* 1. **Przekrój konstrukcyjny zjazdy publiczne oraz na pola uprawne – nawierzchnia z betonu asfaltowego:**

- mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubości 20cm,

- warstwa wiążąca AC16W gr. 4cm,

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm.

Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem bet. typu opornik 12cmx15cm na ławie bet. C12/15

* 1. **Przekrój konstrukcyjny skrzyżowanie – remont nawierzchni:**

- podbudowa z istniejącej konstrukcji - frezowanie średnio 2cm,

- warstwa wyrównawcza AC16W, w ilości 75kg/m2, min grubość 2cm,

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4cm.

Nawierzchnię zamknięto krawężnikiem betonowym 100x30x15cm na ławie betonowej C12/15.

1. **Tereny zielone**

Należy wykonać warstwę ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm. zgodnie z dokumentacją projektową.

**Informacje dodatkowe:**

Krawężniki betonowe 15x30cm zlokalizowane wzdłuż nawierzchni skrzyżowań oraz zjazdów publicznych wynieść 12cm ponad poziom nawierzchni. Na przejściach dla pieszych oraz przejazdach dla rowerzystów wyniesiono krawężniki 1cm ponad poziom nawierzchni ulicy. Na zjazdach indywidualnych krawężniki wykonać w poziomie nawierzchni jezdni. Wszystkie elementy na łukach poziomych należy odpowiednio dociąć oraz wykonać z elementów łukowych dla danego promienia.

Wszelkie prace oraz ich zakres należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz zaleceniami Zamawiającego.

1. **Opis stanu istniejącego**

Budowany odcinek ciągu pieszego zlokalizowany jest we wschodniej części Gminy Zblewo, wzdłuż drogi powiatowej nr 2704G. Projektowany odcinek chodnika został zlokalizowany poza pasem drogi powiatowej oraz częściowo w pasie drogowym w okolicy skrzyżowania w kierunku miejscowości Sumin. Droga powiatowa obsługuje ruch lokalny związany z dojazdem do zabudowań jednorodzinnych, siedliskowych oraz pól uprawnych. Istniejącą warstwę jezdną stanowi nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokości od 5,5 do 6,5m. W pasie drogowym zlokalizowane są: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyżowania z drogami gminnymi. Na rozpatrywanym odcinku brak ciągów pieszych i rowerowych. Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przyległy teren, do istniejących rowów przydrożnych, brak kanalizacji deszczowej.

1. **Cel realizacji zadania**

Celem realizacji zadania inwestycyjnego jest odseparowanie ruchu pieszego oraz rowerowego od ruchu samochodowego co pośrednio wpłynie na poprawę płynności ruchu drogowego. W związku z powyższym inwestycja wpłynie na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza, obniżenie poziomu hałasu

1. **Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):**

* 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
* 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
* [45233340-4](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/fundamentowanie-sciezek-ruchu-pieszego-6762) Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego

1. **Informacje dodatkowe:**

* Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (jeśli jest wymagana). Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu.
* Wykonawca po zakończeniu prac wykona kompletną dokumentację powykonawczą.
* Kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z innymi opracowaniami zostanie przekazana Zamawiającemu na 7 dni (robocze) przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy.
* Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i robót budowlanych ponosi Wykonawca.
* Załączony przedmiar jest tylko pomocą do sporządzenia oferty. Zawarte pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Wykonawca musi ująć w ofercie wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania i wyliczyć ilości poszczególnych robót.
* **Pozwolenie na budowę obejmuje większy zakres, niż ten ujęty w zamówieniu przetargowym**
* Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa autorstwa: „Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany mgr Beata Folehr” Ul. Plac Piastowski 25 89-600 Chojnice.