Wiata Śmietnikowa wymiarach 4 x 3 m z drzwiami po obu stronach obiektu

Dostarczana jako gotowy element prefabrykowany stawiany na utwardzonym placu z kotwami przygotowanymi zgodnie z wytycznymi producenta (dostawcy) wiatki. Wszystkie elementy konstrukcji muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez metodę malowania (min. 2 krotnego na uprzednio położony podkład) lub metodę ocynkowania ogniowego, czy malowania proszkowego. Kolorystyka obudowy, do uzgodnienia z Zmawiającym. Drzwi o szerokości min. 1,5 m po obu dłuższych bokach wiaty.

