**Nr postępowania: ZP.271.2.2025.WI Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Nazwa zadania: ***„*Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna”.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oznaczenie wykonawcy – nazwa** | **NIP** |
| **Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo, nr telefonu)** | **Regon** |
| **Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:****Imię i nazwisko: …....................................................................****nr telefonu: …....................................................................** |  |
| **Kontakt internetowy (strona www., e-mail)** | **Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądzu):** |
| **E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | ***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*** |  |
| **OFERTA****W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ) pn. *„***Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna”. |
| 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………………………
2. Deklarujemy wykonanie zamówienia w terminie do …………………………………….
3. Deklarujemy …………….. letni okres udzielenia gwarancji.
4. Oświadczam, że jestem mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem:
	* + - Tak \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_proszę podać jakim? (małym/średnim)
			- Nie

Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. 124 z 20.05.2003, s. 36):Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO. |
| **OŚWIADCZAMY, ŻE:**1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonych do specyfikacji projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, w pełni i  bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie ww. postanowień z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie trwania postępowania.
5. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu **własnym\*/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia\*.** Ponadto oświadczamy, że będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia\*.
6. Oświadczamy, że oferta **nie zawiera/zawiera\*** informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku braku wskazania jednej z opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany w sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.
8. W celu realizacji umowy Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Zarządzającego Realizacją Umowy: ...................................................... tel. ........................................
9. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: .......................................
10. Reklamacje należy składać na numer faksu Wykonawcy: ............................. lub e-mail ……………………
11. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 ***\*należy skreślić niewłaściwy wariant*** |
| **4. Powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT**Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/ będzie\*** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień Publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego  | Wartość bez kwoty podatku VAT towaru |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Uwaga niezaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. **\*należy skreślić niewłaściwy wariant** |
| **5. PODWYKONAWCY:**Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców\*:Część zamówienia: ....................................................................................................................................Nazwa (firma) podwykonawcy: .................................................................................................................\*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. |
| **6. SPIS TREŚCI:**Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. |
| ***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*** |

**Nr postępowania: ZP.271.2.2025.WI Załącznik nr 1 do formularza ofertowego**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ochotnicza Straż Pożarna
Godowa Dolna**

**Godowa 256,**

**38-100 Strzyżów**

**Nazwa zadania: *„*Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna”.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot dostawy**  | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość brutto** |
| 1 | Lekki samochód ratowniczo - gaśniczy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy – **kamera termowizyjna** | 1 szt.  |  |  |  |  |
| 3 | Specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy – **zestaw** **aparatów oddechowych nadciśnieniowych** | 2 zestawy |  |  |  |  |
| 4 | Specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy – **sygnalizator bezruchu** | 2 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |  |

Załącznik stanowi jednocześnie załącznik do faktury.

**Nr postępowania: ZP.271.2.2025.WI Załącznik nr 2 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ochotnicza Straż Pożarna
Godowa Dolna**

**Godowa 256,**

**38-100 Strzyżów**

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

**z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa p.z.p.),**

**dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ***„*Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna**”.

prowadzonego przez **Gminę Strzyżów** oświadczam, co następuje:

**I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy p.z.p.
2. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.

Oświadczam, że w stosunku do podmiotu, który reprezentuję zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy p.z.p. *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy p.z.p. podjęto następujące czynności naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w **ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia**.

**II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OGÓLNIE DOSTĘPNYCH I ELEKTRONICZNYCH BAZ[[1]](#footnote-1):**

Ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy, z których Zamawiający bezpłatnie może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy (**jeżeli dotyczy**):

*………………………………………………… - dotyczy dokumentu: …………………………………*

*………………………………………………… - dotyczy dokumentu: …………………………………*

*………………………………………………… - dotyczy dokumentu: …………………………………*

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 ***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy***

* ***Niniejsze oświadczenie składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.***

**Nr postępowania: ZP.271.2.2025.WI Załącznik nr 3 do SWZ**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Ochotnicza Straż Pożarna
 Godowa Dolna**

**Godowa 256,**

**38-100 Strzyżów**

**WYKONAWCA:**

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………

………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych**

**(dalej jako: ustawa Pzp)**

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: ***„***Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna”prowadzonego przez **Gminę Strzyżów** niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. w załączniku nr 2 do SWZ w zakresie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p.,
2. art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.,
3. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p. odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
4. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.,
5. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p.,
6. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p.,

są aktualne i zgodne z prawdą.

***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy***

***UWAGA: Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania.***

**Nr postępowania: ZP.271.2.2025.WI Załącznik nr 5 do SWZ**

***Minimalne wymagania dla zadania pn. „***Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P** | **Specyfikacja techniczna.****Minimalne parametry techniczno-użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem** | **Oferowane parametry (**podać odpowiednio wartości liczbowe lub wpisać **spełnia /nie spełnia)** |
| **1** | **WYMAGANIA OGÓLNE****UMOCOWANIA PRAWNE** |  |
| 1.1 | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z: - Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2024 poz.1251 z późniejszymi zmianami),- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U.2024 poz. 502 z późniejszymi zmianami).- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.Samochód musi posiadać- Świadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB ważne na dzień składania oferty.- Wyciąg ze świadectwa homologacji typu podwozia.- Aktualna umowa partnerska pomiędzy producentem podwozia, a wykonawcą uprawniająca do wykonania zabudowy (do wglądu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia). |  |
| **2** | **PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE** |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) minimum 5500kg. |  |
| 2.2 | Silnik spełniający normę czystości spalin Euro VI E Diesel zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiającymi zarejestrowanie pojazdu. Silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności minimalnej 2000cm3 i mocy min 175 KM. | *Należy podać typ, moc*  |
| 2.3 | Pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów wyposażoną w minimum 8 przełożeń do jazdy do przodu oraz jedno do jazdy do tyłu. |  |
| **3** | **PODWOZIE Z KABINĄ** |  |
| 3.1 | Pojazd fabrycznie nowy, podwozie nie starsze niż z 2023 r. Zabudowa z tego samego roku produkcyjnego co podwozie. | *Należy podać rok produkcji* |
| 3.2 | Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x4 wyposażonym w centralny mechanizm różnicowy o konstrukcji planetarnej, umożliwiający wyrównanie prędkości obrotowej między osiami.Przednia oś z ogumieniem pojedynczym, tylna oś z ogumieniem bliźniaczym. Rozstaw osi nie większy niż 3900mm. |  |
| 3.3 | Pojazd wyposażony w ogumienie letnie dostosowane do różnych warunków panujących na drodze. Pojazd wyposażony musi być w koło zapasowe z uchwytem transportowym służącym do ciągłego przewozu w pojeździe. Dodatkowo wraz z pojazdem dostarczony musi zostać dodatkowy komplet opon terenowych typy „All-Terrain” |  |
| 3.4 | Wymiary pojazdu:Długość minimum 6400 mm – z zabudową Wysokość minimum 2600 mm – z zabudowąSzerokość minimum 2100 mm – z zabudową  | *Należy podać wymiary według świadectwa dopuszczenia* |
| 3.5 | Kolorystyka:- nadwozie – czerwień sygnałowa,- elementy zderzaków - białe,- drzwi żaluzjowe – szare/antracytowe,- drabinka, barierki, orurowanie przednie – szare/antracytowe,- podest roboczy – naturalny kolor aluminium, |  |
| 3.6 | Kabina czterodrzwiowa, zespolona jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratowników, układ miejsc 2+4Kabina wyposażona w:- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,- fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia,- fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa- siedzenia powinny być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym (ekoskóra),- w kabinie zainstalowany powinien być fabryczny wieszak ubraniowy w przedziale pasażerskim- kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte,- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem- zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego- kabina musi posiadać elektrycznie regulowane szyby przednie- kabina musi posiadać uchylane szyby w tylnym przedziale załogowym- kabina musi być wyposażona w elektrycznie sterowane, podgrzewane i elektrycznie składane lusterka boczne- barierka pomiędzy rzędami siedzeń- pomiędzy przednimi fotelami zainstalowany musi zostać aluminiowy regał z minimum 2 półkami przystosowanymi do przewożenia podręcznego wyposażenia osobistego strażaka. Dodatkowo regał wyposażony musi zostać w podest z doprowadzonym zasilaniem DC12V przystosowany do montażu stacji ładujących latarek oraz radiotelefonów nasobnych. |  |
| 3.7 | Minimalne wymagania bezpieczeństwa pojazdu:Poduszka powietrzna kierowcySystemy wspomagające: ABS, ESP, EBC, EBD, TCS, HBAAktywny asystent układu hamulcowegoAsystent ruszania na wzniesieniuAsystent bocznego wiatruAsystent utrzymania pasa ruchuAutomatyczny układ włączania światełFabryczne reflektory główne wyposażone w źródło światła w technologii LED (światła dzienne, mijania, drogowe). oraz zintegrowane światła do jazdy dziennej w technologii LEDHalogeny przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów |  |
| 3.8 | Kabina wyposażona w fabryczny, półautomatyczny system klimatyzacji z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym.Kabina wyposażona w dodatkowe, niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 1,8kVa |  |
| 3.9 | Kabina wyposażona w fabryczny system nagłośnienia składający się z minimum 2 fabrycznych głośników oraz radia z funkcją kamery cofania wyposażonego w wyświetlacz ciekłokrystaliczny o przekątnej ekranu min 10 cali, slot na kartę SIM wraz z modemem umożliwiającym przesył danych oraz funkcję sterowania podstawowymi elementami systemu poprzez przyciski umieszczone na kierownicy (kierownica wielofunkcyjna). Wymaga się aby radio z wejściem SD, USB i Bluetooth kompatybilne było z aplikacjami wspomagającymi pracę strażaka typu „E-remiza” oraz terminal statusów. |  |
| 3.10 | Kabina wyposażona w schowki nad głową w przedniej części przedziału pasażerskiego, wyposażone w minimum jedną kieszeń 1DIN (z możliwością montażu radiostacji przewoźnej) oraz oddzielną lampką do czytania |  |
| 3.11 | Kabina musi być wyposażona w fabryczne uchwyty ułatwiające wsiadanie we wszystkich oknach drzwiowych. |  |
| 3.12 | Pojazd musi być wyposażony w kompletną instalację do podłączenia radiostacji przewoźnej (antena dachowa + zasilanie 12V). Dodatkowo pojazd musi być wyposażony w radiostację przewoźną w standardzie analogowo-cyfrowym, spełniającą wymagania zawarte w załączniku nr 3 do rozkazu KGPSP w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej w jednostkach ochrony przeciwpożarowej z dnia 05.04.2019. |  |
| 3.13 | W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informująca o podłączeniu do zewnętrznego źródła zasilania, wysunięciu masztu, otwarciu skrytek oraz włączonym zasilaniu zabudowy. |  |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy z tyłu pojazdu posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa oraz złącza elektryczne do holowania przyczepy. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w elektrycznie regulowane, podgrzewane i automatycznie składane lusterka boczne. |  |
| 3.16 | Pojazd wyposażony w fabryczne automatycznie uruchamiane światła do jazdy dziennej oraz przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. |  |
| **4** | **ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA** **WYPOSAŻENIE** |  |
| 4.1 | Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych łączonych w technologii spawania, poszycie ścian z blachy aluminiowej. Poszycie zewnętrzne wykonane w pełni z aluminium. Poszycie wewnętrzne wykonane w pełni z aluminium anodowego. Kontener wyposażony w minimum 5 górnych przestrzeni skrytkowych oraz 4 otwierane skrytki w dolnych partiach kontenera z możliwością wykorzystania jako podesty robocze (dolne skrytki muszą być uwzględnione w świadectwie dopuszczenia). Wewnątrz górnych przestrzeni skrytkowych minimum 4 półki z regulowaną wysokością mocowania, minimum jedna pionowa wysuwana szuflada przystosowana do przewożenia podręcznego sprzętu burzącego, minimum jedna wysuwana szuflada przystosowana do przewożenia co najmniej 2 aparatów OUO oraz minimum dwie poziome szuflady przystosowane do przewożenia narzędzi hydraulicznych. Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym oraz oświetleniem roboczym LED. Wytrzymałość dachu minimum 180 kg. Na dachu zamocowany punkt kotwiczenia ochrony osobistej o wytrzymałości min. 180 kg oraz aluminiowa skrzynia sprzętowa o wymiarach min.: dł. 1700 mm, szer. 600 mm, wys. 330 mm. zamykana wiekiem z systemem wspomagania otwarcia oraz zapobiegającym przed niekontrolowanym zamknięciem. Wewnątrz skrzyni zainstalowane oświetlenie wykonane w technologii LED uruchamiane wraz z oświetleniem przedziałów skrytkowych. Na tylnej płaszczyźnie pojazdu zainstalowany musi zostać uchwyt transportowy służący do przewożenia co najmniej 5 szt pachołków ostrzegawczych. Poręcze dachowe wykonane z rurek chromowanych.  |  |
| 4.2 | Rolety/żaluzje skrytkowe pyło i bryzo szczelne wykonane z aluminium muszą posiadać uchwyty typu rurkowego, z możliwością stałego zamknięcia skrytek, jeden klucz pasujący do wszystkich skrytek. Dolne skrytki muszą posiadać zamki z możliwością stałego zamknięcia skrytek, jeden klucz pasujący do wszystkich skrytek. |  |
| 4.3 | Podest roboczy musi być wyposażony w boczne barierki ochronne stanowiące nierozłączną część z zabudową oraz tylną i przednią barierkę ochronną. |  |
| 4.4 | Podest roboczy wyposażony w tylną drabinkę z rurek chromowanych wejściową ze stopniami w pokryciu antypoślizgowym oraz punktem kotwiącym ochrony osobistej. |  |
| 4.5 | Pojazd wyposażony w oświetlenie robocze pola pracy w obrębie całego pojazdu (w tym kabiny) oraz podestu dachowego wykonane w technologii LED (min 5 punktów świetlnych). |  |
| 4.6 | Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziałów skrytkowych wykonane w technologii LED zainstalowane w sposób zapewniający równomierne oświetlenie przedziałów na każdej wysokości. |  |
| 4.7 | Pojazd wyposażony w gniazdo samorozłączne (z wtyczką) do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego 230V umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). Wyzwolenie wtyczki odbywać się musi w sposób automatyczny, w chwili uruchomienia silnika. Dodatkowo pojazd wyposażony w automatyczną ładowarkę 230V, do ładowania akumulatora 12V zainstalowaną na stałe w pojeździe wyposażoną w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz układ monitorujący procentowy stan naładowania akumulatora. |  |
| 4.8 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 4.9 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi;- Belka ostrzegawcza w technologii LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu, wyposażona dodatkowo w:* szyld podświetlany (LED’owy) z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym – załączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu,
* dodatkowe reflektory robocze LED

- Zestaw 2 lamp ostrzegawczych koloru niebieskiego wykonana w technologii LED z funkcją lampy roboczej oraz zestaw 2 lamp kierunkowych LED z funkcją świateł pozycyjnych na tylnej płaszczyźnie pojazdu.-- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych w przednim grillu pojazdu, wykonanych w technologii LED,- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na każdym boku pojazdu, wykonanych w technologii LED.- Zestaw 2 lamp kierunkowych, naprzemiennych zainstalowanych na lusterkach zewnętrznych, wykonanych w technologii LED- Wzmacniacz sygnałowy (modulator) o mocy minimum 200W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową; posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków; posiadający funkcję zestawu rozgłaszającego,- Głośnik dźwięków ostrzegawczych o mocy min. 200W zainstalowany w przedniej części pojazdu.- Zestaw sygnałów niskotonowych o mocy min. 80W składający się z generatora dźwięków basowych oraz co najmniej 2 głośników.- Dodatkowy sygnał elektropneumatyczny typu „AIR-HORN” |  |
| 4.10 | Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej w postaci „fali świetlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 modułów świetlnych, sterowanej za pomocą sterownika zainstalowanego w przedziale kabinowym |  |
| 4.11 | Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najaśnicami w technologii LED o łącznej mocy min 2 x 180W i minimalnym strumieniu oprawy 30000 lm z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem najaśnic z poziomu ziemi (Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4 m. Stopień ochrony masztu IP55). Maszt wyposażony musi być w automatyczny układ pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej oraz funkcję awaryjnego składania masztu w chwili zwolnienia hamulca postojowego. Maszt musi być uwzględniony w świadectwie dopuszczenia jako element zamontowany na stałe. |  |
| 4.12 | Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną na łożu stalowym w przedniej części pojazdu o uciągu min. 5443 kg wraz z liną stalową o długości min 30m zakończoną zaczepem hakowym, 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie. Wyciągarka musi być uwzględniona w świadectwie dopuszczenia jako element zamontowany na stałe.  |  |
| 4.13 | Pojazd wyposażony w orurowanie ochronne wykonane z rury chromowanej zainstalowane w przedniej części pojazdu z dodatkowym oświetleniem dalekosiężnym oraz postojowym w technologii LED. |  |
| 4.14 | Pojazd musi być wyposażony w kompozytowy zbiornik wody o pojemności 1000 l z elektronicznym pomiarem poziomu cieczy oraz przelewem zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie. Zbiornik powinien posiadać minimum jeden właz rewizyjny. Zbiornik musi być wyposażony w linię tankowania hydrantowego z przyłączem zakończonym nasadą W75. W linii tankowania hydrantowego musi być zainstalowane sito uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika wody. |  |
| 4.15 | Dodatkowo zbiornik wodny musi być wyposażony w wydzielony zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 100 l. Zbiornik napełniony do maksymalnej pojemności. Zbiornik wyposażony w elektroniczny pomiar poziomu cieczy oraz właz rewizyjny. Zbiornik środka pianotwórczego musi być wyposażony w linie tankowania zakończoną nasadą W25 umożliwiającą tankowanie grawitacyjne oraz linię spustową umożliwiającą całkowite opróżnienie zbiornika.  |  |
| 4.16 | W tylnej przestrzeni pompowej/skrytkowej musi zostać zainstalowane ogrzewanie postojowe o mocy minimalnej 4,0kVa z układem sterowania umiejscowionym w kabinie załogowej w miejscu łatwo dostępnym do obsługi dla kierowcy. |  |
| 4.17 | W tylnym przedziale pompowym/skrytkowym zainstalowany musi być manipulator dodatkowy, kompatybilny z zainstalowaną w kabinie radiostacją, umożliwiający prowadzenie korespondencję radiową bez konieczności przebywania w kabinie załogowej. |  |
| 4.18 | Pojazd wyposażony musi zostać w zestaw zawieszenia pneumatycznego osi tylnej, składający się z 2 poduszek pneumatycznych, kompresora powietrza zainstalowanego na stałe w pojeździe oraz panelu sterowania umożliwiającego niezależne wysterowanie wysokością po stronie lewej i prawej. |  |
| 4.19 | Pojazd wyposażony musi zostać w przetwornicę napięcia z DC12V na AC230V o mocy ciągłej min. 3000W a chwilowej min. 6000W posiadającą krzywą sinusoidalną typu: „Pełen Sinus”. |  |
| 4.20 | Plastikowa skrzynia sprzętowa – 4 szt. |  |
| **5** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** |  |
| 5.1 | Wraz z pojazdem dostarczony musi zostać agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy o wydajności maksymalnej minimum 70l/min przy ciśnieniu maksymalnym minimum 40bar. Agregat zbudowany w oparciu o silnik spalinowy czterosuwowy z rozruchem elektrycznym oraz awaryjnym ręcznym. Agregat musi być wyposażony w elektroniczny wskaźnik poziomu czynników gaśniczych kompatybilny z układem pomiarowym zainstalowanym w zbiornikach oraz panel kontrolny pracy agregatu składający się z kontrolek poziomu paliwa w zbiorniku, włączonego zasilania, licznik przepracowanych motogodzin oraz manometr ciśnienia pracy. |  |
| 5.2 | Budowa układu wodno-pianowego w agregacie musi umożliwiać pracę przy wykorzystaniu bezpośredniego zasilania wodnego ze źródła zewnętrznego. |  |
| 5.3 | Agregat musi być wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego pozwalający na uzyskanie stężenia wodnego roztworu środka pianotwórczego w stężeniach 3% oraz 6%. Cały układ musi być odporny na szkodliwe działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych oraz musi być wykonany z materiałów odpornych na korozję. |  |
| 5.4 | Agregat wodno-pianowy musi być wyposażony w zwijadło linii szybkiego natarcia wyposażone w elektryczny oraz ręczny układ zwijania węża. Wąż linii szybkiego natarcia musi mieć długość minimalną wynoszącą 50 m i musi umożliwiać podanie prądu wody oraz wodnego roztworu środka pianotwórczego bez konieczności jego całkowitego rozwinięcia. Linia szybkiego natarcia zakończona musi być prądownicą wodno-pianową o zmiennej geometrii strumienia wodnego z regulacją przepływu. Prądownica musi posiadać dedykowaną nakładkę pianową. Zwijadło z linią szybkiego natarcia musi być zamontowane w tylnym przedziale skrytkowym nad agregatem wysokiego ciśnienia.  |  |
| 5.5 | Pojazd wyposażony musi zostać w dodatkowe oświetlenie dalekosiężne wykonane w technologii LED typu „LED-BAR” zlokalizowane w przedniej części pojazdu. |  |
| **6** | **WYMAGANIA POZOSTAŁE** |  |
| 6.1 | Specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy:1. **Kamera termowizyjna – 1 szt**. - o przekątnej minimum 3,5 cala i rozdzielczości przetwornika minimum 320x240 px., minimum dwa akumulatory, ładowarka dwustanowiskowa, walizka transportowa, gwarancja na kamerę min.5 lat
2. **Aparat oddechowy – 2 zestawy** - nadciśnieniowych w skład których wchodzi: noszak z manometrem i automatem oddechowym wraz z przewodem, maska o szerokim kącie widzenia minimum 90% naturalnego widzenia, 5-cio punktowe nagłowie gumowe, butla stalowa o pojemności 6 litr, stelaż z regulacją wysokości obsługiwany jedną ręką
3. **Sygnalizator bezruchu 2 szt**. - z czujnikiem temperatury, czas pracy baterii minimum 200 h pracy w trybie wykrywania, posiada certyfikat CMBOP.
 |  |
| 6.2 | Pojazd oklejony folią ostrzegawczą. Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGPSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy) oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) Oznakowanie refleksyjne wszystkich płaszczyzn pojazdu. |  |
| 6.3  | Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne / elektroniczne jak i zabudowę pożarniczą) – min. 24 miesiące |  |
| 6.4 | Samochód musi być zatankowany do pełnej pojemności zbiornika paliwa.  |  |
| 6.5 | Dodatkowy specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy musi zostać zamontowany na samochodzie.  |  |
| 6.6 | Termin realizacji umowy 3 miesiące, ale nie dłużej niż do **17 kwietnia 2025 r.** |  |

**Nr postępowania: ZP.271.2.2025.WI Załącznik nr 6 do SWZ**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO\*
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia**

Ja (My\*) niżej podpisany (podpisani\*)

…………………………………………………………………………………………………
*(imię i nazwisko składającego oświadczenie)*

będąc upoważnionym do reprezentowania:

…………………………………………………………………………………………………...
*(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)*

zobowiązuję się do oddania n/w zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą:

***„*Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna”.**

…………………………………………………………………………………………………...
*(określenie zasobu)*

do dyspozycji Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………...
*(nazwa Wykonawcy)*

Ponadto oświadczam, iż:

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………...

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………...

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

…………………………………………………………………………………………………...

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie wynosił:

…………………………………………………………………………………………………...

e) udostępniając Wykonawcy zdolności dotyczące doświadczenia/kwalifikacji zawodowych***\*(niepotrzebne skreślić)***, zrealizuję dostawę, którą wskazane zdolności dotyczą:

…………………………………………………………………………………………………...
*(należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca)*

Wskazuję/my, że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Podmiotu udostępniającego zasoby Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:

[ ] <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

[ ] <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

[ ]  inny właściwy rejestr…………………….\*\*……………………………………\*\*

 *(wpisać nazwę bazy ) (wpisać adres internetowy)*

[ ]  brak możliwości pobrania on-line

***Zaznaczyć właściwe pole*** *znakiem* *[x] .*

*Podmiot udostępniający zasoby musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Podmiotu udostępniającego zasoby, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego/ych umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do przedłożenie odpowiedniego dokumentu.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby umocowane do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy*** |

***\* Niniejsze zobowiązanie (należy dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy) wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub zawodowymi. Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty.***

### Pieczęć Wykonawcy

 **Załącznik nr 7 do SWZ**

**Znak sprawy: ZP.271.2.2025.WI**

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

1. Nazwa Wykonawcy : …………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………….

1. Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, ***„*Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki OSP Godowa Dolna**”,w imieniu firmy którą reprezentuję

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa zamówienia, miejsce realizacji** | **Nazwa zamawiającego, adres, telefon, faks** | **Charakterystyka zamówienia** (zakres rzeczowy)  | **Okres realizacji**(dzień/miesiąc/rok) | **Wartość kontraktu wykonawcy**(kwota brutto w zł) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**W załączeniu przedkładam(-my) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostawy wskazanej w tabeli powyżej.**

**…………………….………………………….. …………………………………..**

 (miejscowość i data) podpis osoby/osób uprawnionej(ych)

 do reprezentowania Wykonawcy

1. *Zgodnie z treścią art. 274 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne* [↑](#footnote-ref-1)