Załącznik nr 2

1.    Wodoszczelna – z mechanicznym zaworem odpowietrzającym oraz jednolitą poliuretanową uszczelką  bez efektu pamięci . Możliwość do wykorzystania w wodzie nawet na głębokości 10 m.

2.  Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne .  Solidność i bezpieczeństwo ( szpilki łączące rączkę, zawiasy i zapięcia z korpusem  skrzyni wykonane są ze stali nierdzewnej.

3.    Otwory na kłódkę-  8 na każdym długim boku w tym cztery otwory zabezpieczone metalowymi okuciami

4.    Chroniąca  przed działaniem środków chemicznych, piachu i kurzu

5.    Odporna na działanie niskich i  wysokich temperatur              -33oC do 90oC

6.    Mocne zatrzaski wykonane z jednolitego materiału.

7.    Ożebrowanie zewnętrzne zabezpieczające skrzynię przed uszkodzeniem oraz umożliwiające wysokie składowanie

8.    Mocne i ergonomiczne uchwyty transportowe.

9.    Cztery dodatkowe punkty podpięcia umożliwiają  łatwy  montaż  zamków cyfrowych
( zamki cyfrowe – opcja)

10.Koła transportowe ( 4 sztuki) – wytrzymałe, łożyskowane, wymienne i  instalowane bezpośrednio do  konstrukcji  skrzyni.

11.Tabliczka imienna z prostą wymianą wkładu

12.Wymiary zewnętrzne w cm ( dł/szer.wys. w mm)       1178 x 725 x 287mm

13.Wymiary wewnętrzne w cm ( dł/szer.wys. w mm)     1080 x 620 x 260 mm

14.Wewnętrzna głębokość skrzyni                                                    260 mm

15.Wewnętrzna głębokość wieka                                                        60 mm

16.Waga skrzyni pustej (kg), (**model 10826.BE**)                              17,00 kg

17.Waga skrzyni z pianką (kg), (**model 10826.B**)                             20,40 kg

18.Certyfikaty: IP 67, Def Stan 81-41/STANAG 4280, MIL-STD 810